FESTO

Руководство по эксплуатации

Мембранный или вакуумный переключатель

Тип (V) PEV-W- … LED-GH
Установку и ввод в эксплуатацию допускается проводить только специально подготовленными специалистами с соответствующими профессиональными навыками.

Обозначения:



Внимание! Опасность!



Примечание



Утилизация



Принадлежности

Элементы и подключения

Крепежные ножки
(1)
Рис. 1

Клемма для крепления рельсы

(принадлежности)
(2)


Проходное отверстие для крепления
(3)


Гнездо для клеммы
(4)


Подключения для сжатого воздуха или вакуума
(5)


Регулировочный винт для регулировки пункта распределения (снаружи)
(6)


Ручное вспомогательное управление (внутри)
(7)


Выемка для заводских табличек
(8)


Индикация состояния (желтый)
(9)


Электрический штекер
(10)


Клеммная колода
(11)







Назначение и применение

(V) PEV- состоит из одной камеры с компенсатором.

В компенсаторе действует с одной стороны сила давления, а с другой стороны сила сжатия регулировочной пружины. При превышении давления или вакуума силы сжатия компенсатор начинает двигаться и переключает электрический переключатель.

(V) PEV- может использоваться как замыкатель, размыкатель или переключатель. Он предназначен для управления и контроля.



Правила техники безопасности

Общие правила техники безопасности при использовании данного продукта:

· Соблюдайте указанные пограничные значения (например для давления, температуры, силы)

· Следите за тем, чтобы сжатый воздух готовился соответствующим образом



· учитывайте окружающие условия работы

· соблюдайте предписания профсоюза, VDE, технадзора и все соответствующие правила;

· снимите все упаковки, предохранявшие прибор во время транспортировки, такие как: защитные смазки, пленки, крышки, картон;

Утилизация отдельных материалов возможна через сборные контейнеры.

· Используйте этот продукт в оригинальном состоянии, не предпринимая никаких изменений.
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Установка

Механическая

1. Выберите подходящий способ крепежа:

а)
проходное отверстие в корпусе


или

б)
задвигаемые ножки с 
винтовыми отверстиями


или

в)
зажимная ножка для 
монтажа на шину G или H.

2. Закрепите (V)PEV- на выбранном месте

Для обозначения (V)PEV-

3. Используйте специальные таблички в предназначенных для них выемках.



Пневматическая часть

· Используйте крепежные элементы размером М5 для крепления шлангов.

· Прикрутите винтовое соединение к соответствующему подключению:

Использование в качестве мембранного переключателя

Использование в качестве вакуумного переключателя

Подключение сжатого воздуха
(V)

Подключение вакуума

(V)

Рис. 6

Максимальный вращающий момент: 1 Нм

Подключения герметичны без дополнительных уплотнительных колец.



















Электрическая часть

Для (V)PEV-W-S-… (вариант штекера)

· Для электрического соединения используйте розетку с кабелем в соответствии с главой «Принадлежности».





· Присоедините прибор к сети питания, как показано на рис. 9 или 10

При использовании выходного сигнала (out) для управления вентильными магнитами:



· Проверьте, есть ли необходимость использовать схему защиты (V)PEV-… от индуктивных пиков напряжения.
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Ввод в эксплуатацию





1. Подайте на (V)PEV- постоянный ток





2. Подайте воздух на подключение сжатого воздуха под давлением, необходимым для включения или обеспечьте вакуум на вакуумном подключении, который необходим для включения прибора.





3. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока не загорится желтый светодиод.





4. Сравните установленное значение посредством изменения прилагаемого давления или вакуума с заданными значениями.

При необходимости:

5. Повторите регулировки.






6
Обслуживание и эксплуатация


· Проверьте правильность подключения (V)PEV-…



Подключение в качестве замыкателя

Подключение в качестве отмыкателя

Подключение в качестве переключателя

Желтый СД загорается при подключенном выходе 4

Желтый СД загорается при открытом выходе 4

Желтый СД загорается при подключенном выходе 4




Рис. 15



При пропадании давления:

· используйте возможность ручного вспомогательного управления

Оно не запирается и возвращается под действием силы пружины в исходное положение.
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Техуход



В случае загрязнения:

· почистите (V)PEV-…

Допускается использование любых моющих средств, не повреждающих прибор.
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Разборка и ремонт



1. Отключите следующие источники питания:

· напряжение питания

· сжатый воздух

· вакуум





2. Отсоедините соответствующие подключения (V)PEV-…





3a.
При креплении с помощью зажима быстрого действия на шину G:


Снимите (V)PEV-… соответствующим образом с шины:


- медленно;


- сильно;


- не опрокидывая прибор.



3b.
При креплении с помощью зажима быстрого действия на шину H:

нажмите специальной отверткой на язык зажима.
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Принадлежности



Розетка с кабелем
Typ SIM-K-4-…

Typ SIM-M8-4-…


Соединительный ниппель
Typ N-…

Typ CK-…

Typ QSM-…


Зажимная ножка
Typ PENV-BGH


Монтажная панель для монтажной рамы
Typ APL-2N-PENV


Заводские таблички
Typ BZ-NUM
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Способ устранения неисправностей


Неисправность
Возможная причина
Способ устранения


Выхода не включаются снова
Гистерезис слишком велик для включенного коммутационного положения
Выбрать меньший гистерезис или установить более высокое коммутационное положение


(V)PEV-… не работает
Пропадание давления;

Перепутаны подключения;

Короткое замыкания на коммутационных выходах;

Разрушение в результате высокого давления;

Неправильное рабочее напряжение;

Использование на (V)PEV-… не подходящей среды.
Использовать ручное управление;

Правильно подключить (V)PEV-…
Устранить короткое замыкание

Заменить (V)PEV-…

Соблюдать рабочее давление

Заменить (V)PEV-… и работать только со сжатым воздухом
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Технические характеристики

Тип
PEV-W-S-LED-GH
PEV-W-KL-LED-GH
VPEV-W-S-LED-GH
VPEV-W-KL-LED-GH

Номер детали
152 616
152 618
152 617
152 919

Конструкция
Механический мембранный переключатель

Среда
Давление подаваемого воздуха

(40 (м), с маслом или без масла
вакуум

Способ установки
Любой

Диапазон температур

· окружающая

· среда

· хранение
0 … +60оС

0 … +60оС

+20 … +80оС

Диапазон давления коммутации
0 … 8 бар
0 … -1 бар

Избыточное давление
На Р: макс. 20 бар
На V: макс. 8 бар

Коммутационное положение
Регулируется: 2 … 8 бар
Регулируется: -0,25 … -0,8 бар

Макс. отклонение коммутационного положения при изменении температуры
( 200 мбар/10о К (при Т=0 оС … 23 оС)

( 50 мбар/10о К (при Т=23 оС … 60 оС)
( 15 мбар/10о К (при Т=0 оС … 23 оС)

( 30 мбар/10о К (при Т=23 оС … 60 оС)

Гистерезис
0,5 … 2 бар
0,08 … 0,2 бар

Воспроизводимость
( 3 бар


Рабочее напряжение
DC 10 … 30 В, номинальное значение DC 24 В

Ток на коммутационном выходе при 30 В DC
При омической нагрузке: 2,5 А; при индуктивной нагрузке: 2,5 А

Потребляемый ток
25 мА

Коммутационная частота
макс. 3 Гц

Электрическое подключение
возможно биполярное подключение

Поведение при коротком замыкании
Тактовое (согласно VDE 160)

Тип
PEV-W-S-LED-GH
PEV-W-KL-LED-GH
VPEV-W-S-LED-GH
VPEV-W-KL-LED-GH

Электромагнитная устойчивость
Помехоустойчивость проверена в соответствии с DIN EN 50 082-2
Создание помех проверено в соответствии с DIN EN 50 081-1

Тип защиты
IP 65 согласно IEC 529
IP 20 согласно IEC 529
IP 65 согласно IEC 529
IP 20 согласно IEC 529

Материалы:
Корпус:


PA, PET, POM

Камера давления:
силиконовый гель, алюминий, NBR
Штекер:


CuZn хромированный, PA 6

Винты:


сталь оцинкованная

Клеммы:

CuZn PA 6

