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Инструкция по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

общее описание

1. Назначение и описание

(1) Назначение: швейная машина GG0805 предназначена для вышивания на различных материалах таких как: тяжелый нейлон, органди, полутяжелые ткани, а также материалы средней тяжести (блузки), наименований и знаков.

(2) Особенности:

a. Машина оснащена кулисным нитепритягательным рычагом, челноком, передвижным иглодержателем и может выполнять зигзагообразный челночный стежок в две нити.

b. Машина отличается привлекательным внешним видом, рациональной конструкцией, низким уровнем шума, простотой обслуживания и эксплуатации, удобной системой смазки и т.п.

2.
Технические характеристики

Скорость работы
1700 s.p.m.

Ход иглодержателя
33,4 мм

Ширина зигзагообразной строчки
0 – 10 мм

Поверхность для вышивания
270 мм

Вес головы машины
26 кг

Тип иглы
DB x 1 (16 x 231) 9# - 16#

Мощность мотора
250 Вт

Способ смазки
централизованная система смазки

установка машины

1.
Регулировка высоты

После установки машины на стол слегка потрясите ее. Если все четыре угла стола одинаковой высоты, швейная машина двигаться не будет. Если один из углов выше или ниже, машина будет качаться. Убедитесь в том, что нижние штыри головы машины вошли в резиновые шайбы.

2.
Кожаный ремень

a. Сначала кожаный ремень обычно очень жесткий, следовательно отличается сильным натяжением. Если ремень натянут слишком сильно, машина будет вибрировать при работе.

b. Если маховое колесо и шкив установлены относительно друг друга неправильно, ремень может искривиться или покоробиться, что повлияет на работу машины. В таком случае переместите мотор, отрегулируйте положение шкива с помощью махового колеса.

3.
Установка штифта для шпульки

Для удобства упаковки нитенаправитель игольной нити и штифт для шпульной нити сняты с машины и упакованы в отдельные виниловые мешочки. Для того чтобы установить штифт для шпульной нити, сначала снимите крышку головы машины. Если винт ослабить с помощью отвертки, верхняя крышка снимется легко. Вставьте штифт для шпульной нити снаружи, закрутите его с помощью гаечного ключа.

как работать на машине

1.
Смазка

Сначала смажьте все предназначенные для этого отверстия одной или двумя каплями масла каждый день. (стрелки на рис. 1). В отверстия, отмеченные (1) (3) необходимо добавить 9 – 10 капель, а в (2) (4) (5) – 4- 5 

капель перед началом работы. Откройте выдвижную пластину, смажьте челнок одной-двумя каплями (ежедневно).

2. Установка иглы

Возьмите иглу большим и средним пальцами левой руки, а правой рукой ослабьте прижимной винт иглы. Затем вставьте иглу в иглодержатель как можно глубже. Поверните иглу так, чтобы ее желобок смотрел на оператора, и слегка закрутите ее расположения иглы. Освободите правую руку и, увеличивая давление левой руки, затяните прижимной винт иглы (рис. 2).

3.
Заправка нити

В указанной на рис. 3 последовательности заправьте игольную нить.

(1) петля вокруг нитенаправителя – ушко нитенаправителя , (2) регулятор натяжения, (3) нитепритягательная пружина, (4) натяжной штыревой нитенаправитель, (5) притягательный рычаг, (6) нитенаправитель задвижной пластины, (7) нижний нитенаправитель, (8) игольное ушко.

4.
Установка шпульки в шпульный колпачок

Возьмите шпульку с намотанной нитью между большим пальцем и четырьмя остальными пальцами правой руки так, чтобы нить опускалась вниз, вставьте шпульку в 

шпульный колпачок, который находится в левой руке. Затем протяните свободную нить через прорезь шпульного колпачка и потяните за нее, протяните нить под прижимной пластиной шпульного колпачка и затем через нитенаправитель так, чтобы конец длиной 100 мм остался свободным.

5.
Как вытянуть шпульную нить

Удерживая кончик нити, слегка поверните маховое колесо одни раз так, чтобы иглодержатель перешел в крайнее верхнее положение. Если слегка потяните за игольную нить, то шпульная нить поднимется наверх. Выровняйте свободные нити. Если шпульная нить не появляется при повороте махового колеса на один оборот, поверните его еще раз. Если машина начнет работать, пока шпульная нить не появится сверху, нить может запутаться в челноке.

6.
Коленоподемник

Ширина зигзага, выполняемого швейной машиной регулируется коленоподъемником. Она может регулироваться от 0 до 10 мм. Если необходимо выполнит зигзагообразную строчку и если коленоподъемник используется для подъема прижимной лапки, существуют два отверстия на задней стороне машины для присоединения компонентов коленоподъемника. В процессе работы машины ослабьте винты и переместите уплотняющую пластину, пока она не продвинет уплотняющий стержень (рис. 4).

7.
Как обеспечить наиболее соответствующее натяжение

Существует возможность регулировать натяжение нити как для игольной, так и для шпульной нити отдельно. Натяжение игольной нити меняется регулятором натяжения нити (рис. 6), а натяжение шпульной нити регулируется натяжным винтом. Убедитесь, что натяжение игольной нити установлено соответствующим образом, то есть проверьте, соединяются ли стежки по середине стачиваемого материала. Если двухигольная машина зигзагообразного стежка выполняет строчку, как показано на рис. 8, установлено наилучшее натяжение, когда шпульная нить равномерно располагается на 1/3 полной ширины хода.

КОМПОНЕНТЫ КОЛЕНОПОДЪЕМНИКА

Соотношение расположения коленоподъемника

и ширины зигзага





регулировка стачивания

1. Синхронизация и регулировка движения иглы

Как показано на рисунке 11, если высота движения правой и левой иглы в начале движения и в конце хода не одинакова, игла может пропустить стежок, так как движение иглы не заканчивается даже, когда она прокалывает ткань. Таким образом, игла делает в ткани дырку и становится невозможным выполнить хорошую строчку.

Для того соответствующим образом синхронизировать движение иглы, сначала снимите крышку машины, слегка ослабьте установочный винт вала плеча машины, что приведет к выпадению иглы. Слегка поверните зубчатое колесо и синхронизируйте иглу. По окончании регулировки убедитесь, что установочный винт затянут соответствующим образом.






ы


2. Регулировка движения иглы

Соответствующим ходом иглы считается, когда игла равномерно движется к прорези в игольной пластине, не слишком отодвигаясь вправо или влево в процессе движения вниз (рис. 12). Для того чтобы синхронизировать движение иглы снимите голову машины, ослабьте 

установочный винт втулки штифта регулятора зигзага, используя большой гаечный ключ из ящика с инструментами, чтобы втулка перестала выступать над поверхностью, слегка поверните ее влево или вправо и, поворачивая, маховое колесо переместите иглу влево или вправо или до метки «0» и опустите иглу в соответствующее положение на листе бумаги, подложенном под нее и, таким образом отрегулируйте равномерное опускание иглы.

После того, как игла синхронизировано, затяните установочный винт. Установите на место крышку головы машины. На заводе игла регулируется. Если игла не опускается в центр прорези игольной пластины в положении «0», снимите фронтальную пластину, ослабьте установочный винт вала эксцентрика и, слегка поворачивая вал эксцентрика, понаблюдайте за положением, в котором опускается игла, и отрегулируйте его соответствующим образом (рис. 13).




3. Синхронизация движения челнока и иглы

Если движение челнока и иглы не синхронизировано, то пропускаются стежки или обрывается нить. Для того чтобы синхронизировать челнок и иглу, сначала поверните маховое колесо по направлению к оператору, игла поднимется на 2,3 мм (3/32”) относительно крайнего 

нижнего положения. Затем слегка ослабьте 3 винта, фиксирующих челнок и приведите в соответствии носик челнока и ось иглы, зазор между иглой и носиком челнока должен быть как можно меньше, но челнок не должен соприкасаться с иглой (0,05 – 0,1 мм) и затяните винты. Для того чтобы определить высоту иглодержателя, нажмите на коленоподъемник так, чтобы ширина хода стала наибольшей. Поверните маховое колесо так, чтобы игла опускалась слева и поворачивайте маховое колесо, опускающаяся слева игла и челнок не встретятся. Остановите маховое колесо в этом положении. Установите такую высоту подъема иглодержателя так, чтобы носик челнока подошел в момент, когда игольное ушко левой иглы переходит в крайнее верхнее положение (рис. 14).
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