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Уважаемый покупатель: 

Выражаем Вам свою признательность за то, что Вы решили приобрести домашний электроприбор марки «ТАУРУС». Благодаря передовой технологии, современному дизайну и функциональности, а также соблюдению самых строгих требований качества Вы получите истинное удовольствие при его эксплуатации в течении длительного времени. Упаковка изделия изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки, что отвечает требованиям охраны  окружающей среды (Зеленая точка). Если Вы захотите выбросить ее, можете воспользоваться специальными публичными контейнерами, предназначенными для каждого типа материала.
Описание

А
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ утюга

В
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ парогенератора

С
Индикатор включения утюга 

D
Индикатор включения парогенератора

Е
Индикатор готовности пара

F
Пробка резервуара для воды

G
Индикатор отсутствия воды в парогенераторе

Н
Парогенератор

I
Крышка кейса
J
Кнопка автоматической смотки сетевого шнура

К
Регулятор пара


L
Кнопка автоматической смотки парового рукава

M
Подставка для парового рукава («антенна»)

N
Накладка на подошву*

O
Кнопка подачи пара на утюге

P
Подставка для утюга

Q 
Фиксатор для непрерывной подачи пара

R 
Регулятор температуры утюга

(*) Приобретается в качестве дополнительного аксессуара

Рекомендации и меры безопасности
· Перед включением аппарата внимательно ознакомьтесь с рекомендациями настоящей инструкции и сохраняйте ее для последующих обращений.
· Полностью распакуйте прибор, убедитесь в его исправности и отсутствии внешних повреждений, так как любой дефект изготовления или повреждения, могущие возникнуть при транспортировке, подлежат устранению в соответствии с условиями гарантии, предоставляемой на изделия компании «ТАУРУС».

· Данный аппарат предназначен только для домашнего, и не для промышленного использования.
· Перед заполнением парогенератора убедитесь, что прибор отключен от сети (рис. 1).
· До включения аппарата в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на табличке его характеристик соответствует напряжению сети.

· Отверстие для заполнения водой не должно быть открытым во время функционирования аппарата.
· Данный аппарат обязательно должен быть подключен к розетке с заземлением.
· Длительное нахождение утюга, нагретого до максимальной температуры, на базе, может повлечь за собой изменение цвета базы, однако Это никак не отразится на работе прибора.
· Настоящий прибор предназначен для использования взрослыми людьми. Не позволяйте детям пользоваться прибором.

· Не допускается использование прибора в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

· Соблюдайте особые меры предосторожности при использовании прибора людьми с физическими недостатками или при работе с ним вблизи них.
· Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

· Гладильная доска должна быть снабжена отверстиями для того, чтобы пар мог проходить через одежду.

· Подошва утюга может нагреваться до высоких температур. Во избежание ожогов избегайте контакта с ней

· Не открывайте пробку резервуара парогенератора при наличии в ней пара под давлением. 
· Не закрывайте крышку с установленным внутри включенным утюгом, а также неостывшем утюгом после его выключения.
· Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимает ответственность с изготовителя.

Рекомендации перед первым использованием прибора

При первом включении утюг может слегка дымиться, т.к. некоторые его детали смазываются маслом в процессе производства. Через некоторое время дым перестанет идти.

Заполнение резервуара для воды (рис. 1)

· Отключите прибор из розетки.

· Поместите его на горизонтальную устойчивую поверхность. 

· Снимите крышку резервуара для воды (F) и заполните резервуар (S) водой. 
· Закройте крышку резервуара (F).

Глажение с паром

Перед тем, как приступать к глажению с паром, необходимо заполнить резервуар (S) водой.  

· Полностью вытяните шнур электропитания и включите прибор в розетку. 

· Откройте крышку кейса и достаньте утюг.

· Вытяните паровой рукав на максимальную длину.

· При помощи регулятора температуры (R), установите желаемую температуру глажения в зависимости от типа ткани (Рис. 2).

	Регулятор

температуры
	Тип ткани
	Пар

	*
	Нейлон, шелк, синтетика
	–   

	**
	Шерсть
	–   

	***
	Хлопок
	+

	MAX
	Лен
	+


Не рекомендуется использовать пар в положениях «*» и «**», так как в этом случае с подошвы утюга может капать вода.

· Включите утюг при помощи кнопки (А) и парогенератор при помощи кнопки (В). Загорятся соответствующие световые индикаторы (Рис. 3).

· Дождитесь, когда загорится индикатор готовности пара (Е) (рис. 4). При первом нажатии на кнопку подачи пара (О) с подошвы утюга могут капнуть несколько капель воды, поэтому первую струю пара рекомендуется направить в сторону, а не непосредственно на вещи, которые Вы собираетесь гладить. 
· Для увеличения подачи пара, поворачивайте регулятор пара (К) по часовой стрелке. Для уменьшения подачи пара – против часовой стрелки (рис. 3). 

· Для глажения с паром нажмите кнопку (О) на утюге. Подача пара прекратится, когда вы отпустите кнопку. Для непрерывной подачи пара нажмите кнопку фиксации пара (Q) (Рис. 5). 

· Когда прибор готов к работе, загорится световой индикатор (Е). В процессе работы прибора он будет попеременно включаться и выключаться. Время от времени Вы также будете слышать шум насоса, который будет подавать воду в бойлер. При этом Вы можете продолжать гладить.

· Если в резервуаре (S) закончилась вода, загорится индикатор (G). 

Как долить воду в резервуар  (рис.1)
1.Выключить утюг и парогенератор, нажав соответствующие выключатели. (рис.3) 
2.Отключить прибор от электросети.
3.Медленно открутить пробку безопасности, вращая ее против часовой стрелки для того, чтобы обеспечить постепенный выход оставшегося в парогенераторе пара.

4.Подождать несколько минут, дав парогенератору остыть, и очень медленно при помощи кувшина заполнить его водой.

5.Закрыть парогенератор, плотно закрутив пробку безопасности, вращая ее по часовой стрелке.

Глажение без пара

· Подключите прибор к электрической сети. При помощи переключателя температуры (R), установите необходимую температуру. Затем нажмите кнопку включения утюга (А).

Глажение с вертикальным паром (рис. 7)

При помощи вертикального пара, Вы можете отглаживать висящие шторы, одежду на вешалках и т.д. Для этого:

· Установите регулятор температуры утюга (R) в положение максимум, поворачивая его по часовой стрелке до конца (рис. 2).

· Зафиксируйте кнопку подачи пара (Q) и, держа утюг в вертикальном положении, водите им вверх-вниз на расстоянии 1-2 см от ткани.
Внимание: При глажении хлопка и льна рекомендуется прикасаться подошвой утюга непосредственно к поверхности ткани. Для прочих, более нежных тканей, подошву утюга рекомендуется держать в нескольких сантиметрах от ткани.
· Для того, чтобы отглаженная ткань не лоснилась, рекомендуется использовать насадку (N).

Порядок хранения утюга
· Отключите прибор от сети и дайте ему остыть прежде, чем приступать к чистке или каким-либо манипуляциям с ним. 
· Дайте прибору остыть.
· Протрите утюг и корпус прибора влажной тряпочкой, смоченной несколькими каплями моющего средства, и тщательно просушите. 

· Не используйте абразивные вещества и растворители для чистки прибора.

· Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, не помещайте его под кран с водой. 
· Для сбора шланга и во избежание падения утюга следует держать утюг одной рукой, а другой удерживать ручку сбора шланга, повернув ее против часовой стрелки. (Рис.8)

· Нажать ручку сбора шнура.

· Закрыть крышку.

· Примечание: Нельзя закрывать крышку при установленном внутри горячем утюге.

Уход за бойлером
Благодаря исключительным свойствам нержавеющего материала, использованного в системе Descaling System, В емкости парогенератора откладывается гораздо меньше накипи. Тем не менее рекомендуется производить чистку парогенератора каждые 3 месяца. Для этого следует выполнить следующее:
1.Влить в емкость парогенератора 0.5л воды, взболтать и вылить ее. Повторить процедуру 2-3 раза.

2.При скоплении большого количества накипи следует для устранения накипи.

Неисправности и способы их устранения

Если в работе прибора обнаружились неполадки, обращайтесь к приведенной ниже таблице. 

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	При нажатии на кнопку подачи пара (О) из отверстий в подошве льется вода.
	Утюг недостаточно горячий – регулятор температуры (R) находится в положении «*» или «**».
	Установите регулятор температуры (R) в положение максимум «***». 

	
	Резервуар для воды переполнен.
	Вылейте лишнюю воду из резервуара.

	
	Резервуар для воды находится в наклонном положении.
	Установите резервуар на плоскую поверхность.

	Утюг не нагревается, индикатор включения утюга (С) не загорается.
	Кнопка (А) находится в положении ВЫКЛ.
	Включите утюг при помощи кнопки (А).

	
	Регулятор температуры (R) находится в положении MIN.
	Установите регулятор температуры на больший уровень нагрева.

	
	Отсутствует электрический ток.
	Убедитесь, что прибор включен в сеть.

	Из отверстий на подошве утюга высыпается накипь.
	В системе подачи воды и пара скопилась накипь.
	Следуйте инструкциям в разделе Предотвращение образования накипи 

	Нет пара при нажатии на кнопку подачи пара (О).
	Резервуар пуст.
	Очистите резервуар для воды (S), как описано в разделе Предотвращение образования накипи

	
	Кнопки (А) и (В) находятся в положении выключено.
	Включите кнопки (А) и (В).

	При включении аппарата из него доносятся шумы.
	В бойлере остался пар после последнего сеанса глажения. 
	Нажмите кнопку (О) на утюге для того, чтобы выпустить остатки пара.

	
	Прибор остыл (а шумы вызваны расширением бойлера).
	Через несколько минут звуки прекратятся.

	Паровой рукав не сматывается
	Паровой рукав перекручен.
	Расправьте паровой рукав и смотайте его еще раз.


Если таблица не помогла Вам устранить неисправность, не пытайтесь починить прибор самостоятельно, так как это может быть опасно. Все ремонтные работы, включая замену электрошнура, должны производиться авторизированным сервисным центром TAURUS. 
Экология и защита окружающей среды
· В соответствии с требованиями по охране окружающей среды, упаковка изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки. Если Вы захотите ее выбросить, то можете воспользоваться специальными контейнерами, предназначенными для каждого типа материала.

· Ни прибор, ни его упаковка не содержат материалов, которые могут быть опасными для окружающей среды.

· По окончании полезной жизни прибора не выбрасывайте его в общественный контейнер для мусора. Воспользуйтесь специальными контейнерами (обратитесь за консультацией в ближайший социальный центр).

Настоящий прибор изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 73/23/ЕС о Низком напряжении и Директивы 89/336/ЕС об Электромагнитной Совместимости электрических приборов.
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Изделия марки TAURUS соответствуют всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены. В соответствии с законом РФ «О Защите Прав Потребителей», срок службы на продукцию TAURUS устанавливается равным трем годам с момента приобретения. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации, изделия могут иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с Российским законодательством.
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