· Простегивание

Пришивание прокладочного материала или ватина к ткани называется простегиванием. Для этого Вы можете использовать подвижную лапку. Подвижная лапка позволить Вам контролировать ткань при помощи транспортера и игольной платформы.
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2. Нажмите любую из клавиш:
Piecing stitch 130 (left)
3. Придерживайте материал обеими руками с двух сторон от лапки. Начинайте шить.
Примечание
•   Шейте со средней скоростью.
•   Не используйте функцию обратной строчки и следите за тем, чтобы ткань была надежно закреплена. 

    Для простегивания существуют специальные виды игл и нитей.
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    1 – Установите подвижную лапку (стр. 1 -40).
· Аппликация
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1. Обведите аппликацию на ткани, оставляя припуски на швы в 3 - 5 mm (1/8 - 3/16 дюймов). 

1.  Припуски на швы
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2. Положите на ткань плотную бумагу и вырежте фрагмент такого же размера, что и аппликация и загните края ткани при помощи утюга. При необходимости, сделайте надрезы на краях.
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3. Переверните аппликацию и приметайте бумагу.
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4. Нажмите клавишу
и установите лапку "]"•

3 - 31
[image: image7.png]¥ Quilting appliqu
L sritch





[image: image8.png]



5. Пристрочите аппликацию строчкой для аппликации и простегивния. Строчите рядом с краем аппликации, следя за тем, чтобы игла была как можно ближе к краю.
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ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы игла не попадала на наметочные булавки. Это может привести к поломке иглы, а также к травмам.
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1. Дрезденский  цветок  

2. Узор на стекле

3. Девочка в шляпке

3 - 32
· Простегивание атласными стежками
При строчке атласными стежками, используйте ножную педаль. При этом, используя рычаг переключения скорости, Вы можете изменить установленную ширину стежка строчки во время шитья. 

>
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2. Нажмите клавишу

3. Нажмите «-» на дисплее

 и установите лапку “J”

1. Установите ножную педаль 

1.Ножная педаль

2. Гнездо для подключения ножной педали

3. Чтобы уменьшить длину стежка, нажмите «-» на дисплее длины стежка (LENGTH).

*Установки варьируются в зависимости от типа ткани и толщины нити, но длина 0.3-0.5 мм (1/64-1/32 дюйма) является оптимальной для атласной строчки.
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4. Для установки управления шириной строчки рычагом управления скоростью шитья, нажмите 

клавишу:

5. На дисплее   выберите позицию “ON”

При этом:

с помощью рычага управления скоростью шитья, Вы можете 

регулировать ширину строчки

для контроля скорости шитья используйте ножную педаль.

6. Нажмите клавишу [image: image16.png]


, чтобы вернуться к главному меню.

7. Вы можете регулировать ширину строчки во время шитья, передвигая рычаг управления скоростью шитья.  При передвижении рычага влево, ширина строчки уменьшается, при передвижении вправо – увеличивается.

Ширина строчки изменяется пропорционально с обоих сторон относительно центрального положения иглы.

1. уменьшить      2. увеличить

[image: image17.png]



• Сметывание по линии
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Потайная строчка для подшивания
Используйте нижеприведенные строчки для обработки края или подшивания рукавов, брюк, юбок и т.д.
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1 . Выберите тип строчки
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Для тканых материалов
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Для ткани стрейч (джерси, трикотаж)

2. Выверните ткань. Загните край и прометайте как показано на рисунке .

1. 5мм (3/16 дюйма)

2. Наметка

3. Изнаночная сторона ткани

3. Установите лапку "R" для потайной строчки и опустите лапку. Разместите ткань так, чтобы край заложенной складки касался направляющей прижимной лапки

               1. Направляющая лапки

               2. Складка              
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4. Начинайте шить, следя за тем, чтобы загнутый край каксался лапки.

        1. Положение иглы

5. Уберите наметку и выверните ткань на лицевую сторону.

1.Изнаночная сторона ткани

2. Лицевая сторона ткани

Следите за тем, чтобы игла, находясь в крайнем лавом положении, захватывала край складки, в противном случае потайная строчка не прошьется. Если же игла захватывает слишком много ткани складки, Вы не сможете разложить складку, а строчка, появившаяся с правой стороны ткани, получится слишком большой и неприемлемой для потайной строчки. При появлении описанных затруднений, следуйте инструкциям ниже:

  Если игла не захватывает складку
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Настройте ширину стежка на дисплее “”WIDTH” , нажимая “-“ так, чтобы игла слегка захватывала ткань.
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  Если игла слишком захватывает складку

Настройте ширину стежка на дисплее “”WIDTH” , нажимая  “+“ так, чтобы игла слегка захватывала ткань.
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Аппликация
1. Используйте спрей, тканевый клей или наметку, чтобы прикрепить аппликацию к ткани..

1. Аппликация 

2. Тканевый клей
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2. Выберите клавиши: 
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        или

*Установите длину и ширину строчки, соответствующие размеру и форме аппликации, а также качеству ткани(см. стр. 2-8, 2-9)
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3. Установите лапку “J”. Проверьте положение иглы     относительно края аппликации и начинайте шить.

1. Аппликация

3 - 37
[image: image29.png]



1. Положение иглы

· Строчка закруглений
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Остановите машину, когда игла опущена за пределами аппликации. Поднимите лапку и слегка поверните ткань для продолжения ровной качественной строчки.

Примечание

Следите за тем, чтобы прокладочный материал не выходил за границы аппликации. Это позволит улучшить качество строчки, так как игла будет точнее обрабатывать край аппликации.
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! shelltuck Stitches

Раковичная строчка
Раковичная строчка позволит Вам качественно отделать воротнички, рукава, а также горловину

изделий.
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1. Выберите клавишу

2. Увеличьте натяжение верхней нити для шитья фестонно-раковичной строчки.
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3. Для того, чтобы прострочить несколько рядов раковичной строчки, сложите ткань по косой линии.

· Используйте тонкую ткань
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