Настольный гладильный пресс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

I.
Преимущества пресса

1. Поверхность глажения в десять раз больше размера обычных ручных утюгов

2. Сокращает время глажения на 50%.

3. Функция автоматического отключения.

4. Возможность смочить трудно разглаживаемые складки струями пара.

5. Можно гладить как сидя, так и стоя.

6. Бережно гладит тонкие ткани, такие как шерсть и шелк.

7. Прижимает и гладит ткани с наилучшими результатами, приносящими удовлетворение покупателю.

Наша продукция изготовлена на современном оборудовании с использованием новейших технологий.

Мы гарантируем покупателям, что вся продукция проходит строгий контроль на заводе-изготовителе и поставляется с гарантийным сроком 1 год.

II.
Электрические характеристики

Размер гладильной доски
65 х 24 см
80 х 31 см

Номинальное напряжение:
220 В – 240В
110В – 127В
220 В – 240В
110В – 127В

Номинальная частота:
50 Гц / 60 Гц
60 Гц
50 Гц / 60 Гц
60 Гц

Номинальная мощность:
1200 Вт – 1400 Вт
1200 Вт – 1600 Вт
1600 Вт – 1900 Вт
1600 Вт – 2100 Вт

Прежде чем начать использовать гладильный пресс, убедитесь, что напряжение в сети, к которой он будет подключен, соответствует указанному на заводской табличке пресса напряжению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоящий агрегат необходимо заземлить.

Зеленый & желтый
– земля

Синий


– нейтральный

Коричневый

– заряженный

Поскольку цвета проводов в силовом проводе могут не соответствовать с цветными метками, определяющими выводы розетки, выполните следующие действия:

подсоедините Зеленый & желтый провод к выводу, обозначенному Eor ½ или к помеченному Зеленым или Зеленым & желтым;

подсоедините Коричневый провод к выводу, помеченному L или красным цветом;

подсоедините Синий провод к выводу, помеченному N или Черным цветом.

В случае возникновения проблем, обратитесь к квалифицированным специалистам.

III.
Меры предосторожности

При использовании гладильного пресса соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Используйте гладильный пресс только по назначению.

2. Прежде чем начать использовать гладильный пресс, убедитесь, что напряжение в сети, к которой он будет подключен, соответствует указанному на заводской табличке пресса напряжению.

3. Во избежании электрического удара не допускайте погружения прибора в воду или другие жидкости.

4. Прежде чем вставить штекер пресса в розетку или вынуть его из розетки, убедитесь, что сетевой выключатель прибора находится в положении «OFF».

5. Не допускайте соприкосновения проводов с горячими поверхностями. Сматывайте провод и храните его в основании пресса. Дайте прессу остыть (не менее 30 минут), прежде чем убрать его на хранение.

6. При заполнении воды или опорожнении емкости для воды, всегда отключайте пресс от сети питания, вынув штекер из розетки. Следите за тем, чтобы выливающаяся из емкости для воды вода не попала на пресс.

7. Всегда вынимайте штекер прибора из розетки, если он не используется.

8. Не работайте на прессе с поврежденным электрическим кабелем, или если пресс течет или поврежден сам. Во избежание опасности электрического удара, не разбирайте пресс самостоятельно; обратитесь для ремонта или проверки в авторизованный сервисный центр или на завод-изготовитель.

9. Во избежание перегрузки сети, не включайте в сеть, в которую включен аппарат, другие мощные приборы.

10. При необходимости использовать удлинительный провод, используйте провод на 10 ампер (для приборов 220 В / 240 В). Провод с меньшей проводимостью может привести к перегреву гладильного пресса.

11. Важно заземлить пресс. Не допускается вносить изменения в розетку пресса.

12. В результате прикосновения к горячим металлическим частям или соприкосновения с паром могут появиться ожоги.

13. В тех местах, где вода жесткая, используйте дистиллированную воду, если это возможно, для увеличения срока службы пресса. Не используйте парфюмерные товары или содержащие спирт продукты, так как они дезодорируют Ваш пресс. Не используйте размороженную воду из холодильника.

IV.
Знакомство с прессом

1.
Прижимная ручка:

· Используется для поднятия и опускания прижимной пластины.

· Для автоматической установки максимального давления: прижать прижимную пластину к гладильной доске, продолжить опускать ручку, пока она не дойдет до крайнего нижнего положения.

· Когда прижимная пластина и гладильная доска блокированы блокирующей ручкой, эту ручку можно использовать для переноски пресса.

2.
Ручка паровых струй

Позволяет произвести дополнительный пар в процессе глажения.

3.
Основание с резиновыми ножками:

Обеспечивает устойчивость платформы пресса.

4.
Прижимная пластина:

Поверхность с регулируемой температурой, она нагревает и прижимает ткань.

5.
Гладильная доска:

Представляет собой поверхность, на которой удерживается ткань в процессе глажения.

6.
Кнопка слива

Позволяет легко опустошить емкость для воды.

7.
Сетевой выключатель

Нажать при необходимости подключить прибор к сети питания и отключить его от сети питания. Когда выключатель находится в положении «ON» (I), загорается красная лампочка.

8.
Лампа готовности:

Оранжевая лампа загорается, когда пресс нагрелся до выбранной температуры.

9.
Регулятора температуры:

Повернуть для установки соответствующей обрабатываемой ткани температуры.

10.
Контроль пара:

Повернуть регулятор для установки количества пара.

11.
Отверстие для заполнения емкости для воды и колпачок:

Снять колпачок, для того чтобы залить воду в емкость для воды.

12.
Индикатор уровня воды:

Поднять прижимную пластину, для того чтобы увидеть уровень воды в емкости.

13.
Блокирующая ручка:

Опустите ручку в крайнее нижнее положение. Поверните ручку в блокирующее положение, для того чтобы прижимная пластина и гладильная доска были прижаты друг к другу.

14.
Прижимная подушка

Представляет собой обшитую тканью подушку, которая используется для глажения присборенных и фигурных деталей, например: рукавов, вытачек и кокеток.

15.
Опрыскиватель

Используется для увлажнения ткани перед глажением.

16.
Контейнер для воды

Используется для заполнения или опорожнения емкости для воды.

17.
Покрытие для гладильной доски

Покрытие можно снимать и стирать, что увеличивает срок службы аппарата.

* Автоматический выключатель:

Многофункциональный предохранительный выключатель отключает пресс, если:

· прижимная пластина остается прижатой к гладильной доске более 30 секунд

· или если прижимная пластина остается в открытом положении без использования около 15 минут.

Для того чтобы восстановить подачу напряжения к агрегату, следует перевести сетевой выключатель ON/OFF в положение OFF (О), а затем снова перевести его в положение ON (I). Подняв гладильную пластину, а затем опустив ее, Вы тоже снова включите аппарат.

V.
Как работать на прессе

1. Прежде чем подключить аппарат к розетке:

Проверить, соответствует ли напряжение в сети, к которой пресс будет подключен, указанному на его заводской табличке напряжению.

2. Заполнение емкости водой

Прежде чем заполнить бак водой, всегда проверяйте, отключен ли пресс от сети питания.

При заполнении воды поднимите гладильное плечо.

Следите, чтобы переливающая вода не попала в пресс.

Убедитесь, что сливная трубка закрыта, повернув ручку «А» в указанном стрелкой направлении.

Открутите колпачок «В» в указанном стрелкой направлении и снимите его.

Используя контейнер для воды, медленно налейте 300 см3 воды в емкость через отверстие «С».

Закрутите колпачок.

3.
Включение пресса

Проверить, что сетевой выключатель «А» находится в положении «OFF» (О). Разблокировать прижимную пластину и гладильную доску, поворачивая блокирующую рукоятку «В» в полностью открытое положение. Вставить штекер в розетку. Перевести сетевой выключатель «А» в положение «ON» (I). Загорается красная лампочка.

4.
Выбор температуры

Повернуть регулятор температуры «А» так, чтобы он указывал на соответствующее типу обрабатываемой ткани количество точек (сравните этикетку на изделии с таблицей «В»).

Если Вы не можете определить тип ткани, начните с минимальной температуры и постепенно увеличивайте ее, пока не достигнете желаемого результата.

Через несколько минут загорается красная лампа «С». Это означает, что прижимная пластина нагрелась до установленной температуры.

При уменьшении температуры после изменения установки подождите, пока прижимная пластина не остынет до необходимой температуры. Подождите, пока снова не загорится красная лампочка, подтверждая достижение установленной температуры, и гладьте.

По этой причине мы рекомендуем гладить сначала ткани, которые требуют низкую температуру, и постепенно увеличивать температуру при необходимости.

Типы тканей и соответствующие им обозначения на гладильном прессе







Ацетат

Нейлон
Шелк
Шерсть

Полиэстер

Район
Хлопок

Триацетат
Лен

5. Регулировка пара

Для глажения с паром поверните регулятор пара «А» по часовой стрелке. Чем дальше поворачивается регулятор в этом направлении, тем больше пара производится. Регулятор температуры должен быть установлен в красной зоне (4 точки или выше), для того чтобы производить пар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пресс используется после заполнения воды первый раз или после длительного простоя, поднимите прижимную пластину в открытое положение и несколько раз нажмите вручную ручку струй пара, пока не пойдет пар.

Для сухого глажения поверните регулятор пара «А» против часовой стрелки, как можно дальше.

6. Глажение

Аккуратно расправьте область, которую Вы будете гладить, на гладильной доске, чтобы устранить все нежелательные складки.

Возьмитесь за ручку прижимной пластины «А» и опустите прижимную пластину «В» на гладильную доску «С». Если выбрано глажение с паром, то будет производиться пар, который впитывается в ткань. Вы можете оставить пластину в положении, когда изделие прижимается очень легко, или увеличить давление, продолжая нажимать на ручку, пока пластина не опустится в крайнее нижнее положение.

Через несколько секунд поднять ручку, для того чтобы поднять прижимную пластину.

Независимо от установок регулятора пара можно произвести дополнительную струю пара, для того чтобы удалить нежелательные складки. Для этого просто опустите прижимную пластину на гладильную пластину и нажмите рукоятку струи пара «D», а затем отпустите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нагреватель, встроенный в прижимную пластину, автоматически отключается примерно через 30 секунд, если прижимная пластина опущена на гладильную доску.

7. Завершение глажения

Перевести сетевой выключатель в положение «OFF» (О), красная лампочка гаснет. Вынуть штекер из розетки.

Слить воду из емкости для воды, если пресс будет убираться на хранение.

После того как пресс остыл, снять колпачок емкости для воды и контейнер, расположенный под сливной системой «А», Ослабить рукоятку сливной системы, повернув ее один или два раза в указанном стрелкой направлении. Когда вода перестанет стекать, затянуть рукоятку сливной системы и установить на место колпачок емкости для воды.

Опустить прижимную пластину на гладильную доску и нажать рукоятку «В» вниз, пока она не перейдет у крайнее нижнее положение.

Повернуть блокирующую ручку «С» в блокирующее положение. Благодаря этому Вы предотвращаете самопроизвольное открывание пресса при его перемещении и хранении.

Смотать сетевой кабель и положить его в углубление основания «D».

VI.
Чистка и обслуживание

1. Для того чтобы почистить прижимную пластину:

Поставьте по центру гладильной доски прижимную подушку. Положите полотенце сверху прижимной подушки и гладильной доски.

Установите регулятор пара и регулятор температуры в положения, когда производится максимум пара при максимальной температуре.

Когда загорится красная лампочка, мягко опустите прижимную пластину на прижимную подушку. Нажмите на рукоятку производства пара 6 или 7 раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате прикосновения к горячим металлическим частям или соприкосновения с паром могут появиться ожоги.

2. Чистите прижимную пластину регулярно влажной тряпкой. Не используйте абразивные моющие средства.

3. Покрытие гладильной доски легко снимается и стирается.

VII.
Рекомендации по глажению

*
При необходимости положите салфетку для пресса между тканью и прижимной пластиной.

*
Пуговицы, застежки «молния» и т.п.

Большинство современных пуговиц и застежек «молния» не требуют особого обращения при отпаривании. Однако, некоторые из них могут оказаться чувствительными к нагреванию. Будьте особо внимательны с чувствительными к нагреванию аксессуарами. Кладите такие предметы лицевой стороной вниз на гладильную доску или перед глажением накрывайте специальной салфеткой.

*
Дополнительные способы отпаривания:

1. Используя опрыскиватель, распылите немного воды на поверхность такой ткани, прежде чем положить ее на гладильную доску, или распылите воду на область, которую Вы будете гладить, после того, как изделие уже расправлено на доске.

2. Положите влажную салфетку на область, которую собираетесь гладить. В обоих случаях прижмите предмет в течение нескольких секунд, а затем поднимите прижимную пластину, чтобы пар исчез. Повторите эту операцию, пока ткань не высохнет.

*
Использование прижимной подушки при глажении

Некоторые изделия состоят из таких деталей, как вытачки, изогнутые швы и плечевые швы и т.п., которые не следует сильно прижимать. Прижимная подставка, входящая в комплект поставки, используется в таких случаях.

1. Положите изделие той частью, которую необходимо прогладить, на гладильную доску.

2. Положите прижимную подушечку под вытачку, фигурный шов и т.п.

3. Опустите прижимную пластину. Пока область, под которой расположена подушечка, поднята, она является единственной областью с которой вступает в контакт пластина.

4. Поднимите прижимную пластину через несколько секунд.

Прижимная пластина и гладильная доска не могут быть заблокированы на максимальное давление, если используется прижимная подушка. При попытке заблокировать пресс при максимальном давлении пресс может выйти из строя.

VIII.
Выполняемые операции

1. Большие отрезы ткани.

При глажении большого отреза ткани, положите его в область за гладильной доской, а область, которую Вы будете гладить, сначала должна быть сверху.

Положите этот участок изделия на доску и прижмите его, выполните эту же операцию для следующего отрезка ткани, постепенно протягивая ткань вперед.

2. Рубашки и блузки

А.
Положить плечевую кокетку на гладильную доску и прижмите.

В.
Положите рукава на гладильную доску, складками параллельно длинному шву и прижмите.

С.
Положите манжеты на край гладильной доски и прижмите.

D. Положите рубашку в место складирования и прижмите боковые полочки, в том числе застежку. Затем потяните рубашку вперед и положите следующий участок на гладильную доску.

E. Положите плечевую планку на доску, прижмите, для того чтобы убрать складку.

F. Положите воротник лицевой стороной вверх на гладильную доску и прижмите.

3. Брюки

А.
Положите прижимную подушку под пояс и прижмите. Затем поменяйте положение пояса и снова прижмите.

B. Для того чтобы прогладит шаговый шов, положите подушку под область глажения. Прижмите шаговый шов, повторите операции по всему шву.

C. Передние и задние стрелки прижимаются таким же образом: сложите одну штанину вдоль линии складки. Положите ее на доску так, чтобы швы не прижимались. Прижмите складку.

4. Юбки в складку:

A. Положите прижимную подушку под пояс и прижмите. Затем поменяйте положение пояса и продолжите, пока не будет проглажен весь пояс.

B. Положите складки на гладильную доску. Аккуратно сложите складки и прижмите. Продолжите эти действия на следующем участке со складками, пока не будут проглажены все складки.

5. Другие задачи:

· Шторы и другие бытовые льняные изделия

· Конструирование одежды

· Платья (используя прижимную подушку)

· Вышивка (класть лицевой стороной вниз на гладильную доску).

IX.
Устранение неисправностей

Проблема


Причина
Способ устранения

Пресс не открывается прижимной рукояткой
Блокирующая ручка в блокирующем положении.
Повернуть блокирующую ручку в открытое положение.

Пресс нагревается, но не удаляет складки


Установленной температуры не достаточно для этого типа ткани.


Постепенно увеличивайте температуру, пока не добьетесь желаемого результата.

Пресс не нагревается
Установлена не правильная температура.


Повернуть регулятор температуры в соответствующее положение.




Пресс не подключен к розетке сети питания.
Вставьте штекер в розетку.




Достигнута ситуация, когда пресс автоматически отключается, если пластина остается опущенной более 30 секунд.
Переведите сетевой переключатель в положение OFF (О), а затем верните его в положение ON (I), для того чтобы снова включить пресс. При нагревании оставляйте прижимную пластину открытой.

Поднимите пластину в процессе нагревания.




Достигнута ситуация, когда пресс автоматически отключается, если пластина поднята в течение более 15 минут и с ней не совершаются никакие действия.
Переведите сетевой переключатель в положение OFF (О), а затем верните его в положение ON (I), для того чтобы снова включить пресс.

