НАСТРОЙКА ВЫШИВАНИЯ
Настройка натяжения нити
При вышивании, натяжение верхней нити должно быть установлено таким образом, чтобы верхняя нить могла быть немного заметна на изнаночной стороне.
•  Корректировка натяжения нити

Строчка может быть видна с изнаночной стороны ткани.
Если натяжение нити установлено неправильно, это отразится на качестве строчки. Ткань может сборить, что приведет к поломке иглы.
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(лицо)  
    (изнанка)

Следуя инструкциям, приведенным ниже,  настройте  натяжение нити в соответствии с требованиями  к уровню натяжения в процессе вышивания.
ВНИМАНИЕ
В случае, если натяжение нити станет недопустимо слабым, машина остановится. Это не должно расцениваться как неполадки в работе машины. Слегка увеличьте уровень натяжения  и  начинайте шить.
Примечание
•   После отключения питания или выбора новой строчки, натяжение нити устанавливается автоматически.
.        
•   При вызове сохраненной строчки, устанавливается натяжение нити, запрограммированное для сохраненной строчки.
· Если  натяжение верхней нити слишком сильное
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Если шпулечная нить видна на лицевой стороне ткани, как показано на рисунке,
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лицо
нажмите клавишу            , чтобы ослабить

натяжение верхней нити.
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