TYPICAL

Дисковый нож

KS 90

Инструкция по эксплуатации
Тип:
3 1/2" (90 мм)

Электрическая мощность:
80 Вт

Размер лезвия:

90 мм

Толщина слоя:

18 мм

Все нетто:


2,5 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заточка лезвия

1. Подключить сетевой шнур к электрической розетке.

2. Нажать сетевой выключатель, для того чтобы запустить машину.

3. Нажать рычаг (В124) вниз и удерживать его в этом положении в течение нескольких секунд так, чтобы точильный камень слегка прикоснется и не выполнит несколько затачивающих движений.

Как заменить лезвие

1. Убедитесь, что сетевой шнур отсоединен из электрической розетки.

2. Повернуть винт защиты пальцев (В158) и снять защиту пальцев (В157).

3. Используя гаечный ключ (В162), снять стопорную гайку лезвия (В153), повернув ее влево.

4. Снять лезвие (В152) и очистить машину от грязи или пыли.

5. Заменить лезвие.

Как заменить угольную щетку

1. Пока машина отсоединена от электрической сети, снять винт (В101) и нажать крышку (В102) вверх.

2. Снять винтовую крышку (В104) над угольной щеткой и заменить угольную щетку (В103).

3. Поставить крышку (В102) в исходное положение и затянуть винт.

4. Время от времени проверять левую и правую щетку и всегда заменять обе щетки, даже если износу подверглась только одна.

Смазка и уход

1. Повернуть колпачок (В138) по часовой стрелке, для того чтобы впрыснуть немного смазки с коробку скоростей.

2. Убедитесь, что смазка подается в машину, когда колпачок завинчен.

3. Содержать машину в чистоте.

Предупреждение

1. Ни в коем случае не кладите руки под нож в процессе работы.

2. В целях безопасности отключать машину, когда она не работает.

Как отрегулировать точильный камень (см. рис. 1)

Когда нож изнашивается, он не будет соприкасаться с лезвием в процессе заточки.

1. Ослабить 2 винта (В123)

2. Нажав рычаг (В124), повернуть трубку (В130) по часовой стрелке, пока заточный нож не соприкоснется с лезвием.

3. Отпустить рычаг (В124) так, чтобы он вернулся в исходное положение, затем затянуть 2 винта (В123).

4. Выполнить те же действия для другой стороны точильного камня.

Как заменить точильный камень

1. Открутить винты (В123), для того чтобы снять точильный камень (В127 – В 131).

2. Открутить винт (В127), для того чтобы установить новый точильный камень (В128).

3. Установить точильный камень и отрегулировать его, как описано выше.

4. Затянуть винты (В123).

