
	техника безопасности до начала работы
	Техника безопасности во время работы

	1. Машина проверена на заводе, однако в целях безопасности, снимите боковую крышку, поверните шкив рукой. После проверки подсоедините к сети.

2. В течение первого месяца работы скорость стачивания должна составлять 1200-1300 s.p.m.
3. Шкив должен вращаться назад, если смотреть от оператора. Не вращайте машину в обратном направлении.
	1. Во время работы машины не допускайте попадания рук под иглу.

2. Во время работы машины не допускайте попадания рук под боковую крышку.

3. При опускании головы машины и при снятии шкива отключите машину от сети.

4. Не допускайте, чтобы руки и волосы оказались близко к маховику, клиновому ремню, моталке или мотору во время работы машины. Это может привести к серьезным травмам.

5. Если Ваша машина оснащена предохранителем ремня, защитными приспособлениями для глаз и рук, не работайте на машине при снятых защитных приспособлениях.


	1. установка головы машины
	2. смазка

	
	

	Разместив прокладку (1) на столе, установите голову машины на прокладку (1), закрепите ее винтом (2), шайбой (3) и гайкой (4), затем установите S-образный элемент (6) и кулачок (7) на расцепляющий рычаг механизма останова (5)
	1. Добавь смазочное масло в указанные стрелками точки.

2. Снимите правую боковую крышку, отвинтите винт (1) управляющего шкива иглы, затем добавьте смазку.

3. Ослабьте установочный винт (2), опустите голову машины, смажьте коническую шестерню (3) и вал ведомой шестерни (4).

4. Проверьте фетровую прокладку для масла на основании, если масла недостаточно, добавьте его.


	3. Как УСТАНОВИТЬ иглу
	4. Как установить защищающий иглодержатель экран

	
	Отключите мотор.

Используйте иглу TQ x 7#20.

1. Ослабьте прижимной винт (1) иглы, удерживая иглу (2) так, чтобы ее длинный желобок был обращен к оператору.

2. Вставьте иглу до упора в игольное гнездо.

Осторожно закрутите прижимной винт (1) иглы.
	
	1. Ослабьте установочный винт (2).

2. Установите предохранитель (1) иглодержателя под нитенаправитель №2.

3. Затяните установочный винт (2).


	5. Как установить лоток для пуговиц
	6. Продевание игольной нити

	Вставьте лоток для пуговиц в отверстие на передней правой стороне основания машины, затяните установочный винт (2).

Если Вам не удобно такое расположение лотка, Вы можете разместить его слева.
	Протяните игольную нить в порядке, показанном на рисунке. Протяните нить через игольное ушко по направлению спереди назад. Нажмите гайку А и вытащите нить примерно на 60 – 70 мм.


	7. Регуляторы натяжения
	9. регулировка рычага натяжения нити

	Регулятор натяжения №1 (гайка (1)) используется для регулировки прочности пришивания пуговицы. При меньшем натяжении работать удобнее.

Регулятор натяжения №2 (гайка (2)) используется для регулировки плотности стежков. Натяжение более сильное, чем на регуляторе №1.

Измените натяжение в соответствии с качеством нити, материала, пуговицы и т.п. Натяжение увеличивается, если поворачивать гайки по часовой стрелке, и соответственно уменьшается при повороте гаек против часовой стрелки.
	


9. Координация движения иглы и петлителя

Скоординируйте движение иглы и петлителя в следующем порядке:

1. В положении, когда педаль нажата до упора, поверните шкив в направлении обычного вращения, опустите иглодержатель в крайнее нижнее положение, ослабьте установочный винт (1) иглодержателя.

2. (Установка иглодержателя): Если используется игла YQ x 1, выберите две верхние выгравированные линии. Если используется игла TQ x 7, выберите две нижние выгравированные линии. Совместите верхнюю из выбранных линий с нижним концом втулки (3) иглодержателя, затем затяните установочный винт (1), поверните установочный винт (4) в вогнутом пазу втулки иглодержателя (3).

3. *(Установка петлителя): ослабьте установочный винт (5), поверните шкив. Нижнюю линию (В) группы выгравированных на иглодержателе линий совместите с нижним концом втулки иглодержателя (3).

4. Совместите точку (6) лезвия петлителя с осью иглы, затем затяните установочный винт (5).

5. Ослабьте установочный винт (7), отрегулируйте его таким образом, чтобы между иглой и точкой лезвия петлителя расстояние составляло около 0,05 ~ 0,1 мм. Затем затяните установочный винт (7).

	10. Регулировка устройства обрезки нити
	11. Регулировка предохранителя иглы

	Во время работы отрегулируйте машину таким образом, чтобы расстояние между лезвием (1) и блоком обрезки (2) составляло около 0,8 – 1,2 мм, чтобы предотвратить соприкосновение нити с устройством обрезки. Выполните это следующим образом: ослабьте установочный винт (3), переместите блок держателя устройства обрезки (4) влево или вправо.
	Ослабьте установочный винт (2), когда иглодержатель находится в крайнем нижнем положении, затем переместите предохранитель (1) иглы влево или вправо, отрегулируйте его таким образом, чтобы расстояние между иглой и предохранителем иглы составляло около 0,05 – 0,1 мм.


	12. Высота компонентов кулачка рычага зажима для пуговиц
	13. Давление компонентов кулачка рычага зажима для пуговиц
	14. регулировка стопорного рычага защелкивающей соединяющей скобы

	При останове работы расстояние А между компонентами (1) кулачка рычага зажима для пуговиц и игольной пластиной (2) должно составлять 9 мм. Отрегулируйте это расстояние, ослабляя установочный винт (3), а затем перемещая подъемный стержень (4) скобы для установки пуговицы вверх и вниз.
	Поворачивая гайку (1), установите расстояние между гайкой и нижним винтом прижимного регулировочного стержня (2) зажима для пуговицы равное 4 – 5 мм. Таким образом, устанавливается стандартное давление.
	В режиме останова ослабьте установочный винт (1), поворачивая стопорный рычаг защелкивающей соединяющей зажима для пуговицы, откройте или закройте кулачок рычага зажима для пуговицы, таким образом, пуговицу можно переместить в правое положение, в котором пуговицу легко установить или снять. Затем затяните установочный винт (1).


	15. Регулировка ослабления натяжения нити
	
	

	Размещая нить в указанном стрелками направлении, поверните управляющий шкив, теперь регулятор натяжения №2 ослаблен. Протяните нить через него. Расстояние от вершины верхней втулки иглодержателя до вершины иглодержателя составляет 54 – 56 мм.
	
	Сначала измерьте расстояние между дырками в пуговице. Для пуговицы с четырьмя дырками ширина крестообразного стежка равна ширине продольного.

	Проблемы и их устранение:
	

	Проблема
	Высота иглодержателя
	

	1. Слабое натяжение стежка
	Поднимите иглодержатель
	* Регулировка ширины продольного стежка:

Нажмите ручку & пружину указателя (1). Для пуговиц с двумя дырками установите ее на отметку «0». Для пуговиц с четырьмя дырками установите ее на отметку, равную измеренному расстоянию.

* Регулировка ширину крестовидного стежка

Ослабьте гайку (2), установите указатель (3) подачи для крестовидного стежка на равную измеренному расстоянию отметку. Затем затяните гайку (2).

(Примечание): Убедитесь, что при работе машины игла проходит через центр дырки пуговицы.

	2. Нить обрезается до останова механизма
	Поднимите иглодержатель
	

	3. Игольная нить часто обрывается
	Опустите иглодержатель
	

	Регулировка:

Ослабьте гайку (1), вставьте тонкую отвертку в прорезь натяжного штыря №2, чтобы повернуть его. Высота иглодержателя уменьшается, когда натяжной штырь поворачивается по часовой стрелке, и увеличивается, когда его поворачивают против часовой стрелки.
	


17. Изменение количества стежков

Снимите левую боковую крышку, отрегулируйте маховичок (1) кулачка механизма останова и кулачок (4) механизма выбора стежка и установочный винт (3).

	
	* Установка 8 стежков (6 стежков)

Потяните за маховичок (1) кулачка механизма останова и установите его ближе к себе, как показано на рисунке.
	
	* Установка 16 стежков (12 стежков).

В случае 8 стежков поверните маховичок (1) кулачка механизма останова в показанное на рисунке положение.

	
	* Установка 32 стежков (24 стежков).

В случае 16 стежков, установив барабан (2) в нижнее положение, как показано на рисунке, установите кулачок (4) выбора стежка в представленное на рисунке положение посредством установочного винта.




	18. Регулировка устройства обрезки нити
	* Регулировка подвижного ножа

Когда машина остановлена, а комплект зажима для пуговицы полностью поднят, установите расстояние между передним соединительным звеном (1) и концом паза игольной пластины (2) около 13 мм.

Установка расстояния, равного 13 мм:

Для проверки используйте поставляемую в комплекте с машиной линейку (3). Опрокиньте голову машины, снимите крышку, ослабьте гайку (4) (две гайки), завинтите или вывинтите соединительный винт (5), поворачивая гайку (4), обратите внимание, чтобы регулирующий подачу шарнир (6) находился в горизонтальном положении.

	
	


	
	
	

	* Высота скобы подвижного ножа:

Расстояние между подвижным ножом (1) и петлителем (2) составляет около 0,5 – 0,7 мм. Если это расстояние отличается от указанной величины, установите его, прогнув скобу (1) подвижного ножа.
	* Расстояние между подъемным рычагом скобы и регулировочным болтом:

Отрегулируйте машину таким образом, чтобы расстояние между подъемным рычагом (1) зажима для пуговицы и регулировочным болтом (2) составляло 0, 5 мм, затем затяните гайку (3).
	* Как установить подъемный стержень зажима для пуговицы.

Установите следующие детали на подъемный стержень зажима для пуговицы последовательно: защитный магнит (2), шайбу (3), прокладку (4), шайбу (5) при остановленной машине. Шайба должна соприкасаться с кулачком корпуса машины без зазора, затем затяните винт (6).


	19. спецификация

	
	

	Скорость стачивания
	Макс. 1500 spm

	Количество стежков
	8, 16, 32 (6, 12, 24 могут быть установлены, если заменить кулачок)

	Зона действия
	Крестообразные стежки – 2,5-6,5 мм; продольные стежки – 0-6,5 мм

	Размер пуговиц
	(10 ~ (28 мм

	Игла
	TQ x 7 #18-#20 (или TQ x 1 #14-#16)

	Смазочное масло
	Масло для швейных машин


	20. Шкив мотора и ремень


Используются моторы однофазные 250 Вт, YC7124R или трехфазные 250 Вт, YC711R.

Круговой ремень 7 х 650 мм.

Эффективный диаметр шкива двигателя равен диаметру минус 1 мм.

Шкив мотора должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть от ремня. Следите за тем, чтобы машина не вращалась в противоположном направлении.

	21. Проблемы, причины и их устранение

	
	
	

	Проблема
	Причина
	Способ устранения

	1. Рвется игольная нить
	(1) Скоба ползуна работает не соответствующим образом.

(2) Неверная регулировка ослабления натяжения регулятора натяжения №2.

(3) Устройство обрезки нити фиксирует нить.

(4) Игла не проходит сквозь центр дырки пуговицы.

(5) Игла слишком толстая.
	Отрегулируйте скобу ползуна так, чтобы ее работа была скоординирована с закрытием регулятора натяжения.

Установите время ослабления натяжения регулятора №2 на более раннее время.

Отрегулируйте блок держателя устройства обрезки.

Отрегулируйте держатель рычага кулачка.

Замените иглу более тонкой.

	2. Напряжение стежка не соответствующее
	(1) Скоба ползуна работает не соответствующим образом.

(2) Регулятор натяжения №2 сразу не закрывается.

(3) Натяжение регулятора натяжения №2 слабое.

(4) Игла не попадает в центр дырки пуговицы.

(5) Давление кулачка рычага зажима для пуговицы не достаточно.


	Отрегулируйте скобу ползуна так, чтобы ее работа была скоординирована с закрытием регулятора натяжения.

Задержите время ослабления регулятора ослабления натяжения №2.

Отрегулируйте регулятор №2.

Отрегулируйте держатель рычага кулачка.

Отрегулируйте давление.

	3. Нить первого стежка выступает
	Не отрегулирован фиксирующий нить рычаг.
	Отрегулируйте фиксирующий нить рычаг.

	4. Не соответствующим образом обрезается нить из-за механизма останова
	(1) Регулятор натяжения №2 сразу не закрывается.

(2) Игла соприкасается со стенками дырки пуговицы

(3) Компоненты кулачка рычага зажима для пуговицы поднимаются не достаточно высоко.

(4) Устройство обрезки нити не достаточно хорошо закрывается.

(5) Давление кулачка рычага зажима для пуговицы слишком сильно.
	Задержите время ослабления регулятора ослабления натяжения №2.

Отрегулируйте машину таким образом, чтобы игла заняла соответствующее положение.

Отрегулируйте машину, чтобы компоненты кулачка рычага зажима для пуговицы поднимались на 12 мм от уровня игольной пластины.

Отрегулируйте блок держателя устройства обрезки.

Отрегулируйте натяжную гайку, чтобы уменьшить давление.

	5. Нить не обрезается.
	(1) Подвижная скоба ножа не перемещает нить в сторону.

(2) Игла не проходит сквозь центр дырки пуговицы.

(3) Пропускается последний стежок.

(4) Неверно установлена высота подвижной скобы ножа.
	Отрегулируйте положение подвижного ножа.

Отрегулируйте держатель рычага кулачка.

Отрегулируйте взаимное расположение иглы и петлителя.

Отрегулируйте высоту скобы подвижного ножа.

	6. Одновременно обрезаются две нити
	(1) Не верно положение подвижного ножа.

(2) Высота скобы подвижного ножа установлена не верно.
	Отрегулируйте высоту подвижного ножа во время останова машины.

Отрегулируйте высоту скобы подвижного ножа.

	7. Остаток нити с обратной стороны материала слишком длинный
	(1) Подвижный нож обрезает нить не сразу.

(2) Длина хода компонентов кулачка рычага зажима для пуговицы вверх слишком велика.
	Отрегулируйте положение подвижного ножа.

Отрегулируйте машину таким образом, чтобы длина хода составляла 9 мм.

	
	
	

	22. Тип стежков


Перед началом работы на машине ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации для того, чтобы работать соответствующим образом.


Благодарим Вас за сделанный выбор и желаем Вам удовольствия при работе на машине.














