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5. Для того, чтобы установить иглу на 2-3 стежка до места, где оборвалась нить, нажмите клавиши
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или
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*Для того, чтобы сдвинуть строчку назад на количество стежков, указанных на символе, нажмите                          или
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* Для того, чтобы сдвинуть строчку вперед на количество стежков, указанных на символе, нажмите                          или 
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*Нажмите клавишу                , чтобы вернуться к исходной позиции для шиться используемого в настоящий момент цвета или знака.
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*Нажмите          , чтобы начать вышивание следующим цветом или следующего знака. 

*Для того, чтобы вернуться к главному меню, нажмите “close”.
Если Вам не удается начать шить с места, где 

разорвалась нить, нажав клавишу           , продолжите 

шить с  момента начала вышивания выбранным цветом, 

а затем, используя клавиши                              или             ,

продвиньте строчку вперед до места, где порвалась нить. 
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 6. Опустите регулятор лапки и нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы продолжить шить. 
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