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	Перед тем, как приступить к эксплуатации вашего парогенератора, рекомендуется внимательно прочесть прилагаемые к ней инструкции. Далее приводятся важные указания по безопасному монтажу, эксплуатации и техобслуживанию. 

· Несоблюдение любого из, приводимых здесь, указаний по технике безопасности может нанести ущерб здоровью людей, а также причинить тяжелый урон оборудованию. 

· Инструкции  вложены в каждую упаковку. 

· Аккуратно храните инструкции с целью последующих консультаций вплоть до полного демонтажа  парогенератора.
Эксплуатация и техническое обслуживание парогенератора должны выполняться грамотно и без ошибок, при небрежном обращении с ним разработчик не может считаться ответственным за возможный физический или материальный ущерб ввиду несоблюдения приводимых ниже правил.
После того, как Вы извлечете аппарат из упаковки, убедитесь в ее целостности, а также в целостности всех составляющих компонентов. При малейшем сомнении в целостности парогенератора, незамедлительно обратитесь к продавцу. 

· Монтаж парогенератора должен осуществляться согласно инструкциям  . Перед подключением, убедитесь в том, что значения, приводимые на заводской табличке, строго соответствуют данным существующей электросети и магистрали водоснабжения. Электрическая безопасность гарантированна только тогда, когда надежно заземлен парогенератор. 
· Перед тем, как приступить к выполнению какой либо операции по профилактической чистке или техобслуживанию парогенератора, отключите его от сети электропитания, водоснабжения, подачи пара или сжатого воздуха. 

· Не оставляйте парогенератор во включенном состоянии. Всегда выключайте основной выключатель в конце работы. 

· 
· Запрещается срезать или нарушать целостность сточных и питающих трубопроводов, защитных кожухов, электрических клапанов. В случае обнаружения повреждений отключите парогенератор от источников питания. 

· Любое использование аппарата в иных целях, отличных от тех, для которых она была изначально разработана, является отклонением от норм и может причинить ущерб, но и представить серьезную опасность для работника. 

· Предупреждающие этикетки, наклеенные спереди и по бокам парогенератора не должны быть сняты или скрыты. 
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	Помимо прочего:

Эксплуатация данной машины, как впрочем и эксплуатация любой другой машины с электрическим подключением, сопряжена с соблюдением некоторых основополагающих правил.

А именно:

· 
· специальные покрытия рабочих поверхностей, прикрывающие панели электрических щитков и разводных коробок - не снимайте, не выключив перед этим машину и не вынув предварительно вилки из электрических розеток, не закрыв питающие клапана на магистрали водоснабжения, подаче пара и сжатого воздуха. 

· Не тяните за электрический шнур, чтобы вынуть штепсельную вилку из электрической розетки.

В целях предупреждения возгораний и взрывоопасных ситуаций:

· Поддерживайте рабочее пространство вокруг машины свободным от легко воспламеняемых или горючих материалов. 

· Обращайте особое внимание на инструкции, приводимые на этикетках обрабатываемой одежды. 

Вышеизложенные инструкции не могут целиком и полностью предупредить какую либо аварийную ситуацию, поэтому покупатель сам ответственен за то, чтобы действовать с максимальной осторожностью. 
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Производитель не несет ответственности перед покупателем в том случае, когда парогенератор подвержен:

· Неправильной эксплуатации;

· Эксплуатации неподготовленным персоналом;

· Эксплуатации, отличной от той, что описывается в настоящих инструкциях;

· Эксплуатации, противоречащей действующим Нормативам и Законодательству;

· Эксплуатации при наличии неисправностей в первичных источниках питания;

· Эксплуатации с серьезными упущениями в плановом техобслуживании;

· Эксплуатации при наличии технических усовершенствований или вмешательств без письменного разрешения от разработчика;

· Эксплуатации с использованием неоригинальных запасных частей и деталей, не соответствующих техническим условиям конкретной модификации аппарата;

· Эксплуатация с полным или частичным несоблюдением инструкций, содержащихся в настоящем руководстве. 

Основная гарантия:

Основной гарантийный срок, указанный при продаже оборудования может быть досрочно прекращен по следующим причинам:

· Неудовлетворительное хранение

· Неполадки ввиду ошибочной эксплуатации

· Неопытная эксплуатация

· Превышение пределов рабочих характеристик

· Чрезмерные механические, пневматические и/или электрические нагрузки. 

Информация для пользователя:


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в выпускаемую им продукцию и технические руководства, с целью их последующего совершенствования, без обязательств обновления предыдущей продукции или предыдущих технических руководств. 

Технические характеристики используемых в производстве материалов могут быть изменены в любой момент, ввиду технического развития, без предварительного уведомления. 
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Парогенератор серии Barbara 27 состоит главным образом из бойлера, который подогревает воду в резервуаре, чтобы далее производить пар для парового утюга. 

Парогенератор достаточно компактен и легко перемещается с места на место, так как снабжен специальной  ручкой. Данный парогенератор может также легко подключаться к различным моделям гладильных столов. 

	1
	Источник энергии
	Электрический

	2
	Нагревательные элементы
	
1.5 кВт

	3
	Напряжение
	220В/50 Гц

	4
	Напряжение для органов управления
	220В/50 Гц

	5
	Уровень шума
	72 ДБ

	6
	Кол-во подключаемых утюгов
	1 

	7
	Давление пара
	2,8 Бар

	8
	Емкость бойлера
	2.7 л

	9
	Вес нетто
	7.8 кг

	10
	Габаритные размеры
	В 27,5 см x Ш 28,5 см x Г 25,0 см

	11
	Мощность утюга 
	0,8 кВт

	12
	Вес утюга
	1,8 кг
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Инструкция пользователя:
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1. Регулируемый эл. магнитный клапан подачи пара

2. Клапан-пробка (аварийный клапан и пробка заливки воды)
3. Водомерное стекло (визуальное определение наличие воды в бойлере)
4. Выключатель утюга с подсветкой
5. Выключатель бойлера с подсветкой
6. Индикатор готовности пара
7. Штуцер подключения парового шланга утюга
8. 
9. 
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Исходное состояние
1. Вилка электропитания удалена из розетки сети 220В 50гц
2. Выключатели поз. 4,5 выключены, – установлены в « 0 »
3. Паровой шланг утюга соединен со штуцером поз. 7
4. 
Включение

1. Открыть клапан-пробку поз. 2, отвернув против часовой стрелке
2. Залить 2 литра воды
3. Закрыть клапан-пробку поз. 2, завернув  по часовой стрелке
4. Вставить вилку электропитания парогенератора  в розетку сети 220В 50гц
5. Включить – установить выключатели поз. 5, нагрева ТЭН, в «1»
6. Включить – установить выключатель поз. 4, эл. питание утюга, в «1»
7. При достижении режима, индикация поз. 6 гаснет. Выход на режим глажки приблизительно 20 минут
ВНИМАНИЕ!

     В процессе работы индикация готовности пара поз. 6 периодически будет включаться и выключаться, это говорит о том, что в бойлере парогенератора включается и выключается ТЭН для восстановления необходимого количества пара в установленном режиме.

Работа – Глажка

    В процессе глажки вода из бойлера выпаривается. При отсутствии воды  ТЭН автоматически отключается, а индикация наличия воды поз. 6 загорается. Для заливки воды необходимо сделать следующею процедуру.

1. Выключить – установить выключатель поз. 5, нагрева ТЭН, в « 0 »
2. Сбросить давление пара, для чего плавно открыть против часовой стрелке клапан-пробку поз. 2 до появления пара и выпустить его до конца.
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ВНИМАНИЕ!
Пар из контрольного отверстия клапана-пробки выходит имея температуру 140 грС и давление на начальный момент 2,8бар. Во избежании ожогов и травм не выкручивайте клапан-пробку до конца.
3. После полного выхода пара открыть клапан-пробку поз. 2 до конца и залить 2-а литра воды.
4. Закрыть клапан-пробку поз. 2 , поворачивая по часовой стрелке, включить – установить выключатель поз. 5, нагрев ТЭН, в «1»
Выключение
1. Выключить – установить выключатели поз. 4 и 5 в положение « 0 »
2. Вилку электропитания парогенератора отсоединить от розетки сети 220В 50гц
3. Процедуру сброса пара можете провести как указано выше

С
хема Электрическая Функциональная.
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