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Основные меры безопасности.

При работе с Вашим пылесосом с водным фильтром всегда следите за соблюдением мер безопасности:

Полностью прочитайте все инструкции перед использованием Вашего пылесоса.

Строго соблюдайте правила, указанные в настоящей инструкции – это гарантия продолжительной, эффективной и безопасной работы.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать рисков, связанных с возникновением пожара, поражения электрическим током, повреждения электроприбора, строго соблюдайте нижеперечисленные меры:
1. Используйте пылесос исключительно по назначению.
2. Пользуйтесь пылесосом только так, как описано в этом руководстве. Используйте только рекомендованные принадлежности изготовителя.
3. Не оставляйте пылесос включенным в электрическую сеть. Всегда вытаскивайте штепсель из электрической розетки, когда не используете прибор.

4. Не используйте пылесос на улице или во влажных помещениях, чтобы избежать поражения электрическим током.

5. Не оставляйте пылесос без присмотра: включенным в электрическую сеть или работающим, особенно рядом с детьми.

6. Не используйте пылесос в качестве игрушки. Соблюдайте предельную внимательность в работе, при использовании прибора рядом с детьми, домашними животными и комнатными растениями.

7. Данный пылесос должен использоваться только в домашних условиях, то есть для решения бытовых задач в уборке. Во время работы всегда следуйте настоящим инструкциям по эксплуатации. Используйте только оригинальные или рекомендованные производителем комплектующие.

8. Не используйте пылесос с повреждённым электрическим кабелем или штепселем. Не беритесь руками за элементы или части пылесоса, если они были повреждены или ронялись на пол. Чтобы избежать поражения электрическим током, не пытайтесь разбирать и вскрывать корпус, демонтировать элементы прибора самостоятельно. Неправильный ремонт и сборка пылесоса может привести к поражению электрическим током или нанесению вреда здоровью пользователя. Для ремонта и сервисного обслуживания пылесоса обращайтесь только в авторизированные сервисные центры.

9. Не дёргайте и не тяните за сетевой шнур, не используйте его как ручку для переноса прибора, не придавливайте дверью, не тяните шнур вокруг острых краев или углов. Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.

10. Никогда не дергайте за сетевой шнур или соединительный удлинитель, чтобы вытащить штепсель из розетки.
11. Не трогайте штепсель пылесоса влажными руками или без обуви, когда соединяете/отсоединяете его от электрической розетки.
12. Не используйте пылесос с неплотно закрытыми крышками и незафиксированными соединительными элементами.
13. Не кладите, не помещайте никакие посторонние предметы и не забивайте отверстия пылесоса. Не используйте пылесос, если даже один из его воздушных каналов забит. Следите, чтобы воздушные каналы не были забиты пылью, грязью, органическими остатками и т.д. Это может помешать нормальному циркулированию воздуха и работе пылесоса в целом.

14. Во время работы внимательно следите за тем, чтобы внутрь пылесоса не попадали посторонние предметы. Держите подальше пальцы и другие части тела от открытых отверстий, элементов и вращающихся деталей пылесоса.

15. Не собирайте с помощью пылесоса легковоспламеняющиеся, горящие и дымящиеся предметы (например, сигареты).

16. Пылесос убирайте на хранение только после того, как вытащите штепсель из электрической розетки.

17. Не собирайте с помощью пылесоса горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин. Не используйте пылесос в тех помещениях, где такие жидкости присутствуют.

18. Не используйте бракованные электрические удлинители, переходники или розетки с несоответствующей пропускной способностью по току.
19. Во время подсоединения гибкого шланга, всегда вытаскивайте штепсель из электрической розетки.

20. Хранение пылесоса осуществляйте только внутри помещений. После работы рекомендуется снять аксессуары, насадки, отсоединить гибкий шланг и телескопическую трубку. В сложенном виде они занимают минимум места.

21. Использование пылесоса при неправильном напряжении сети может повредить мотор и нанести вред здоровью пользователя. Перед первым включением пылесоса внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками.

22. В случае поломки или выхода из строя пылесоса – обращайтесь только в специализированный сервисный центр или к авторизированному дилеру. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным и обученным персоналом.

Дополнительные меры безопасной работы.

1. Чтобы избежать перегрузки электросети, не подключайте слишком много электроприборов в одну розетку.

2. Если Вам для работы необходим удлинитель, то используйте только удлинитель, рассчитанный на силу тока 10 ампер. Удлинители с меньшей силой тока могут перегреться.

	ВНИМАНИЕ: 
• Не переполняйте ёмкость для воды. Наливайте воду не выше отметки максимального уровня воды (маркировка на баке).

• В ёмкость заливайте только чистую воду.

• После работы всегда сливайте грязную воду, тщательно промывайте шланг, насадки и трубки пылесоса.


Составные части и аксессуары.
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Технические характеристики.
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	Monster H2O A50

	Напряжение сети
	1~ 230 В/50 Гц

	Максимальная мощность
	1,2 кВт

	Вместимость мусоросборника
	1,5 л

	Разрежение
	240 мбар

	Расход воздуха
	61 л/с

	Габариты
	56х37х33 см

	Длина сетевого шнура
	5 м

	Вес парогенератора
	10,5 кг

	


Полезная информация.

Возможности пылесоса с водным фильтром.
• Система водной фильтрации + система двойной HEPA-фильтрации.
• Система мультифильтрации (8 уровней), способная улавливать частицы пыли и грязи размерами до 0,3 микрон, обеспечивает гигиеническую уборку.

• Пылесос имеет высокую степень очистки и хорошую силу всасывания, засчёт отказа от традиционных мешков для сбора пыли и системы прямой HEPA-фильтрации. Вам не придётся постоянно покупать дорогостоящие мешки для сбора пыли, просто они больше не нужны!
• Электронная четырёхскоростная система управления двигателем гарантирует мощную силу всасывания и отличный результат в работе.

• Инновационная система предварительной фильтрации циклонного типа (контейнер для крупного мусора) помогает собирать крупные частицы, до их попадания в ёмкость для воды. Это обеспечивает лёгкую и быструю уборку.

• Плоская насадка для сбора воды и жидкостей помогает производить беспрепятственный сбор жидкостей в труднодоступных местах (например, под мебелью и аппаратурой).

• Турбо-щётка с вращающимся валиком отлично подходит для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели: она эффективно собирает с поверхностей волосы, шерсть животных, пух и другие лёгкие частички органического происхождения.

• Телескопическая трубка из нержавеющей стали прочна, удобна и компактна.

• Благодаря системе двойной HEPA-фильтрации выходящий из пылесоса воздух становится чище, чем входящий в него.

Эффективность.

• Система активной водной фильтрации улавливает и удерживает пыль и грязь в воде, без загрязнения окружающего воздуха.

• Система мультифильтрации с помощью НЕРА-фильтров гарантирует 99,9% эффективность в очистке воздуха, улавливает микрочастицы и микроорганизмы (клещи-сапрофиты и их отложения), которые присутствуют в пыли, пыльце, шерсти животных.
• Второй НЕРА-фильтр, находящийся в выходном воздушном канале электродвигателя, задерживает все остатки частиц пыли, вылетающие из моторного отсека. Тем самым обеспечивается высокая чистота выходящего воздуха. Долой любые загрязнения окружающей среды!
• Отказ от традиционных мешков для сбора пыли и системы прямой HEPA-фильтрации, в совокупности, обеспечивает постоянно высокую силу всасывания и максимальную производительность в работе.
Перед началом работы.

1. Подготовка пылесоса к работе.

• Отщёлкните вверх клавишу, находящуюся на крышке ёмкости для воды, снимите крышку и вытащите фильтрующий элемент (Рис. 1).

• Снимите ёмкость для воды с помощью ручки.
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• Наполните чистой водой ёмкость для воды до отметки «Максимальный уровень воды». Отметка расположена в передней части ёмкости для воды. Максимальный объём заливаемой воды – 1,5 литра. Перед началом работы убедитесь, что ёмкость для воды не переполнена (Рис. 3).

• Зафиксируйте ёмкость для воды на своём месте в пылесосе и установите фильтрующий элемент (убедитесь, что косая трубка направлена в переднюю часть пылесоса). Закройте и зафиксируйте крышку до характерного щелчка.

• Вставьте гибкий шланг в соединительный разъём на корпусе пылесоса (Рис. 4).
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• Соедините телескопическую трубку с гибким шлангом и оденьте на наконечник одну из насадок, необходимую Вам в работе. Например, щётку для сбора сухой пыли и грязи, щётку для сбора воды и жидкостей, турбо-щётку и др. Теперь пылесос полностью готов к работе!

2. Включение пылесоса.

• Вытащите сетевой шнур из корпуса пылесоса, потянув на себя за его окончание. Не тяните сетевой шнур за штепсельную вилку – это может повредить изоляционную оплётку шнура.

• Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку с правильным напряжением сети (Рис. 5).
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ВНИМАНИЕ: Перед тем как воткнуть штепсельную вилку в электрическую розетку, вытащите и отмотайте необходимую длину сетевого шнура. Жёлтая отметка на сетевом шнуре показывает рекомендуемую для нормальной работы длину. Не вытаскивайте сетевой шнур дальше красной отметки на проводе.

• Чтобы включить пылесос, с небольшим усилием нажмите клавишу включения/выключения. Зелёный огонёк на индикаторной панели начнёт моргать. Теперь пылесос находится в режиме ожидания и готов к работе.

• Нажмите клавишу режима ожидания, расположенную на основной индикаторной панели пылесоса, и прибор начнёт работать в режиме слабого всасывания.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы убедитесь, что сетевой шнур не имеет резких перегибов и полностью расправлен. В противном случае, это может вызвать чрезмерный перегрев провода во время эксплуатации.
Инструкции по эксплуатации.
1. Клавиша режима ожидания.
• Эта клавиша используется для переключения пылесоса из режима ожидания в режим работы. Лёгкое нажатие данной клавиши активирует рабочий режим, с минимальной силой всасывания. Если клавишу нажать ещё один раз во время работы, пылесос вновь будет находиться в режиме ожидания.

2. Регулировка силы всасывания.

• Пылесос имеет четыре рабочих режима силы всасывания: низкий, средний, высокий и турборежим. Нажимая на клавиши (+) или (-) индикаторной панели пылесоса во время работы, Вы можете выбрать один из этих режимов, который Вам необходим (Рис. 7).

• Выбранная сила всасывания отображается на индикаторной панели количеством зелёных огоньков. Например, три зелёных огонька на индикаторной панели означают, что сила всасывания происходит в третьем режиме, то есть высоком (всего четыре режима силы всасывания).
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3. Телескопическая трубка.

• Телескопическая удлинительная трубка увеличивает манёвренность действий и управление пылесосом во время уборки. Исходя из действий и задач в уборке, Вы можете выбирать необходимую длину телескопической трубки. Надавите на кнопку-фиксатор и держите её нажатой, чтобы отрегулировать длину телескопической трубки, до длины необходимой Вам в работе. Чтобы зафиксировать выбранное положение просто отпустите кнопку-фиксатор до характерного щелчка.

• Щелевая насадка – используйте этот аксессуар для уборки углов, щелей и других труднодоступных мест.

4. Насадка для сбора сухой пыли и грязи.

Насадка для сбора сухой пыли и грязи (2 в 1) используется для удаления пыли с поверхностей всех типов: абажуры осветительных приборов, электроприборы, радиаторы кондиционеров, автомобильные панели. Снимите щетину с насадки, и она будет незаменима при чистке мягкой мебели (Рис. 8).
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5. Насадка для сбора воды и жидкостей.

Универсальность насадки для сбора воды и жидкостей позволяет также собирать твёрдую и жидкую грязь, она отлично подходит для уборки полов из плитки.

	ВНИМАНИЕ: Если пылесос используется для сбора воды или жидкостей, сначала убедитесь, что ёмкость для воды наполнена наполовину. Очень важно, чтобы ёмкость для воды пылесоса не переполнялась собираемой жидкостью.

Перед сбором воды или жидкостей, замените насадку для чистки ковров насадкой для сбора воды и жидкостей.

Как только Вы закончили уборку, слейте грязную воду из ёмкости для воды и тщательно промойте телескопическую трубку и гибкий шланг. Для этого Вы можете разлить 1 литр чистой воды и собрать его с пола. При необходимости, повторите операцию.

Чтобы просушить телескопическую трубку и гибкий шланг, снимите насадку с наконечника трубки и дайте пылесосу поработать в течение нескольких минут, без всасывания грязи и пыли. Насадку для сбора воды и жидкостей помойте отдельно.

Старайтесь не засасывать химические и моющие средства, так как это приведёт к процессу вспенивания внутри ёмкости для воды и может повредить водный фильтр.


6. Функция выдува воздуха.

• Вы можете использовать функцию выдува воздуха, подсоединив гибкий шланг к разъёму выходящего воздушного канала (Рис. 9).

• Данная функция применяется для выдува из труднодоступных мест листьев, бумажного конфетти и прочего мелкого мусора.
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7. Контейнер для крупного мусора.

• Данный аксессуар крепится между ручкой-держателем и телескопической трубкой (Рис. 10).
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• Контейнер для крупного мусора рекомендуется использовать для уборки особо загрязнённых поверхностей - сбора волос, шерсти домашних животных, земли и т. д.
ВНИМАНИЕ: Не используйте данный аксессуар для сбора жидкостей и воды.

8. Функция автоматического сматывания сетевого шнура.

• Пылесос оснащён устройством для автоматического сматывания сетевого шнура. Для сматывания сетевого шнура нажмите и удерживайте клавишу, расположенную в верхней части корпуса (Рис. 11), до полного втягивания кабеля внутрь пылесоса. Благодаря большому размеру кнопки, это действие может быть осуществлено и ногой.
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ВНИМАНИЕ: Придерживайте штепсель, когда Вы осуществляете операцию по сматыванию сетевого шнура внутрь корпуса пылесоса. В противном случае, быстрая скорость сматывания может привести к хаотичному перемещению штепселя в помещении – это может повредить окружающим предметам.
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