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Технические характеристики:

• Насос с тремя керамическими поршнями, кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой.

• Система управления “By Pass”

• Электродвигатель 1400 оборотов в минуту, продолжительного действия, с термозащитой от перегрева.

• Система подачи химического средства под низким давлением с регулировкой на наконечнике.

	Давление, бар
	Расход, л/ч
	Мощность эл. дв-ля, кВт
	Напряжение, 

В
	Частота вращения, об/мин
	Масса, кг
	Габариты, см

	170
	1600
	9,5
	400
	1400
	140
	109х68х89


Цена со склада в Москве: 26869.50 руб.

