ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесосы с водной фильтрацией

Aquafilter MINI 

Aquafilter  MINI PLUS
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Технические характеристики

	
	Aquafilter MINI
	Aquafilter MINI PLUS

	Напряжение, В
	230
	230

	Тип мотора
	By-pass
	By-pass

	Мощность эл. двигателя (регулируется), Вт

	800-900
	800-900

	Частота, Гц
	50-60
	50-60

	Воздушный поток, м3/час
	95
	95

	Разряжение, КПа
	15
	15

	Мощность помпы, Вт
	-
	48

	Давление помпы, бар
	-
	7

	Объем бака для моющего раствора, л
	-
	3,5

	Объем воды системы водяной фильтрации, л
	4,5
	4,5

	Объем бака для пыли и грязной воды, л
	15
	15

	Длина электрошнура, м
	6
	6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Класс изоляции аппарата
	Iа
	Iа

	Класс изоляции мотора


	
	

	Электрический регулятор силы всасывания
	+
	+

	Розетка для подключения электроаксессуаров
	+
	+

	Габаритные размеры, см
	383х405х450
	383х405х450

	Вес, кг
	7
	7


Аксессуары
Aqua Filter Mini

Гибкий гидрошланг с эргономичной ручкой               

Удлинительные трубки 

Насадка для штор

Насадка щелевая

Щетка с натуральным ворсом круглая для сбора пыли с рельефных поверхностей

Щетка с выдвигающимся ворсом для гладких поверхностей и ковров

Насадка для сбора жидкости

Заглушки
Адаптер
Aqua Filter Mini Plus

 Гибкий гидрошланг с эргономичной ручкой               

Удлинительные трубки 

Насадка для штор

Насадка щелевая

Щетка с натуральным ворсом круглая для сбора пыли с рельефных поверхностей

Щетка с выдвигающимся ворсом для гладких поверхностей и ковров

Насадка для уборки ковров и мытья полов

Насадка для уборки мягкой мебели

Ершик для труднодоступных мест (надевается на щелевую насадку)

Насадка для сбора пролившихся жидкостей

Заглушки

Адаптер

Моющее средство

Электрощетка (дополнительно)

Насадка для мытья стекол (дополнительно)

Набор насадок для гидромассажа (дополнительно)
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                                                         д о п о л н и т е л ь н о

Внимание!

При снятии блока двигателя с емкости для воды срабатывает автоматическое отключение электродвигателя.
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Предупреждения

· Внимательно прочесть данную инструкцию по эксплуатации и сохранить ее.

· Электроприбор – не игрушка. Не давать детям.

· Упаковка (полиэтиленовые мешки, картонные коробки) могут быть опасными для детей.

· Данный аппарат предусмотрен для питания от переменного тока. Проверьте, чтобы характеристики сети соответствовали характеристикам, указанным на табличке аппарата.

· Подсоединять аппарат только к розетке с минимальной силой тока 10 А.

