Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

дисковой раскройной машины

Область применения

Данный электрический нож – это миниатюрная резальная машина. Лезвие ножа приводится во вращение миниатюрным электродвигателем через червячную передачу. Одновременно с этим, вращение лезвия ножа позволяет затачивать его установленным затачивающим устройством. Данную машину можно использовать для раскроя таких материалов как ткани из хлопка, шерсти, шелка, синтетических материалов, а также кожи, бумаги и т.п. Этот нож можно также использовать для раскройки ткани, для изготовления единичных экземпляров одежды и модельных образцов.

Эксплуатация и обслуживание

Работа:

Подключите устройство к электрической сети с теми же характеристиками тока, которые указаны на идентификационной табличке на устройстве. Держа машину в руке, нажмите на выключатель на рукоятке, и машина включится, если отпустить выключатель, - машина остановится. Для безопасности электродвигатель оснащен двойной изоляцией. Машина поставляется с двухпроводным шнуром электропитания.

Заточка ножа:

Когда машина работает, слегка нажмите на кнопку (ровно настолько, чтобы шлифовальный камень затачивал вращающийся нож).

Замена ножа:

При необходимости заменить нож, поверните смазчик в сторону и вставьте штырь в отверстие в ноже, чтобы зафиксировать его. После этого ослабьте замковый винт, теперь нож можно снять.

Замена шлифовального камня:

Снимите нож, после чего ослабьте направляющий винт, чтобы снять затачивающее устройство. Отвинтите замковый винт, крепящий шлифовальный камень, и снимите шлифовальный камень. Установите новый шлифовальный камень. Отвинтите нажимную кнопку и снимите пружину сжатия. Установите затачивающее устройство на место, вставьте направляющий винт в голову машины и в ось шлифовального камня. После этого установите на место пружину сжатия и нажимную кнопку.

Замена электрических щеток:

Когда электрические щетки электродвигателя сточились на 4 мм, замените их, чтобы избежать поломки электродвигателя. Для этого снимите корпус устройства, отвинтите износившиеся электрические щетки и замените их на новые.

Смазка машины:

При раскрое материалов, через каждые 20 часов работы, капните немного масла в оба отверстия для смазки, расположенных по обеим сторонам головы машины. При постоянном использовании резальной машины, раз в месяц наносите небольшое количество консистентной смазки на винт червячной передачи. Раз в год через втулку на задней стороне головы машины наносите консистентную смазку на подшипники электродвигателя.

Резание:

Для разрезания различных видов материалов используйте ножи разной формы.

Шестиугольный нож подходит для раскроя синтетических тканей, тонкой кожи и любых других скользящих материалов.

Круглый нож подходит для раскроя тканей и бумаги любых сортов с плотностью от легкой до выше среднего.

Восьмиугольный нож подходит для резки плотных скользящих материалов.
Предупреждение:

Для безопасности сохраните защитный щиток ножа в закрытой позиции пока машина не начала резать материал. Для безопасности устройство лучше заземлить.

