ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ

Прекрасные полноцветные рисунки получаются на вышивках, благодаря заменен шаблонов или использованию нитей контрастных цветов.

Варианты получаются в результате ослабления винта (Е) и перемещения регулятора (F) так, чтобы установочная метка (G) совпадала с изображением на регуляторе (F).

Направление (+) увеличивает шаблон цветка, а напраление (-) – уменьшает его. Дальнейшие варианты получаются путем изменения стежка зигзага.

Примеры использования шаблонов для трикотажных изделий:

* ОДНОИГОЛЬНЫЙ СТЕЖОК







направление (+)

направление (-)

* СТЕЖОК ТОНКОЙ ИГЛОЙ

Шаблоны красивых декоративных цветов также

можно выполнить двумя нитями разных цветов.

* КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ СТЕЖОК

Установить установочную метку (G) в направлении (+) и вышить внешний шаблон. Затем поднять иглу, ослабить винт (Е) и повернуть регулятор (F) вместе с тканью так, чтобы установить метку (G) в направлении (-).

Затянуть винт (Е) и прошить шаблон изнутри.

* СМЕЩЕННЫЙ СТЕЖОК

После прошивания первой окружности шаблона переместить положение метки регулятора на третью, шестую или девятую метку.

Перемещение на третью метку


* КОМБИНИРОВАННЫЙ СТЕЖОК

Другие варианты получаются в результате сочетания концентрических стежков и / или смещенных стежков

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫШИВОК ЦВЕТОВ

Разнообразие красивых шаблонов получается благодаря использованию этого приспособления для выполнения цветов.

1. Прежде чем установить приспособление, посмотрите, есть ли на Вашей машине регулятор положения иглы и / или регулятор давления.

Игла должна быть установлена в положение «L», а регулятор давления должен находиться в положении для самого сильного давления.

2. Установить рычаг двигателя ткани на «DOWN» (вниз) или «0». В противном случае установить регулятор длины стежка на «DOWN».

3. Поднять иглу в крайне верхнее положение, поворачивая маховое колесо к себе. Снять прижимную лапку и / или держатель лапки.

В таком положении, когда винт с накатной

головкой закручен на пол-оборота, поднять рычаг приспособления для вышивания цветка (А) и подвесить вилку (В) приспособления на винт с накатной головкой (С) и расположить рычаг (А) на зажиме иглы (D).

4. Выбрать необходимый шаблон. Установить регулятор натяжения верхней нити на «1 - 2», а ширину стежка (зигзаг) на необходимую ширину.

5. Для того чтобы положить ткань под приспособление, поставить предназначенное положение шаблона в центр регулятора (F). Ослабить винт (Е). Переместить регулятор (F) в направлении (+) или (-), установить установочную метку (G) в необходимое положение. Затем затянуть винт (Е).

6. Придерживая конец игольной нити левой рукой, медленно повернуть маховое колесо к себе, пока игла не переместится вниз и снова вверх, в крайнее верхнее положение своего хода, затем остановить маховое колесо. Осторожно потянуть игольную нить так, чтобы шпульная нить прошла сквозь ткань и появилась сверху.

7. Придерживая рукой игольную и шпульную нити, сделать несколько стежков, чтобы закрепить нити. Обрезать нити близко к концу строчки. Затем начать шить.

8. В конце строчки поднять иглу в крайнее верхнее положение и подъемник прижимной лапки. Протянуть игольную через нитенаправитель иглодержателя, чтобы предупредить стягивание строчки, и вынуть ткань из машины.

Обрезать нити, оставив концы длиной 15 см (6 дюймов). Сделать узел после протягивания шпульной нити с изнаночной стороны ткани.

