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Пример:     Инструкции по заправке верхней нити
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1. Нажмите  клавишу

  2. Нажмите клавишу  “Basic Operation” . При этом нижняя часть   экрана поменяется.
3.  Нажмите на клавишу (заправка верхней нити) [image: image3.png]



4.  На экране даны инструкции по заправке нити в машину.

Нажатием на стрелки просматривайте инструкции (одинарные  стрелки – медленный просмотр, двойные стрелки – быстрый просмотр)

[image: image4.png]= &

= &




При выборе информации о намотке шпульки или заправке верхней нити, высветится экран [image: image5.png]


. Нажав на экран [image: image6.png]


, Вы можете просмотреть видео фрагмент о запрашиваемых функциях.

5. Нажмите клавишу    
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, чтобы вернуться к первоначальному изображению на экране.
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