Осноровочный нож

Мини-нож 8-1 предназначен для вырезания деталей из материалов различного типа, таких как: ткань, кожа, пленка и т.п. Ниже приведенную инструкцию по использованию необходимо внимательно прочитать, прежде начать использовать нож.

1. Кнопка заточки: легко нажмите на кнопку и заточное устройство начнет выполнять заточку лезвия.

2. Точильный круг: содержите его в чистоте, протирайте спиртом, чтобы сохранить его острым.

3. Подвесная масленка: она оснащена смазочным отверстием для нанесения нескольких капель машинного масла один раз в день с целью уменьшения трения между режущими поверхностями.

4. Угольная щетка: если она стирается и видимая часть становится менее 4 мм, необходимо ее заменить на новую.

5. Нижний нож: если проявляются явные признаки износа, его необходимо заменить на новый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отключите питание перед тем, как заменять какие-либо части. Содержите в чистоте двигатель и режущие части.

СМАЗКА:

1. Лезвие необходимо смазывать машинным маслом под углом 30 один раз в день;

2. Зубчатую передачу необходимо смазывать смазкой один раз в месяц;

3. Зубчатую передачу мотора необходимо смазывать смазкой один раз в год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина реза
12 мм

Номинальная мощность
60 Вт

Номинальное напряжение
220 В

Вес нетто
1 кг

Шестигранный осноровочный нож

№ детали
Наименование детали

№ детали
Наименование детали


1
Стержень выключателя

10
Головка


2
Корпус

11
Червячное колесо


3
Захватывающее приспособление

12
Ножка


4
Гнездо выключателя

13
Нож


5
Выключатель

14
Болт


6
Мотор

15
Точильный круг


7
Крышка

16
Предохранитель ножа


8
Крестовина

17
Кабель


9
Шнек

18



