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7. Перекидывайте нить через просвет нитенаправителя при помощи обеих рук.

1. Просвет нитенаправителя

8. Заправьте нить через штифт дискового нитенаправителя и сам нитенаправитель как указано на рисунке. Убедить в том, что нить правильно вставлена в дисковый нитенаправитель.

9. Обмотайте нить вокруг шпульки по часовой стрелке 4-5 раз как показано на рисунке.

10. Закрепите конец нити через прорезь в держателе шпульки и вытяните нить вправо. Нить отрежется.

1. Прорезь держателя шпульки

2. Держатель шпульки

ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что все инструкции по заправке шпульки для намотки нити выполнены правильно. Если нить не отрезалась, при вращении шпульки, она может обмотаться вокруг нее, что приведет к поломке иглы.

1 - 27

