ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОСКИ
Пожалуйста, перед использованием гладильной доски прочтите внимательно эту инструкцию, и сохраните ее для справки в дальнейшем. 
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I. Характеристики гладильной установки и ее особенности
1. Широкая гладильная поверхность доски. Быстрый нагрев поверхности.
2. Гладильная доска может использоваться с нагревом и без нагрева поверхности.
3. Функция вакуума обеспечивает отсос пара и наддув. Пар проходит сквозь волокна ткани, облегчая глажение. Можно отпаривать швейные изделия быстро и просто. Это позволяет облегчить Вашу работу и сокращает время глажения.
4. Функция вакуума запускается нажатием кнопки.
5. Расположенная на боковой поверхности установки электрическая розетка предназначена для утюга или парогенератора.

6. Бесшумный вентилятор обеспечивает равномерное всасывание пара по всей гладильной поверхности.
7. Алюминиевая сетчатая поверхность стола гарантирует однородное распределение тепла и предохраняет стол от коррозии металла.
8. Большая и прочная подставка под парогенератор.
9. Высота установки легко регулируется. Доска очень просто складывается для хранения, и легко перемещается благодаря колесикам.
II. Техническая характеристика гладильной доски 

Модель                Напряжение                      Потребляемая мощность
R-651             220V-240V      50Hz                            400W-470W
Спецификация предохранителя мощности для 10A.
III. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности.

При использовании гладильной доски, пожалуйста, соблюдайте следующие меры безопасности и предосторожности: 

1. Используется только для работы в помещении.

2. Перед началом работы убедитесь, что Ваша электрическая сеть имеет защиту от короткого замыкания и заземление, т.е. соответствует  электротехническим стандартам системы стран ЕС.

3.  Не допускайте попадание воды в электрическую сеть установки.

4. Всегда выключайте гладильную установку после окончания работы из электрической розетки.
5. Всегда выключайте установку, если не используете ее.  Не оставляйте включенное оборудование без присмотра, перед уходом.

6.  Не включайте гладильную установку с поврежденным электрическим проводом или иными повреждениями (если доска упала и была повреждена).  Во избежание поражения электрическим током не разбирайте гладильную доску, т.к. неправильная сборка может вызвать замыкание. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
7. Используйте электрическую розетку с контактом “заземления”. Не допускается никаких изменений в электрической цепи гладильной доски. 
8. Если оборудование неисправно, не пытайтесь устранить причину поломки самостоятельно, – отключите его и обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному механику.
9. Не оставляйте включенное оборудование без присмотра, не позволяйте детям подходить к работающей установке.

10. Избегайте прикосновений к металлическим деталям поверхности доски, они могут быть горячими.

11. Максимальная нагрузка на подставку для парогенератора – не более 5 кг.
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IV Устройство гладильной установки:

A: Гладильная доска с тканевым покрытием

B: Металлический каркас доски
C: Переключатель  (ВКЛ/ВЫКЛ)
D: Переключатель Вентилятора  (I / 0 / II)
E: Подставка для утюга 
F: Внутренняя штепсельная розетка 
G: Футляр для электрического шнура
H: Подставка для парогенератора
I: Предохранительный замок 
J: Регулирующая ручка подъема
K: Переднее Колесо (Фиксированное) 
L: Заднее Колесо (Подвижное)

Как собрать гладильную установку.

[image: image3.emf]

1. Установите гладильную доску на ножках.  Потяните предохранительный замок, затем можно отрегулировать высоту доски посредством одновременного вытягивания регулировочных рычагов.
2. После сборки гладильной установки поверните винт в соответствующую позицию, чтобы затянуть болт. (Ниже изображение).
3. Присоедините подставку к гладильной доске.

V. Обслуживание гладильной доски.

1. Перед началом работы убедитесь, что напряжение в вашей электрической розетке соответствует указанному на ярлыке гладильной установки. 
2. Включите гладильную установку. Откройте спрятанный в футляр электрический шнур и подключите разъем к электрической розетке. Подключите разъем электрического утюга или парогенератора к розетке на гладильной установке. Достаньте подставку для утюга. Переместите переключатель ON/OFF в позицию ON. Установка готова к работе. 

3. Включите вентилятор. В позиции OFF (O) вентилятор выключен. Переключите включатель в Позицию I - вентилятор работает в режиме отсоса. Переместите включатель в Позицию II - вентилятор работает в режиме наддува.  Вентилятор выключается когда утюг ставится на подставку для утюга.
4. Когда закончите работать, переместите переключатель вентилятора и гладильной установки ON/OFF в позицию ОFF (O).
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Отключите разъем от электрической сети.  После того, как утюг остынет, отключите разъем от розетки. Сверните электрический шнур уберите его в футляр.

VI: Сборка и разборка установки.

Соберите гладильную установку в рабочее состояние. Во-первых, зафиксируйте винт. Во-вторых, высота гладильной установки может регулироваться по вашему желанию и фиксируется замками с двух сторон одновременно.  После окончания работы снимите блокировку замков одновременно с двух сторон и сложите стол

Тканевое покрытие гладильной доски можно легко снять и почистить (допустима ручная или машинная стирка). Не надевайте мокрое покрытие на поверхность гладильного стола, не протирайте влажной тканью. Не используйте чистящие средства на алюминиевой поверхности доски.
VII: Диагностика и устранение неисправности.
	Неисправность
	Причина
	Меры

	Подставка не может опускаться или подниматься
	Регулировочная пластина запирает ось
	Держите регулировочную рукоятку, чтобы отдалить регулировочную пластину от оси.

	Вентилятор не работает
	1. Утюг помещен на подставку для утюга.

2. Переключатель вентилятора установлен в положение Выкл.(0). 
	1. Снимите утюг с подставки для утюга.

2. Установите переключатель вентилятора в положение I или II
3.  Обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта

	Не нагревается поверхность гладильной доски
	1. Установка не подключена к электропитанию
	1. Подключите электрический шнур к сети.
2. Установите переключатель в положение ВКЛ.

3. Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности.


