



Что это такое?

Представляемый нож хорошо знаком профессионалам. Использование в обычном режиме – это трудоемкая работа, рассечение деталей длиной менее 15 мм также сложна.

Последствия таковы:

1. Потеря времени

2. Линия реза видна со стороны ворса.

Для устранения этих дефектов был разработан специальный нож MADL-GALLOON. У него есть 12 ножей, расположенных в два ряда, каждый следующий нож в ряду направлен лицом к свободному пространству другого (см. рис. № 1). Это позволяет выполнять рассечение таким образом, чтобы линию реза их не было видно даже на тончайшем лисьем меху (один рез около 8 мм).
Основные преимущества

1. Меньше материала (до 40%)

2. Меньше времени

3. Меньше шитья

4. Нет необходимости маркировки

5. Одежда из длинношерстного меха выглядит легкой и тонкой.


Что Вы с этим можете сделать?

Непременным условием для представляемого ножа является наличие кожи с длинной шерстью и толстая шерсть. При более тяжелой ткани Вы можете растянуть кожу. Хороший песец растягивается до 40%, а голубой песец до 33% относительно первоначального размера. Вы можете обрабатывать ножом детали любой формы (воротники, полочки и т.п.)., разумеется, и большие детали, такие как: жакеты, накидки и пальто могут изготавливаться с помощью этого ножа.








Как это делается?

С самого начала необходимо хорошо представлять, что MADL-GALLOON – это совершенно новый инструмент. Его использование требует специального обучения и навыков. Познакомьтесь с инструментом. Попрактикуйтесь в замене и регулировке ножей. Начните работать с не представляющими большую ценность пленками. Следите за ножами! Тупое лезвие снижает способность ножа выполнять качественный срез. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Подготовьте шкурку

2. Снимите сшитую шкурку и наметьте линию реза (рис. 2).

3. При необходимости выровняйте лезвия ножей (для тонкой шкурки используйте тонкие ножи, для толстой – большие)


4. Для самого рассечения закрепите зажимное устройство малыми С-образными зажимами на столе; откройте зажимы и положите шкурку (отмеченной линией лицом к работнику). Теперь потяните шкурку левой рукой по регулируемой расширяющей дуге, правой рукой направляя нож (рис. 3). Одно из лезвий ножа по центру должно располагаться на начерченной линии, а затем проведите ножом, слегка надавливая его, на 8 = 10 мм. Поверните нож назад (скобель выше кожи) и переместите его на 4 – 5 мм. Спустя некоторое время эта операция будет выполняться быстро и точно. После того, как получится рез длиной примерно 10 – 15 см, откройте щечки и передвиньте шкурку.







Если, например, необходимо рассечь шкурку с помощью ножа вдоль. В этом случае Вы можете положить материал в зажимное устройство и рассечь точно в пределах области с тяжелым ворсом. Сначала обработайте шкурку ножом, а затем разделите ее на две половинки.

5. Фиксация (например, воротник-шалька) (рис. 4). Положите деталь, сильно растянув снаружи вдоль, и зафиксируйте ее скобами, затем медленно прижмите ладонью изнутри (она расширяется на удивление хорошо) и снова скрепите скобами внутренние края более плотно.

6. После того, как снимите деталь, проложите на нее полосу ткани (флизелин и т.п.) и почистите ее в барабане не менее 3 часов. (Хорошо использовать натуральный хлопок или фетр).
a) регулирующая глубину гайка

b) рукоятка

c) держатель ножа

d) ножи

e) ограничительная пластина

f) основание
Замена ножа

1. Ослабьте натяжение ограничительной пластины гайкой (а)

2. Надавите на ограничительную пластину по направлению к рукоятке (b)

3. Поднимите держатель ножа (рис. 5) (большим безымянным пальцами левой руки)

4. Снимите ножи

5. Замените ножи

Снова соберите нож в обратной последовательности.

Если нож не используется, поворачивайте ограничительную пластину с помощью гайки так, чтобы лезвия спрятались. (Иначе есть опасность повреждения или травмы).

