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4. Левой рукой держтите нить рядом с катушкой, правой рукой  держите конец нити и проведите ее через нитенаправители.
1. Просвет нитенаправителя
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5. Заправьте нить в штифт дискового нитенаправителя  и сам нитенаправитель как указано на рисунке. Убедитесь в том, что нить правильно вставлена в дисковый нитенаправитель.
1. Штифт нитенаправителя

2. Дисковый нитенаправитель
6. Повторите шаги 9-14 из предыдущего раздела (см. стр. 1-27,1-28).
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