14.
Устранение неисправностей

· Проверить следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисный центр.

· Если неисправность не устраняется, выключить машину и обратиться в сервисный центр.

	ВНИМАНИЕ

	Перевести сетевой выключатель в положение «выкл.» (off) и отключить машину от сети, вынув штепсель из электрической розетки, прежде чем приступить к устранению неисправностей.

* Мотор продолжает вращаться по инерции, даже после отключения машины от сети питания. Подождать, пока мотор полностью не остановится, прежде чем начать работать.


	Неисправность
	Причина неисправности

	1. Обрыв переходного стежка
	· Достаточно ли сильно натяжение основной нити?


Отрегулировать натяжение основной нити.

· Не слишком ли запаздывает синхронизация дополнительного натяжения?

Отрегулировать синхронизацию дополнительного натяжения.

· Не используется ли слишком тонкая хлопчатобумажная нить (хлорок #80/3S, #70/2S)?

Если используется очень тонкая нить, протянуть нить только через одно из отверстий челнока.

· Не слишком ли мало или велико расстояние между иглой и нитенаправителем?

Отрегулировать положение нитенаправителя.

· Не слишком ли мало расстояние между иглой и петлителем?

Отрегулировать положение петлителя.

· Не слишком ли слабо осевое натяжение?

Отрегулировать осевое натяжение.

· Не слишком ли тонкая игла?

Заменить иглу иглой на один размер толще.



	2. Нить расползается на последнем стежке

· Стежок обычный

· Нить расползается между прижимным устройством (1) и материалом
	· Не слишком ли велико количество притягиваемой нити для нитепритягательного рычага?


Отрегулировать положение нитепритягательного рычага в соответствии с используемой нитью.

· Отрегулирована ли распорка для пуговиц?

Отрегулировать поперечное и вертикальное положение распорки для пуговиц.

	3. Нить расползается в месте соединения стежков

· Недостаточной длины конец нити

· Стежок слишком короткий
	· Не слишком ли сильное натяжение основной нити?

Отрегулировать натяжение основной нити.

· Не слишком ли велико количество притягиваемой нити для нитепритягательного рычага?

Отрегулировать положение нитепритягательного рычага в соответствии с используемой нитью.

· Отрегулирована ли распорка для пуговиц?

Отрегулировать поперечное и вертикальное положение распорки для пуговиц.


