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1. Важные указания по технике безопасности

Обязательно в точности выполняйте нижеприведенные правила по технике безопасности при работе на краеобметочной машине:

1. Для избежания травм пальцев:

· Движущиеся иглы и ножи для обрезки нитей являются постоянным источником опасности травм пальцев рук. Поэтому, работайте на машине внимательно и постоянно наблюдайте за процессом работы. Не отвлекайтесь!

· Любые операции в зоне движения иглы, например, замену иглы или ножа для обрезки нити, заправку нити в краеобметочную машину, а также все действия, производимые с открытыми крышками машины (регулировка ширины и длины стежка), производите только, предварительно вынув вилку шнура электропитания машины из электрической сети.

2. Для избежания поражения электрическим током:

· При регулярной очистке или смазке краеобметочной машины, при замене лампочек, а также при перерывах в работе, отсоединяйте машину от электрической сети. Также всегда вынимайте вилку из электророзетки после окончания работы

· НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К МЕСТУ РАБОТЫ, КОГДА МАШИНА ВКЛЮЧЕНА.

· ХРАНИТЕ КРАЕОБМЕТОЧНУЮ МАШИНУ В ОТКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ. Если вы длительное время не пользуетесь машиной, храните ее в сухом не доступном для детей месте.

2. Комплектующие детали

1) Упаковка игл




1 шт.

2) Отвертка (среднего размера)


1 шт.

3) Отвертка (маленькая)



1 шт.

4) Пинцет





1 шт.

5) Игольная пластина для подгибания края

1 шт.

6) Торцовый гаечный ключ



1 шт.

Детали машины.


Краеобметочная машина со снятой крышкой петлителя.


Подготовка краеобметочной машины к работе

1. Подсоединение ножного регулятора:

(1) Вставьте разъем ножного регулятора в соответствующий разъем машины.

(2) Подключите вилку ножного регулятора  к электрической сети.

(3) Поставьте ногу на педаль ножного регулятора и глубоко вдавите ее, при этом скорость работы машины должна возрасти. Теперь отпустите педаль так, чтобы она была нажата, но уже неглубоко, при этом скорость работы машины снизится.

2. Когда Вы не работаете на машине:

(1) Отключите выключатель (сигнальная лампа должна погаснуть) краеобметочной машины.

(2) Выньте вилку электрического шнура из электророзетки.

(3) Никогда ничего не кладите на педаль ножного регулятора.

3. Заправка нити в краеобметочную машину:

Главные детали, с которыми Вам надо работать, показаны на рисунках 1 и 2.

(1) Установите стойку нитенаправителя.

(2) Снимите крышку петлителя, для чего сдвиньте ее вправо и потяните на себя.

(3) Снимите крышку барабана и откидной держатель, для чего вытягивая крышку барабана влево, поднимите крышку вверх и снимите ее.

(4) Заправьте  нити в краеобметочную машину, как показано на соответствующей диаграмме (нитеводители для разных нитей отмечены разными цветами). Вытяните концы нитей из ушек в иглах и петлителях.

(5) Для замены нитей при образовании узелков: Прежде всего, обрежьте нить около бобины. Поднимите прижимную лапку. Поверните регуляторы натяжения нитей в направлении, обозначенном (–), до упора, после чего вытяните нить так, чтобы узелок вытянулся из-под прижимной лапки. Не пытайтесь протянуть узелок сквозь игольное ушко. Обрежьте нить и вытяните ее за узелок с другой стороны.

3. Регулировка и эксплуатация краеобметочной машины.

1. Ручка регулятора длины стежка.

· Длина стежка регулируется в диапазоне от 1 до 5.

· При обычной работе установите положение регулятора длины стежка на 2 или 3.

2. Регулировка дифференциального двигателя ткани.

· Отрегулируйте скорость движения дифференциального двигателя ткани при помощи регулировочного винта. Это необходимо, если вы хотите, чтобы ткань стягивалась или растягивалась при работе.

· Для регулировки поверните регулировочный винт в одну или другую сторону.

3. Снятие верхнего ножа для обрезки нити.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ОТСОЕДИНИЛИ МАШИНУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

(1) Поверните маховое колесо рукой так, чтобы верхний нож поднялся в крайнее верхнее положение. Откройте крышку петлителя.

(2) Надавите на деталь, отмеченную на рисунке буквой «А», так, чтобы она сдвинулась вправо до упора.

(3) Удерживайте деталь «А» нажатой, поверните ручку, расположенную с правой стороны, в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

Вращайте ручку до тех пор, пока нож не достигнет положения, отмеченного на рисунке как «В».


4. Замена нижнего ножа для обрезки нити.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ОТСОЕДИНИЛИ МАШИНУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

(1) Переведите верхний нож в нерабочее положение.

(2) Ослабьте установочный винт нижнего ножа для обрезки нити и снимите нож для обрезки нити.

(3) Поместите новый нижний нож для обрезки нити в канавку держателя нижнего ножа, совместите режущую поверхность ножа с верхней поверхностью игольной пластины, после чего затяните установочный винт ножа для обрезки нити.

(4) Переведите верхний нож в рабочее положение.

5. Замена иглы.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ОТСОЕДИНИЛИ МАШИНУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

(1) Поверните маховое колесо рукой по направлению к себе так, чтобы иглодержатель перешел в крайнее верхнее положение.

(2) Ослабьте установочный винт иглы при помощи отвертки и снимите иглу.

(3) Вставьте в иглодержатель новую иглу, держа ее плоской фаской к себе. Вставьте иглу до упора. Надежно затяните установочный винт иглы.

6. Регулировка силы давления прижимной лапки.

Сила прижима прижимной лапки соответствующим образом отрегулирована на заводе, поэтому, как правило, не нуждается в дополнительной регулировке.

Регулируйте ее только в случае необходимости обрабатывать на машине специальные материалы.

(1) Увеличьте силу давления прижимной лапки при работе с такими тканями, как джинсовая ткань, твид или плотная льняная ткань.

Уменьшите силу давления прижимной лапки при работе с такими тканями, как жоржет, батист или трико.

7. Как снять откидной держатель и крышку барабана.

(1) Вытягивая крышку барабана влево, поднимите крышку вверх и снимите ее.

(2) Чтобы вернуть крышку на место, подсуньте язычок крышки под игольную пластину, как это показано на рисунке 6, и надавите на крышку вниз и вправо.

Внимание: Не держитесь за крышку барабана при переноске или подъеме краеобметочной машины.

Убедитесь в том, что установили крышку барабана на место перед началом работы.


8. Регулировка натяжения нити.

Отрегулируйте натяжение нити в соответствии с типом обрабатываемого материала и номером используемой нити. Регуляторы натяжения нити на данной краеобметочной машине – одно-поворотные. При повороте регулятора в направлении (+) натяжение нити становится сильнее. Или оно становится слабее. Можно отрегулировать натяжение только одной нити, например: увеличить натяжение нити правого петлителя или ослабить натяжение левого петлителя.

Обметывание в три или четыре нити.

	Число нитей
	3 нити
	3 нити
	4 нити

	Ширина обметки
	5,7 мм
	3,5 мм
	5,7 мм

	Используемые иглы
	Левая игла
	Правая игла
	Левая и правая иглы

	Тип стежка
	
	
	


(Рисунок 8)

Данная краеобметочная машина обычно работает с двумя иглами и четырьмя нитями. Однако, ее можно использовать также для обметки в три нити, работая с одной иглой. При использовании только одной иглы, обязательно убедитесь в том, что Вы сняли вторую.

Подгибание края

Данная краеобметочная машина может делать подшивочный стежок с шириной шва 1,5 мм. Это осуществляется при работе правого петлителя. Обязательно убедитесь в том, что Вы сняли левую иглу.

1. Подшивочный стежок образуется при подгибе края ткани и обметке. Для этого не подходят слишком плотные и жесткие ткани.

Установите регулятор длины стежка в положение «2» или «F».

2. Замена игольной пластины.

(1) Отсоедините краеобметочную машину от электрической сети.

(2) Поверните маховое колесо к себе так, чтобы иглодержатель поднялся в свое крайнее верхнее положение.

(3) Поднимите прижимную лапку.

(4) Снимите крышку барабана.

(5) Отвинтите винт игольной пластины и снимите игольную пластину.

(6) Установите игольную пластину для подгибания края и закрепите ее винтом.

(7) Установите на место крышку барабана.

Для создания подшивочного стежка, установите регулятор ширины стежка на игольной пластине  в положение «М», совместите левый конец нижнего ножа для обрезки нити с отметкой «М» на игольной пластине для подгибания края.

Замечание: Убедитесь в том, что нижний нож для обрезки нити не соприкасается с краем игольной пластины.

При работе краеобметочной машины с созданием подшивочного стежка, обязательно установите соответствующее натяжение нитей. Перед началом обметки слегка потяните за конец нити, чтобы она не загнулась и не запуталась в стежке.

4. Сшивание рукава (трубчатая работа)

Данная краеобметочная машина позволяет сшивать трубчатые детали, откинув откидной держатель вниз. Это особенно удобно при необходимости обметывания манжет и т.п.

5. Стягивание

Данная краеобметочная машина  позволяет производить стягивание легких тканей в один слой.

Установите регулятор длины стежка в положение «5».

Установите регулятор дифференциального двигателя ткани в положение «1,5~2».

С помощью этого можно обрабатывать, например, подокатники, нижние обрезы, кокетки, кайму кружева или оборки.

6. Соотношение между тканью, иглой и нитью.

	Тип ткани
	Тип нити
	Номер иглы

	Легкие ткани:

 батист, кисейный шелк и т.п.
	Хлопковая №100

Шелковая №100

Скрученная №80-№90
	№10-№14

	Ткани средней плотности:

сатин, тонкое сукно и т.п.
	Хлопковая №60-№80

Шелковая №50

Скрученная №60-№80
	№14

	Плотные ткани:

рубашечная ткань, джинсовая ткань, вельвет, серж и т.п.
	Хлопковая №40-№60

Шелковая №40-№60

Скрученная №60-№80
	№14

	Трикотаж, шерстяные ткани
	Скрученная №60-№80

нейлоновая
	№14


Неисправности в работе и способы их устранения

	Неполадка
	Причина
	Способ устранения

	1. Ткань не двигается.
	1. Недостаточная сила давления прижимной лапки.
	1. Увеличьте силу прижима прижимной лапки.

	2. Игла ломается.
	1. Игла вставлена неправильно.

2. Вы слишком сильно тяните ткань при работе.

3. Установочный винт иглы затянут слишком слабо.
	1. Вставьте иглу соответствующим образом или замените ее на исправную.

2. Не тяните ткань рукой при работе. Только направляйте ткань рукой.

3. Надежно затяните установочный винт иглы.

	3. Рвется нить.
	1. Нить заправлена в краеобметочную машину неправильно.

2. Игла погнута или затуплена.

3. Натяжение нити слишком велико.

4. Нить запуталась.

5. Игла вставлена неправильно.
	1. Заправьте нить в машину соответствующим образом.

2. Замените иглу.

3. Отрегулируйте натяжение нити.

4. Заново заправьте нить.

5. Вставьте иглу соответствующим образом.

	4. Образуются пропуски стежков.
	1. Игла погнута или затуплена.

2. Игла не вставлена в иглодержатель  до упора.

3. Нить заправлена неверно.

4. Используется неподходящая игла.

5. Недостаточная сила давления прижимной лапки.
	1. Замените иглу.

2. Установите иглу соответствующим образом.

3. Заправьте нить в машину соответствующим образом.

4. Воспользуйтесь соответствующей иглой.

5. Увеличьте силу давления прижимной лапки.

	5. Стежки неодинаковой формы.
	1. Натяжение нити не сбалансировано.
	1. Отрегулируйте натяжение нити соответствующим образом.

	6. Ткань морщится при работе.
	1. Натяжение нити слишком сильное.

2. Нить заправлена неверно или запуталась.

3. Регулятор дифференциального двигателя ткани установлен в неправильное положение.
	1. Отрегулируйте натяжение нити.

2. Заправьте нить в краеобметочную машину заново.

3. Установите регулятор дифференциального двигателя ткани в положение от 7 до N.

	7. Машина не работает.
	1. Вилка шнура электропитания не воткнута в электророзетку.
	1. Подсоедините машину к электрической сети.


Технические характеристики

	Позиция
	Описание

	Скорость работы
	максимальная – 1300 стежков/мин

	Длина стежка (скорость движения)
	1~5 мм (стандартно: для подшивочного стежка F~2, для обычной обметки 3)

	Соотношение дифференциальной подачи ткани
	1:0,77 ~ 1:2 (с дифференциальным двигателем ткани)

	Ширина обметочного стежка
	Подшивочный стежок - 1,5 мм; обычный обметочный стежок - 3,5~7,2 мм (стандартный - 3,5 мм)

	Величина шага иглодержателя
	27 мм

	Высота подъема прижимной лапки 
	5 мм

	Игла 
	Подшивочный стежок: Singer Cat.NO.2054(#10), #14

Обычный обметочный стежок: Singer Cat.NO.2054(#10), #14

	Число нитей
	4

	Размеры краеобметочной машины
	ширина 325 мм Х (глубина) 270 мм Х (высота) 268 мм

	Вес
	5,6 кг(модель 4А), 6 кг (модель AD)


Регулятор натяжения нити левого петлителя 





Регулятор натяжения нити правого петлителя		Стойка нитенаправителя





Винт регулировки силы нажима





Натяжной диск правой игольной нити			Ручка





Натяжной диск левой игольной нити











Игольная пластина					Подставка для бобин





Крышка барабана					Регулятор длины стежка





Швейный стол						Крышка электродвигателя





Крышка петлителя					Маховое колесо





							Рисунок 1 





Движущийся нож				Правый петлитель





Прижимная лапка








Неподвижный нож





Левый петлитель			Регулировочный винт дифференциального 					двигателя ткани





					Рисунок 2


























Передвижной держатель ножа








		Рисунок 4






































		Рисунок 5





Чтобы снять крышку				Чтобы вернуть крышку на место	











							Игольная пластина
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Нить правого петлителя








Левая игольная нить





Правая игольная нить





Лицевая сторона





		Нить левого петлителя 





		(Изнаночная сторона)
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Игольная пластина для подгибания края
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