TYPICAL

CZD 1501   6” 

CZD 2001   8”

CZD 2501 10”
Раскройный ленточный нож

Инструкция

Общее руководство и инструкция

ПРИМЕНЕНИЕ, СМАЗКА

Перед применением  машины, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Перед включением двигателя, пожалуйста, убедитесь, что электрическое напряжение в Вашей сети соответствует указанному на табличке с названием машины (220/110V).

Заполните резервуар маслом. Рукой поверните несколько раз регулировочный узел, чтобы убедиться, что нож легко движется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта машина оснащена очень острым ножом. Держите руки на расстоянии от области ножа все время работы. Включайте машину только в процессе работы. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Используя пылесос или мехи (с надлежащей защитой глаз) очищайте двигатель ножа два раза в неделю. Загрязнение с ножа и механизма заточки удаляйте  один раз в неделю. Очищайте лезвие ножа по крайней мере один раз в день. Чтобы предотвратить загрязнение, не смазывайте ролики платформы. Если ролики застряли, удалите загрязнение и протрите растворителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не включайте заточку без ножа во избежание повреждений.

ЗАТОЧКА НОЖА

Снимите машину с настила. Опустите прижимную лапку. Медленно нажимайте вниз на рычаг включения заточного механизма, расположенный на передней поверхности машины. Слишком резкое нажатие на рычаг может привести к его заклиниванию. Если все-таки это произошло, нажмите на рычаг снизу вверх несколько раз, чтобы добиться восстановления нормальной работы.

