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Инструкция по эксплуатации

Прежде чем приступить к работе внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

общее описание

1. Назначение и описание

(1) Назначение: настоящая машина предназначена для вышивания различных рисунков зигзагом и для стачивания легких, средних и тяжелых материалов, если заменить игольную пластину, прижимную лапку, зубчатую рейку.

(2) Особенности:

a. Машина оснащена кулисным нитепритягательным рычагом, челноком, качающимся иглодержателем и может выполнять зигзагообразную строчку в две нити.

b.Машина отличается привлекательным внешним видом, рациональной конструкцией, низким уровнем шума, простотой обслуживания и эксплуатации, удобной системой смазки и т.п.

2.
Технические характеристики

Скорость работы
1700 s.p.m.

Ширина зигзагообразной строчки
0 – 10 мм

Подача
макс. 4 мм

Высота подъема прижимной лапки
макс. 8 мм вручную

макс. 9 мм коленоподъемником

Тип иглы
DB x 1 (16 x 231): 65 - 100(9# - 16#)

Ход иглодержателя
33,4 мм

Вес головы машины
28 кг

Мощность мотора
0,25 кВт

установка машины

1.
Регулировка высоты

После установки машины на стол слегка потрясите ее. Если все четыре угла стола одинаковой высоты, швейная машина двигаться не будет. Если один из углов выше или ниже, машина будет качаться. Убедитесь в том, что штыри снизу головы машины вошли в резиновые шайбы.

2.
Кожаный ремень

a. Сначала кожаный ремень обычно очень жесткий, следовательно он сильно натянут. Если ремень натянут слишком сильно, машина будет вибрировать при работе.

b. Если маховое колесо и шкив установлены относительно друг друга неправильно, ремень может искривиться или покоробиться и помешать работе машины. В таком случае переместите мотор, отрегулируйте положение шкива с помощью махового колеса.

3.
Установка штифта для шпульки

Для удобства упаковки нитенаправитель игольной нити и штифт для шпульной нити сняты с машины и упакованы в отдельные виниловые мешочки. Для того чтобы установить штифт для шпульной нити, сначала снимите крышку головы машины. Если винт ослабить с помощью отвертки, верхняя крышка снимется легко. Вставьте штифт для шпульной нити снаружи, закрутите его с помощью гаечного ключа.

как работать на машине

1.
Смазка

Сначала смажьте все предназначенные для этого отверстия одной или двумя каплями масла каждый день (стрелки на рис. 1). В отверстия, отмеченные (1) (3) необходимо добавить 9 – 10 капель, а в (2) (4) (5) – 4- 5 

капель перед началом работы. Откройте выдвижную пластину, смажьте челнок одной-двумя каплями (ежедневно).

2. Установка иглы

Возьмите иглу большим и средним пальцами левой руки, а правой рукой ослабьте прижимной винт иглы. Затем вставьте иглу в иглодержатель как можно глубже. Поверните иглу так, чтобы ее желобок смотрел на оператора, и слегка закрутите ее в зоне расположения иглы. Освободите правую руку и, увеличивая давление левой руки, затяните прижимной винт иглы (рис. 2).

3.
Замена игольной пластины

Когда машину необходимо перенастроить с выполнения зигзагообразной строчки на работу в режиме вышивания, снимите прижимную лапку и замените игольную пластину.

(1) Поверните шкив рукой так, чтобы иглодержатель перешел в крайнее верхнее положение.

(2) Поднимите прижимную лапку рычагом прижимной лапки, ослабьте установочный винт соединительного звена прижимного бруса и снимите соединительное звено, ослабьте установочный винт игольной пластины и снимите игольную пластину и задвижную пластину 

(3) Ослабьте винт зубчатой рейки, снимите зубчатую рейку.

(4) Возьмите игольную пластину для вышивания из ящика с принадлежностями и вставьте ее в пазы игольной пластины.

(5)Поднимите винт регулятора длины стежка и установите длину стежка.

4.
Заправка нити

В указанной на рис. 3 последовательности заправьте игольную нить.

(1) петля вокруг нитенаправителя – ушко нитенаправителя , (2) регулятор натяжения, (3) нитепритягатель-ная пружина, (4) натяжной штыревой нитенаправитель, (5) притягательный рычаг, (6) нитенаправитель задвижной пластины, (7) нижний нитенаправитель, (8) игольное ушко.

4.
Установка шпульки в шпульный колпачок

Возьмите шпульку с намотанной нитью между большим пальцем и четырьмя остальными пальцами правой руки так, чтобы нить опускалась вниз, вставьте шпульку в 

шпульный  колпачок, который находится в левой руке. Затем протяните свободную нить через прорезь шпульного колпачка и потяните за нее, протяните нить под прижимной пластиной шпульного колпачка и затем через нитенаправитель так, чтобы ее конец длиной 100 мм остался свободным.

6.
Как вытянуть шпульную нить

Удерживая кончик нити слегка поверните маховое колесо одни раз так, чтобы иглодержатель перешел в крайнее верхнее положение. Если слегка потянуть за игольную нить, то шпульная нить поднимется наверх. Выровняйте свободные нити. Если шпульная нить не появляется при повороте махового колеса на один оборот, поверните его еще раз. Если машина начнет работать, пока шпульная нить не появится сверху, нить может запутаться в челноке.

7.
Коленоподемник

Ширина зигзага, выполняемого швейной машиной регулируется коленоподъемником. Она может регулироваться от 0 до 10 мм. Если необходимо выполнит зигзагообразную строчку и если коленоподъемник используется для подъема прижимной лапки, существуют два отверстия на задней стороне машины для присоединения компонентов коленоподъемника. В процессе работы машины ослабьте винты и переместите уплотняющую пластину, пока она не продвинет уплотняющий стержень (рис. 4).

8.
Как обеспечить наиболее соответствующее натяжение

Существует возможность регулировать натяжение нити как для игольной, так и для шпульной нити отдельно. Натяжение игольной нити меняется регулятором натяжения нити (рис. 6), а натяжение шпульной нити регулируется натяжным винтом. Убедитесь, что натяжение игольной нити установлено соответствующим образом, то есть проверьте, соединяются ли стежки по середине стачиваемого материала. Если двухигольная машина зигзагообразного стежка выполняет строчку, как показано на рис. 8, установлено наилучшее натяжение, когда шпульная нить аккуратно располагается на 1/3 полной ширины хода.

КОМПОНЕНТЫ КОЛЕНОПОДЪЕМНИКА

Соотношение расположения коленоподъемника

и ширины зигзага



ы



Таблица 1

Материал
Игла
Нить
Ширина зигзага

Легкий
DB (16 x 231)

11# - 14#
80# - 60#
до 6 мм

Тяжелый
DB (16 x 231)

14# - 16#
50# - 60#
до 6 мм

2. Подготовка к работе

(1) Подсоедините зубчатую рейку для выполнения зигзагообразной строчки и замените игольную пластину для зигзагообразной строчки.

(2) Установите нижние салазки.

(3) Оставляя прижимную лапку в том положении, в каком она находится, подсоедините соединительное звено прижимной лапки к прижимному брусу.

(4) Ослабьте винт регулятора подачи, установите длину стежка, затем затяните винт и установите длину стежка.

(5) Вставьте иглу и заправьте нить.

(6) Намотайте шпульную нить на шпульку протяните ее через челнок.

(7) Вытяните шпульную и игольную нити так, чтобы остались свободными кончики нитей длиной 100 мм (около 4”). Положите стачиваемый материал под прижимную лапку.

3.
Как установить ширину зигзага

При легком нажатии на коленоподъемник в процессе стачивания игла перемещается слева направо, выполняя зигзагообразную строчку. Проверяя зигзагообразную строчку посредством колена, можно установить требуемую ширину зигзага (рис. 5).

4.
Установка фиксированной ширины зигзага

Для стачивания с фиксированной шириной ослабьте винт, нажмите рычаг справа от винта, установите индикатор на необходимую цифру и затяните винт. Таким образом фиксированная ширина зигзага устанавливается без использования коленоподъемника (рис. 9).


5.
Длина зигзагообразного стежка

Для того чтобы сделать зигзаги уже или шире необходимо отрегулировать длину стежка. Для этого ослабьте регулятор длины стежка, который был установлена по середине и переместите его вниз или вверх. В результате длина стежка или увеличится, или уменьшится (рис. 10).


вышивание

1. Таблица



Игла
Игольная нить

Легкие материалы
Платок
DB x 1 (16 x 231)

9# - 11#
120# - 75#

Материалы средней тяжести
Вельвет
DB x 1 (16 x 231)

14#
120# денье

Тяжелые материалы
Наименование, знак
DB x 1 (16 x 231)

14#
50# денье


Тяжелые материалы
DB x 1 (16 x 231)

14# - 16#


2. Подготовка к работе

(1) Снимите зубчатую рейку и прижимную лапку вместе с соединительным звеном прижимного бруса. Замените игольную пластину на игольную пластину для вышивания.

(2)Переместите регулирующую зигзагообразную строчку ручку.

(3) Опустите в крайнее нижнее положение ручку регулировки длины стежка и оставьте ее в этом положении.

(4) Используйте пяльцы с закрепленным в них материалом. Ткань, расположенная внутри не должна быть слишком сильно натянута или ослаблена. Поместите вышиваемый материал вместе с пяльцами под иглу.

3.
Как установить ширину зигзага

При вышивании убедитесь в том, что градуатор зигзага ослаблен, поднимите коленоподъемник до упора, нажмите рычаг влево, насколько это возможно, и закрутите ручку. Очень важно, чтобы движения Ваших рук и колена были синхронными, чтобы получилась хорошая вышивка.

Если Вы желаете вышивать с фиксированной длиной стежка, например при вышивке названий, ослабьте регулирующую ширину стежка рукоятку, потяните рычаг справа от рукоятки, переместите индикатор коленом и установите необходимую ширину стежка. Если рукоятка закреплена, то индикатор установлен, и можно выполнять вышивку с фиксированной шириной стежка, не используя колено.

4. Причины обрыва нити:

(1) Если игольная нить неправильно заправлена или соскальзывает.

(2) Если игольная нить намоталась на вал.

(3) Если шпульная нить кончилась или оборвалась.

(4) Если челнок установлен неправильно.

(5) Если натяжение игольной нити чрезвычайно сильно.

(6) Если игла кривая.

(7) Если носик челнока поврежден.

(8) Если отверстие для иглы в игольной пластине повреждено.

регулировка стачивания

1. Синхронизация и регулировка движения иглы

Как показано на рисунке 11, если высота правой и левой иглы в начале движения и в конце хода не одинакова, игла может пропустить стежок, так как движение иглы не заканчивается даже, когда она прокалывает ткань. Игла делает в ткани дырку и становится невозможным выполнить хорошую строчку.

Для того чтобы соответствующим образом синхронизировать движение иглы, сначала снимите крышку машины, слегка ослабьте установочный винт вала плеча машины, что приведет к выпадению иглы. Слегка поверните зубчатое колесо и синхронизируйте иглу. По окончании регулировки убедитесь, что установочный винт затянут соответствующим образом.






ы


2. Регулировка движения иглы

Соответствующим ходом иглы считается, когда игла равномерно движется к прорези в игольной пластине, не слишком отодвигаясь вправо или влево в процессе движения вниз (рис. 12). Для того чтобы синхронизировать движение иглы снимите голову машины, ослабьте 

установочный винт втулки штифта регулятора зигзага, используя большой гаечный ключ из ящика с инструментами, чтобы втулка перестала выступать над поверхностью, слегка поверните ее влево или вправо и, поворачивая маховое колесо, переместите иглу влево или вправо или до метки «0» и опустите иглу на лист бумаги, подложенный под нее и отрегулируйте вход иглы в материал.

После того, как игла синхронизирована, затяните установочный винт. Установите на место крышку головы машины. На заводе игла регулируется. Если игла не опускается по центру прорези игольной пластины в положении «0», снимите фронтальную пластину, ослабьте установочный винт вала эксцентрика и, слегка поворачивая вал эксцентрика, понаблюдайте за тем, как опускается игла, и отрегулируйте его соответствующим образом (рис. 13).




3. Синхронизация движения челнока и иглы

Если движение челнока и иглы не синхронизировано, то пропускаются стежки или обрывается нить. Для того чтобы синхронизировать челнок и иглу, сначала поверните маховое колесо по направлению к оператору, игла поднимется на 2,3 мм (3/32”) относительно крайнего 

нижнего положения. Затем слегка ослабьте 3 винта, фиксирующих челнок, и приведите в соответствии носик челнока и ось иглы, зазор между иглой и носиком челнока должен быть как можно меньше, но при этом челнок не должен соприкасаться с иглой (0,05 – 0,1 мм), и затяните винты. Для того чтобы определить высоту иглодержателя, нажмите на коленоподъемник так, чтобы ширина хода была наибольшей. Поверните маховое колесо так, чтобы игла опускалась слева и поверните маховое колесо, опускающаяся слева игла и челнок не встретятся. Остановите маховое колесо в этом положении. Установите такую высоту подъема иглодержателя, чтобы носик челнока подошел в момент, когда игольное ушко левой иглы переходит в крайнее верхнее положение (рис. 14).
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