Способ эксплуатации

A. Подготовка к работе

1. Заполните водой емкость для воды и подвесьте ее над столом на высоте, по меньшей мере, в 1 метр. В процессе работы держите емкость для воды закрытой.

2. Не используйте для этого водопроводную воду, поскольку в этом случае внутренность утюга будет забиваться накипью. Лучше всего использовать дистиллированную воду.

3. Подсоедините виниловую трубку к емкости для воды, а резиновую трубку – к виниловой трубке. После этого убедитесь в том, что ни в трубке, ни в бутылке нет пузырьков воздуха, для чего откройте водяной затвор, расположенный внизу емкости для воды. Теперь подсоедините резиновую трубку к утюгу.

4. Поскольку перегибы трубки влияют на подачу воды в утюг, обратите на это свое внимание.

B. Работа

1. Поставьте утюг на подставку для утюга, воткните вилку электрического шнура в розетку и включите выключатель электропитания. (Загорится лампочка термо-индикатора).

2. Установите диск термопереключателя в нужное положение.

3. Когда лампочка термо-индикатора погаснет, утюг готов к работе. Нажмите кнопку водяного затвора, и из утюга пойдет пар.

4. Перед тем как начать гладить, обязательно произведите пробу на чем-нибудь.

C. После работы

1. Закройте водяной затвор, повернув вентиль по часовой стрелке.

2. Держите кнопку водяного затвора отжатой, пока не прекратится выброс пара.

3. Если вода останется внутри утюга до следующего дня, то на ткани появятся пятна, поэтому обязательно проверьте утюг на чем-нибудь перед работой.

4. После завершения всей работы, проверьте, выключили ли вы включатель электропитания и выньте вилку из розетки.

Меры предосторожности

1. Обязательно убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует характеристикам вашего утюга.

2. В емкость для воды заливайте только чистую воду без посторонних примесей.

3. После работы тщательно выпарьте всю воду, оставшуюся внутри утюга и выньте вилку из электророзетки.

4. Если в процессе работы утюг непрерывно разогревается или, если из него подтекает вода, то выньте вилку из розетки и проверьте исправность термостата.

5. Не удерживайте кнопку водяного затвора нажатой в течение долгого времени.

6. Не прикасайтесь к рабочей поверхности утюга во время работы, так как она очень горячая.

7. При переноске утюга и во время работы предохраняйте диск термопереключателя от ударов. Иначе могут возникнуть большие проблемы в работе утюга.

8. Если утюг сломался, обратитесь к ближайшему представителю производителя.

Покомпонентное представление изображения

Примечание:

1. На этой схеме представлена модель 530А/В.

2. При заказе запасных частей, пожалуйста, указывайте правильный номер детали в соответствии с приведенным списком.

3. Поставка устройства для умягчения воды (28) возможна по специальному заказу.

4. Детали из списка могут быть заменены производителем на аналогичные без предупреждения.

Поиск и устранение неисправностей

A. Если не происходит образования пара, произведите проверку в нижеследующем порядке:

1) Проверьте, выставлено ли на диске терморегулятора соответствующее значение.

2) Прочистите паровые отверстия с помощью палочки для их прочистки.

3) Проверьте правильность функционирования электромагнитного клапана.

4) Проверьте, открыли ли вы водяной затвор.

5) Проверьте, не забился ли фильтр грубой очистки в емкости для воды.

6) Если испортился микропереключатель, замените его.

7) Если выгорел пластинчатый нагреватель, замените его.

8) В случае перегрева утюга электропитание отключается автоматически благодаря плавлению плавкого предохранителя. Если это произошло, замените плавкий предохранитель.

B. Если подтекает вода, проверьте:

1) Не держали ли вы кнопку водяного затвора нажатой в течение более чем 2-х минут?

2) Не подвергался ли утюг сильным ударам или падению?

3) Проверьте, выставлено ли на диске терморегулятора соответствующее значение температуры.

Обслуживание

1. В случае возникновения других проблем или перегрева по не установленным причинам, немедленно отключите утюг от сети и свяжитесь с местным дистрибьютором.

2. Данные детали будут поставляться нами еще в течение 3-х лет после прекращения производства этих моделей утюга.

Температурные отметки на утюге

Для обозначения температурных режимов для тканей используются следующие обозначения, которые соответствуют международным стандартам. Устанавливайте значения на диске терморегулятора, принимая во внимание эти символы.

Гладьте сильно разогретым утюгом (180(С - 210(С)
Гладьте сильно разогретым утюгом (180(С - 210(С) через ткань
Не гладить

Значения на диске
Температура
Диапазон температур
Символы

1
80(С
От 80(С до 120(С
или

2
110(С



3
140(С
От 140(С до 160(С
или

4
170(С
От 180(С до 210(С
или

5
210(С



Технические характеристики

Модель
530А/В
560А/В

Номинальное напряжение и мощность
А: переменное 120 В / 1 кВт, В: переменное 220 В / 1 кВт
А: переменное 120 В / 1,2 кВт, В: переменное 220 В / 1,2 кВт

Вес (кг)
2,3
2,5

Гидротехнический затвор
Микро-затвор
Микро-затвор

Поверхность рабочей пластины
Твердая анодированная
Твердая анодированная

Термостат
Биметаллического типа
Биметаллического типа

Применение
Промежуточная глажка
Окончательная глажка

Размеры пластины утюга



Список деталей

№
Наименование

1
Подставка для утюга

2
Пластина утюга (в сборке) (530A)


Пластина утюга (в сборке) (530B)


Пластина утюга (в сборке) (560A)


Пластина утюга (в сборке) (560B)

3
Термостат (биметаллический S/W)

4
Винт термостата

5
Проволочный вывод плавкого предохранителя

6
Проволочный вывод лампы

7
Шайба-прокладка для ручки утюга

8
Покрытие утюга (530А/В)


Покрытие утюга (560А/В)

9
Соединительный колпачок

10
Винт покрытия утюга

11
Пружинная шайба ручки утюга

12
Винт ручки утюга

13
Клапан с электромагнитным управлением (в сборке) (120В)


Клапан с электромагнитным управлением (в сборке) (220В)

13-1
Колпачковая гайка

13-2
Штуцер (для воды)

13-3
Набивка плунжера

13-4
Плунжер

13-5
Пружина плунжера

13-6
Цилиндр клапана

13-7
Табличка клапана

13-8
Защитный корпус клапана

13-9
Клапан с электромагнитным управлением (120В)


Клапан с электромагнитным управлением (220В)

13-10
Шайба клапана

13-11
Гайка клапана

14
Резиновая ручка

14-1
Винт крышки ручки

14-2
Крышка ручки утюга

14-3
Микропереключатель

14-4
Корпус микропереключателя

14-5
Проволочный вывод

14-6
Головка переключателя

14-7
Пружина головки переключателя

14-8
Покрытие ручки

14-9
Резиновая ручка

14-10
Кронштейн ручки

14-11
Пружинная шайба ручки утюга

14-12
Шестигранная гайка для ручки

15
Теплоизоляционная пластина

16
Винт теплоизоляционной пластины

17
Шайба-прокладка главного выключателя

18
Главный выключатель (в сборке)

18-1
Главный выключатель

18-2
Основание выключателя

18-3
Плавкий предохранитель

18-4
Винт для плавкого предохранителя

18-5
Ограничитель

18-6
Винт ограничителя

18-7
Крышка

18-8
Винт крышки

19
Проходной изолятор

20
Колпачок изолятора

21
Шнур электропитания (120В)


Шнур электропитания (220В)

22
Терморегулятор

23
Пружина диска терморегулятора

24
Винт диска терморегулятора

25
Емкость для воды

25-1
Фильтр грубой очистки

25-2
Колпачок фильтра

25-3
Подвесной хомут

25-4
Крышка емкости для воды

26
Виниловая трубка

27
Резиновая трубка

28
Устройство для умягчения воды

