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Коммерческое предложение.

DELVIR CASCAD – пенный экстрактор, идеально подходящий для очистки и санитарное обработки ванных комнат. Применяется в кинотеатрах, аэропортах, вокзалах, образовательных учреждениях, медицинских учреждениях, фитнес-центрах, бассейнах, саунах, торговых центрах, ресторанах, кафе и др.
На обрабатываемую поверхность наносится пена, которая образуется при смешивании воздуха, подаваемого компрессором, и моющего средства. После определенного времени химического воздействия пена споласкивается чистой водой, а остатки вместе с влагой собираются с помощью встроенного пылесоса.

В отличие моющего средства пена не сразу стекает на пол, а несколько минут находится на обрабатываемой поверхности. Продолжительное время химического воздействия обеспечивает высокий результат как уборки, так и санитарной обработки. Пена покрывает поверхность стен, умывальников, санузлов, поэтому оператор может контролировать наличие пены на всей площади обрабатываемой поверхности для полного и эффективного воздействия.
Во время воздействия пены на обрабатываемую поверхность, оператор может наносить пену на необработанные участки, таким образом, отсутствует потеря времени на ожидание воздействия на обработанном участке.
Отсутствует соприкосновение с обрабатываемыми поверхностями или предметами; кроме того, оператор  не подвергается воздействию распылённой жидкости, так как споласкивание выполняется под низким давлением.
Технология «нанесение пены – споласкивание - собор влаги» требует небольшого количества воды, что позволяет сократить расход воды и начать пользование помещений сразу же после окончания уборки.
· Ударопрочный корпус из индустриального пластика предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;

· Прозрачная небьющаяся крышка позволяет наблюдать за всасыванием грязи;

· Съемный бак с интегрированной ручкой для собранной влаги;  

· Прочные колеса с водоотталкивающей резиной;

· Латунные быстросъемные соединения, отличающиеся надежностью и прочностью;

· Помпа подачи моющего средства с системой By-Pass обеспечивает регулирование оптимального водного потока согласно заданному, продолжительное непрерывное время и высокий ресурс работы аппарата;
· Регулируемая концентрация и автоматический забор моющего средства;
· Двигатель всасывания с тепловой защитой от перегрева обеспечивает продолжительное непрерывное время и высокий ресурс работы аппарата;

· Прочная рама предотвращает от случайного опрокидывания аппарата;
· Малые габариты аппарата позволяют использовать аппарат в местах с ограниченным пространством;

· Встроенный компрессор позволяет использовать автономно аппарат в любых местах;

· Клапаны регулирования подачи воздуха, моющего средства и манометр на панели управления позволяют настраивать необходимый тип пены для достижения наилучшего результата уборки;
· Все необходимые аксессуары и моющие средства находятся непосредственно на аппарате, что обеспечивает комфортную и удобную работу.
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Технические характеристики.

	Напряжение, В
	220

	Объем бака для моющего раствора, л
	14

	Объем бака для собранной влаги, л
	14

	Исполнение корпуса
	Индустриальный пластик

	Электродвигатель всасывания
	Двухстадийный

	Мощность, Вт
	1000

	Разряжение, мм водного столба
	2200

	Воздушный поток, л/с
	50

	Помпа с системой By-Pass
	Мембранная

	Мощность, Вт
	80

	Максимальное давление, бар
	9

	Максимальный расход, л/мин
	2

	Мощность компрессора, Вт
	350

	Ориентировочные эксплуатационные характеристики 

(помещение 25 м2 с 5 единицами сантехники)
	Время: 10 мин
Расход моющего средства: 250 гр.
Расход воды: 14 л.
Расход антипенного средства: 30 гр.

	Концентрация моющего средства
	Регулируемая

	Длина электрического кабеля, м
	10

	Масса, кг
	40

	Габаритные размеры, см
	38х70х86
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Стандартная комплектация: насадка для нанесения пены и споласкивания,  насадка для сгона воды с вертикальных поверхностей, комплект  для сбора отработанной химии и остатков пены, насадка для сбора влаги при споласкивании, 2  канистры по 5 л. моющего средства  MERIDA  SANI-FOAM и одна бутылка 1 л. антипенного средства  MERIDA  ANTI-FOAM
  
Страна производитель - Италия. Гарантийное обслуживание - 1 год.       
Цена со склада в Москве: 

