,

Установка натяжения нити

Ваши машина автоматически устанавливает натяжение нити при выборе строчки. Однако, у Вас может возникнуть необходимость изменить натяжение в зависимости от типа ткани и используемой нити
· Правильное натяжение нити
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Верхняя и шпулечная нити должны пересекаться примерно в середине ткани. Если натяжение нити установлено неправильно, шов может оказаться слабым или скомкать ткань.
1. Изнанка

2. Лицо

3. Верхняя нить
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4. Шпулечная нить

TENSION
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Если натяжение верхней нити слишком сильное (при этом шпулечная нить видна на лицевой стороне ткани, нажмите клавишу «-».

1. Шпулечная нить

2. Верхняя нить
•

3.   Лицо

4.   На лицевой стороне появляются узелки
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Если натяжение нити слишком слабое (верхняя нить видна с изнанки), нажмите клавишу «+».

1.  Шпулечная нить

2. Верхняя нить
•

3. Изнанка

4. На изнаночной стороне появляются узелки 

Примечание

Установки натяжения нити вернуться к первоначальным, если Вы выключили машину или выбрали другой тип строчки,

2 - 13
УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ МАШИНЫ
Автоматическая строчка в обратном направлении
После выбора строчки, перед началом шитья, включите функцию автоматического закрепления строчки, и машина будет автоматически закреплять или шить строчки в обратном направлении (в зависимости от типа строчки) в начале и конце шитья.
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1. Выберите строчку

2.  Нажмите на стрелку в левом верхнем углу дисплея.  Стрелка высветится.

Примечание

 Для некоторых типов строчки (петли, круговые строчки) закрепление в начале строчки обязательно. Для таких строчек функция закрепления включается автоматически при их выборе (клавиша строчки в обратном направлении высветится на дисплее)
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3. Начинайте шить. Машина .автоматически сделает несколько повторных стежков в начале строчки и продолжит шить.

1. Закрепляющая строчка (строчка в обратном направлении)
Примечание

 При нажатии клавиши «Старт/Стоп» для паузы шитья, нажмите эту клавишу снова, чтобы продолжить шить. При этом машина не будет закреплять строчку опять.

4. Нажмите клавишу закрепления строчки. Машина сделает закрепляющие стежки (или обратную строчку) и остановится.

    Чтобы выключить функцию закрепления строчки,      нажмите на стрелку в левом верхнем углу дисплея.  Стрелка погаснет.

1. Закрепляющая строчка (строчка в обратном направлении)

2 - 14

Использование автоматического обрезания нити
После выбора строчки, перед началом шитья, включите функцию автоматического обрезания нити, и машина будет автоматически закреплять или шить строчки в обратном направлении (в зависимости от типа строчки) в начале и конце шитья, а затем обрезать концы нитей. Эта функция очень удобна при шитье петель для пуговиц.

[image: image7.png]T





WIDTH       1       LENGTH 
1. Выберите строчку
2. Нажмите символ обрезания нити (ножницы) для включения функции. Символ высветится на дисплее.
Примечание

Функция автоматически включается при вышивании.

3. Начинайте шить. Машина .автоматически сделает несколько повторных стежков в начале строчки и продолжит шить.

1. Закрепляющая строчка (строчка в обратном направлении)

Примечание: При нажатии клавиши «Старт/Стоп» для паузы шитья, нажмите эту клавишу снова, чтобы продолжить шить. При этом машина не будет закреплять строчку опять 

4. Нажмите клавишу закрепления строчки. Машина сделает закрепляющие стежки (или обратную строчку) и обрежет нити.

    Чтобы выключить функцию автоматического обрезания нити,      нажмите на символ «ножницы» снова.


Символ погаснет

1. Закрепляющая строчка (строчка в обратном направлении) – обрезание нитей по завершении операции.
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