Инструкция по эксплуатации.  SC- 101
Пылесос для сбора сухой пыли. 
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Прочный, устойчивый и мощный
Самый хорошо продаваемый коммерческий пылесос с прочным стальным корпусом и необходимой мощностью для глубокой чистки, отличаются надежностью в самых разнообразных областях применения. Идеальный выбор для уборки в гостиницах, офисных помещениях, школах, больницах и т.д., а также прекрасно подходит для использования клининговыми компаниями. Предназначен для сухой уборки больших площадей, имеют мощную силу всасывания, прочный стальной корпус, ёмкость пылесборника – 10 л.Оригинальная конструкция пылесоса SC- 101 оптимизирует циркуляцию воздушных потоков и сводит к абсолютному минимуму потери энергии. Результат - потрясающая сила всасывания на фоне тихо работающего мотора. 

· перед сборкой, эксплуатацией и обслуживанием машины внимательно ознакомьтесь с инструкцией

· товары, описанные в данной инструкции, аккредитованы интернациональной системой качества ISO9001:2000

· физические формы продукта запатентованы, любые попытки мошеннического копирования преследуются по закону

Предназначение.

Профессиональные машины предназначены для сбора сухой пыли внутри помещений. Запрещается собирать огнеопасную, токсичную, каустичную, раздражающую и представляющую вред для здоровья пыль.

Правила использования.

1. Перед включением убедитесь в соответствии напряжения  электросети ГОСТу и мощности машины 
2. категорически запрещается работать без заземления

3. соедините шланги и выберите подходящую насадку

4. соедините всасывающий шланг к отверстию пылесоса

5. помните, что электрический кабель должен быть полностью размотан и находится позади входного патрубка 
Правила техники безопасности.
Перед использованием машины для сбора сухой и жидкой грязи прочитайте внимательно инструкции и всегда держите их в пределах досягаемости оператора. При несоблюдении инструкции по эксплуатации или механическом повреждении машины гарантийные обязательства продавца снимаются.
1. перед использованием машины, пожалуйста, отсоедините вилку от розетки 

2. проверьте целостность электрического кабеля

3. при наличие каких-либо повреждений электрического кабеля или других частей машины, замените или отремонтируйте поломку в сервисном центре продавца или дилера, во избежании худшего состояния

Уход и обслуживание.

1. протирайте бак после каждого использования

2. полностью опустошайте мешок для сбора пыли

3. проверяйте электрический кабель и вилку на предмет повреждений

4. стирайте мешок для пыли в теплом моющем растворе и полностью высушивайте его перед использованием

5. своевременно производите замену мешка на новый

6.   никогда не передвигайте пылесос по электрическим проводам из-за опасности                                                            

            короткого замыкания и удара электрическим током

      7.   при транспортировке пылесоса через пороги или ступени ее надо переносить в

ручную во избежании поломки колес 
Неисправности/устранение неисправностей.

1. пыль прилипла к мешку/выстирайте мешок

2. мешок для сбора пыли полон/опустошите мешок 

3. всасывающий шланг или патрубок забит/удалите помеху из шланга или патрубка.

4. машина не работает/проверьте подключение к электросети.

5. недостаточная сила всасывания/проверьте шланг, насадку, правильно ли установлен корпус мотора.

Технические характеристики.

	Модель
	10 l

	Назначение
	сухая чистка

	Мощность
	1000Вт

	Напряжение
	220-240В

	Лифтинг
	1800мм

	Объем
	10 литров

	Режим охлаждения
	Циркуляция

	Высота
	390мм

	Диаметр бака
	390мм

	Поток воздуха
	48л/сек

	Длина кабеля
	7м

	Вес 
	5,5кг


Аксессуары.
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	1. шланг

2. соединительный наконечник

3. соединительный наконечник

4. стальная двухсекционная труба

5. универсальная насадка для пыли

6. насадка для сбора жидкости

7. щелевая насадка

8. круглая щетка

9. насадка для чистки мягкой мебели




 Одноразовый бумажный мешок размеры: дл 53см, шир 21,5см, объем 14см
Хранение.

Если машина не используется, ее хранят в сухом помещении при температуре не ниже 0˚С.

