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УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
Модель Bravissimo Complet
Модель Bravissimo Complet Pro
Уважаемый покупатель, 

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на утюге с парогенератором марки TAURUS. Использование передовых технологий, современный дизайн, функциональность, а также соблюдение строгих требований к качеству гарантирует Вам продолжительную эксплуатацию прибора.

Описание

А
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ утюга с индикатором
В
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ парогенератора с индикатором
С
Индикатор включения утюга 
D
Кнопка подачи пара
Е
Индикатор готовности пара
F
Пробка резервуара для воды
G
Регулятор пара
Н
Шнур электропитания
I
Паровой рукав
J
Кнопка парового удара
К
Регулятор температуры утюга


Рекомендации и меры безопасности
· Перед тем, как приступить к использованию утюга с парогенератором, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора.

· Перед подключением к электрической сети убедитесь, что напряжение в ней соответствует напряжению, указанному на приборе, розетка имеет надежное заземление и рассчитана не менее чем на 10А.
· Перед заполнением парогенератора убедитесь, что прибор отключен от сети (рис. 1).

· Во время функционирования прибора пробка резервуара для воды (F) должна быть закрыта.

· Не оставляйте включенный гладильный центр без присмотра, а также не включайте прибор, если вы не собираетесь пользоваться им немедленно. 

· Длительное нахождение утюга, нагретого до максимальной температуры, на базе, может повлечь за собой изменение цвета базы, однако Это никак не отразится на работе прибора.

· Не рекомендуется закрывать крышку кейса (I), если утюг включен или еще не остыл.
· Для предотвращения образования накипи в бойлере рекомендуется заливать в парогенератор дистиллированную или кипяченую воду.

· Не включайте аппарат, если у него поврежден шнур электропитания, или при наличии неисправностей в работе. 

· Не используйте прибор в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией по эксплуатации.

· При отключении прибора из розетки, не дергайте за шнур. Возьмитесь рукой за вилку и аккуратно выньте ее, придерживая розетку другой рукой.

· Всегда отключайте прибор из розетки и дайте ему остыть прежде, чем приступить к его чистке или любым другим манипуляциям с ним.
· Не беритесь за вилку или шнур электропитания мокрыми руками.
· Не оставляйте включенный гладильный центр без присмотра, а также не включайте прибор, если вы не собираетесь пользоваться им немедленно. Прибор предназначен для домашнего использования.

· Данный прибор предназначен для использования взрослыми людьми. Не позволяйте детям или инвалидам пользоваться гладильным центром без присмотра.

· Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимает ответственность с изготовителя.

Практические советы
· Для того, чтобы подошва утюга долго оставалась гладкой, не рекомендуется проводить ею по металлическим предметам (пуговицы, молния и т.п.) и ставить утюг подошвой на металлические поверхности.
· Не разрешается ставить утюг на торцевую часть (вертикально)!
Инструкция по эксплуатации
Глажение с паром

Перед тем, как приступать к глажению с паром, необходимо заполнить водой резервуар:  

· Открутите пробку (F) для этого слегка нажмите на нее и вращайте в направлении против часовой стрелки. При заполнении резервуара водой используйте кружку/кувшин (рис.1). (Если наливать в прибор горячую воду, прибор будет быстрее готов к работе). 

· Перед включением рекомендуется заполнить резервуар полностью, т.к. это обеспечит Вам максимально длительную работу без перерывов.

· Плотно закрутите пробку (F), осторожно завернув ее до конца и нажимая на нее на последних оборотах. Специальный дизайн замка обеспечивает дополнительную безопасность - дети не смогут открутить пробку самостоятельно. Это снижает риск ожогов в случае, если внутри парогенератора имеется давление.

· Установите прибор на горизонтальную устойчивую поверхность.

· Включите прибор в розетку.

· Включите утюг и парогенератор при помощи кнопок (A) и (B). Загорятся соответствующие световые индикаторы (рис.2).

· При помощи регулятора температуры (K), установите желаемую температуру глажения в зависимости от типа ткани (Рис. 3).

	Регулятор

температуры
	Тип ткани
	Пар

	*
	Нейлон, шелк, синтетика
	Нет   

	**
	Шерсть
	Нет 

	***
	Хлопок Лен
	есть


Не рекомендуется использовать пар в положениях «*» и «**», так как в этом случае с подошвы утюга может капать вода.

· Прибор будет готов к работе, когда загорится индикатор готовности пара (E) (рис.4). Во время глажения этот индикатор будет попеременно гаснуть и вновь загораться.

· При помощи регулятора пара (G)  Вы можете установить необходимое количество пара.

· Для того, чтобы установить регулируемый пар на максимальное значение, поверните клавишу (G)  до конца против часовой стрелки. Для того, чтобы уменьшить силу регулируемого пара, поверните клавишу (G) в противоположную сторону.

· При нажатии на кнопку (K) из подошвы утюга подается интенсивная паровая струя (рис. 6). Подача пара прекратится, когда Вы отпустите кнопку. Если Вы хотите зафиксировать паровую струю, нажмите кнопку (D) и отведите ее назад. Для снятия фиксации сдвиньте кнопку (D) в обратном направлении.
Заполнение резервуара во время глажения
· Для заполнения резервуара во время глажения необходимо сначала выпустить весь оставшийся пар из резервуара. Для этого:

· Нажмите кнопку (J)  на утюге и удерживайте ее, пока пар не перестанет идти (рис.6)

· Отключите прибор при помощи кнопок (A) и (B).

· Отключите прибор от сети

· Открутите пробку резервуара (F), осторожно выпуская остаточный пар из бойлера. Для этого слегка нажмите на нее и вращайте в направлении против часовой стрелки.

· Дайте прибору остыть в течение нескольких минут. Затем залейте воду в резервуар при помощи воронки.

· Плотно закрутите пробку резервуара (F). Поворачивая ее по часовой стрелке и нажимая на нее на последних оборотах.
Глажение с вертикальным паром 

При помощи вертикального пара, Вы можете отглаживать висящие шторы, одежду на вешалках и т.д. Для этого:

· Установите регулятор температуры утюга (K) в положение максимум.
· Держите утюг в вертикальном положении и водите им вверх-вниз на расстоянии 1-2 см от ткани, нажимая при этом кнопку подачи пара (D).

· Внимание: при глажении хлопка и льна рекомендуется прикасаться подошвой утюга непосредственно к поверхности ткани. Для прочих, более нежных тканей, подошву утюга рекомендуется держать в нескольких сантиметров от ткани.
Глажение без пара

· Подключите прибор к электрической сети.

· Нажмите кнопку включения утюга (A).

· При помощи переключателя температуры (K), установите необходимую температуру, в зависимости от типа ткани, которую Вы собираетесь гладить.

После каждого глажения

· Отключите парогенератор при помощи кнопок (A) и (B).

· Отключите прибор из розетки.

· Оставьте прибор на несколько минут, чтобы дать ему остыть.

· Протрите утюг и корпус прибора тряпочкой.
Чистка и уход

· Отключите прибор от сети и дайте ему остыть прежде, чем приступать к чистке или каким-либо манипуляциям с ним. 

· 1 раз в 3 месяца рекомендуется проводить чистку бойлера. Для этого залейте в бойлер 0.5л воды (желательно кипяченой), взболтайте ее и вылейте. Повторяйте эту операцию 2-3 раза. Также 1 раз в 3 месяца рекомендуется проводить очистку бойлера от накипи. Используйте для этого специальный декальцинатор, или слабый раствор уксуса (75% воды на 25% уксуса). Залейте воду с растворенным в ней порошком (или приготовленный раствор уксуса) в бойлер, оставьте на 15-20мин, взболтайте и вылейте. 
· Рекомендуется заливать в парогенератор дистиллированную или кипяченую воду.

· Корпус прибора протрите влажной тряпочкой, смоченной несколькими каплями моющего средства.
· Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость, не помещайте его под кран с водой.
· Не используйте абразивные вещества и растворители для чистки прибора. 
Неисправности и способы их устранения

Если в работе прибора обнаружились неполадки, обращайтесь к приведенной ниже таблице. 

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	При нажатии на кнопку подачи пара (D) из отверстий в подошве льется вода.
	Утюг недостаточно горячий – регулятор температуры (K) находится в положении «*» или «**».
	Установите регулятор температуры (R) в положение максимум «***». 

	
	Резервуар для воды переполнен.
	Вылейте лишнюю воду из резервуара.

	
	Резервуар для воды находится в наклонном положении.
	Установите резервуар на плоскую поверхность.

	Утюг не нагревается, индикатор включения утюга (С) не загорается.
	Кнопка (А) находится в положении ВЫКЛ.
	Включите утюг при помощи кнопки (А).

	
	Регулятор температуры (K) находится в положении MIN.
	Увеличьте температуру утюга при помощи регулятора (H)

	
	Отсутствует электрический ток.
	Проверьте правильность подключения к источнику питания.

	Нет пара при нажатии на кнопку подачи пара (D).
	Резервуар пуст.
	Заполните водой  резервуар. 

	
	Кнопки (А) и (В) находятся в положении выключено.
	Включите кнопки (А) и (В).

	Из пробки резервуара для воды (F) выходит пар
	Пробка недостаточно плотно закручена.
	Дайте прибору остыть и закрутите пробку (F) поплотнее.

	
	Сработал клапан безопасности.
	Обратитесь в авторизированный сервисный центр Taurus. 

	Пробка резервуара для  воды (F) не откручивается.
	Внутри бойлера имеется остаточный пар.
	Выпустите остаточный пар из бойлера нажатием кнопки (D) на утюге.


Если таблица не помогла Вам устранить неисправность, не пытайтесь починить прибор самостоятельно, так как это может быть опасно. Все ремонтные работы, включая замену электрошнура, должны производиться авторизированным сервисным центром TAURUS. 
Экология и защита окружающей среды
· В соответствии с требованиями по охране окружающей среды, упаковка изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки. Если Вы захотите ее выбросить, то можете воспользоваться специальными контейнерами, предназначенными для каждого типа материала.

· Ни прибор, ни его упаковка не содержат материалов, которые могут быть опасными для окружающей среды.

· По окончании полезной жизни прибора не выбрасывайте его в общественный контейнер для мусора. Воспользуйтесь специальными контейнерами (обратитесь за консультацией в ближайший социальный центр).

Настоящий прибор изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 73/23/ЕС о Низком напряжении и Директивы 89/336/ЕС об Электромагнитной Совместимости электрических приборов.
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Изделия марки TAURUS соответствуют всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены. В соответствии с законом РФ «О Защите Прав Потребителей», срок службы на продукцию TAURUS устанавливается равным трем годам с момента приобретения. При бережном использовании и соблюдении правил эксплуатации, изделия могут иметь значительно больший срок службы, чем установленный в соответствии с Российским законодательством.
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