[image: image1.png]


[image: image2.jpg]



Рис.1                                                                                                              Рис.2

Подключение компрессора.

Выходная воздушная магистраль компрессора подключается к отверстию, расположенному в задней части пылесоса (Рис.2).
Использование системы «Телеконтроль» для работы с электро- и пневмоинструментом..
Для подсоединения инструментов могут использоваться 2 системы – как одновременно, так и поочередно. 

(A): переключатель системы «Телеконтроль»;
(А1): розетка для подключения электроинструмента (отсутствует при пневматическом контроле)

(А2): выходное отверстие воздушной магистрали для пневмоинструмента (отсутствует при электроконтроле) 

(А3):  Выключатели 2-го и 3-го двигателей, если таковые присутствуют.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При использовании электроинструмента никогда не превышайте мощность, указанную на розетке A1, установленной на пылесосе. Убедитесь в том, что напряжение электроинструмента соответствует напряжению, указанному на идентификационной пластине с техническими данными пылесоса. Несоблюдение вышеуказанных правил может привести к повреждению аппарата, в том числе его возгоранию, а также причинить ущерб здоровью оператора и даже привести к его смерти. Пылесос должен быть присоединен исключительно к заземленному кабелю.
Работа системы «Телеконтроль».
Функция системы «Телеконтроль» может быть активизирована приведением выключателя A в позицию II. Теперь пылесос будет автоматически включаться или выключаться в зависимости от включения или выключения электро- или пневмо- инструмента. Когда данный выключатель находится в позиции I, пылесос работает независимо и выключается вручную. 

Включение:  когда оператор включает инструмент, пылесос начинает работать автоматически.

Выключение: когда оператор выключает инструмент, пылесос прекращает работу автоматически через 7 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед переключением выключателя (A) в позицию II убедитесь в том, что инструмент подсоединен к специальной розетке пылесоса и выключен.
Когда используется пневмоинструмент, никогда не превышайте давление 150 PSI (10-20 атм.) – так как существует опасность взрыва выходного отверстия воздушной магистрали. 

В конце работы инструмент должен быть отсоединен от пылесоса. 

