• Информация об игле

Игла – это, пожалуй, самая важная часть швейной машины. От выбора иглы зависит качество и результат шитья. Ниже приведены несколько аспектов, которые нужно помнить об игле:
· Больший номер иглы означает больший ее размер.
· Используйте тонкие иглы для шитья легких тканей, толстые – для плотных.
· Чтобы избежать появление пропущенных стежков при шитье знаковыми или деклративными строчками без устройства для вышивания, используйте иглу с закругленным концом (окрашенным золотой краской) № 90/14.
· •Чтобы избежать появление пропущенных стежков при шитье ткани типа «стрейч», используйте иглу с закругленным концом (окрашенным золотой краской) №90/14.
•   Для вышивания используйте иглу №75/11. Игла с закругленным концом (окрашенным золотой краской) размером 90/14 не рекомендуется для вышивания, так как это может погнуть иглу и стать причиной травм.
•   Рекомендуется использовать иглу № 90/14 при вышивании или шитье плотной ткани, а также стабилизирующих прокладочных материалов (типа «деним», одутловатых материалов и т.д.). Игла № 75/11 может погнуться или сломаться.
•   В машину вставлена иглы для бытовых швейных машин №75/11.

Сочетание ткани/иглы/нити

Ткань

Нить

Размер иглы



Тин

Размер



Ткань средней толщины

Хлопок

Хлопок

60-80

75/11 -90/14



Тафта

Синтетика, мерсеризированные

60-80




Фланель, габардин

Шелк или шелкообразные нити

50-80



Легкая ткань

Батист

Хлопок

60-80

65/9 - 75/1 1



Вуаль

Синтетика, мерсеризированные

60-80




Сатин

Шелк

50-80



Тяжелая, плотная ткань

Деним

Хлопок

30-50

90/1 4 - 1 00/1 6



Габардин

Синтетика, мерсеризированные

50




Твид

Шелк

50



Ткань типа «стрейч»

Джерси

Нить для вязания

50-60

Ball point needle (golden colored) 75/1 1 - 90/1 4



Трикотаж





Для наружных строчек

Синтетика, мерсеризированные

30

90/1 4 - 1 00/1 6



Шелк

30



Примечание
Для тонкой нейлоновой нити всегда используйте иглы № 90/14 - WO/16.
Для шпульки обычно используется тот же тип нити, что и для верхней нити.

ВНИМАНИЕ
    Соблюдайте сочетание использеумой ткани, нити и иглы. Использование неподходящей комбинации, особенно для тяжелой ткани (такой как деним) с тонкой иглой  (напр. № 65/9 - 75/11), может погнуть или сломать иглу, стать причиной травм. Также, результатом может быть непрострачивание швов,  заломы ткани или пропущенные стежки.
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Глава 2 Подготовка к шитью

ПРОБНЫЕ СТРОЧКИ
Основная строчка
ВНИМАНИЕ
.
· Во избежание травм, внимательно следите за иглой во время шитья. Берегите руки от соприкосновения с движущимися частями машины.
· Не растягивайте и не тяните материал во время шитья.
· Не используйте гнутые или сломаные иглы – это может привести к травмам.
· Следите за тем, чтобы игла не попадала на наметывающие булавки или другие предметы – игла может сломаться.
·  Если строчка становится узловатой, установите большую длину стежка перед началом шитья.  
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1.  Включите машину и нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы поднять иглу.
2.  Нажмите клавишу выбора типа строчки.
3.  Установите подходящую лапку. Символ необходимой лапки высветится в верхнем левом углу дисплея.
ВНИМАНИЕ
Используйте соответствующую строчке прижимную лапку. Неправильно выбранная лапка может сломать иглу и привести к травмам.
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4. Подложите ткань под прижимную лапку. Придерживайте ткань и кончики нитей левой рукой и установите иглу в позицию для начала шитья с помощью рукоятки маховика свободного хода.

5.  Опустите лапку.

*    Нить шпульки вытаскивать ненужно.

6. Выставите скорость шитья с помощью рычага управления скоростью шитья.

*    Можно регулировать скорость непосредственно во время шитья.

1. Медленно

2. Быстро

2 - 1
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7. Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать шить.

 *    Слегка направляйте ткань рукой.
8.  Чтобы прекратить шить, снова нажмите клавишу      «Старт/Стоп».

[image: image4.png]
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8. Нажмите клавишу «Обрезатель нити», чтобы обрезать нити.

 *   Игла автоматически вернется в верхнее положение.
ВНИМАНИЕ
Не нажимайте клавишу «Обрезатель нити» после того, как нить обрезана – Вы можете поломать иглы или повредить машину.
CAUTION
• Не нажимайте клавишу «Обрезатель нити», когда ткань не заправлена под лапку, а также когда машина работает. Это приведет к запутыванию нити или повреждениям машины.
•   Для обрезания нитей, толще чем №30, нейлоновый или других декоративных нитей, используйте обрезатель с левого края машины.
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10.Когда игла остановилась, поднимите лапку и уберите ткань.

Примечание На дисплее машины Вы можете увидеть сообщение, предупреждающее о том, что нить шпульки закончилась. При появлении сообщения перезаправьте машину.










2 - 2
Шитье в обратном направлении/закрепление строчки

Обратные/закрепляющие строчки обычно необходимы в начале и конце строчки. Вы можете использовать клавишу шитья в обратном направлении для шитья указанных строчек вручную (не запрограмированно) (см. стр. 1-3)
Если же Вы выбрали функцию шить в обратном направлении/закрепления строчки на экране, данная операция будет производится машиной автоматически в начале строчке при нажатии клавиши «Старт/Стоп». Для автоматического закрепления строчки в конце, нажмите соответствующую клавишу при окончании шитья (см. стр. 2-14).
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Смена направления строчки
Остановите машину. Оставьте иглу в ткани и поднимите лапку. Поверните ткань вокруг иглы в нужном направлении. Опустите лапку и начинайте строчить дальше.
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При шитье по краю ткани, лапка может не захватывать достаточное количество ткани. Поэтому перед началом шитья, прострочите  шов-наметку в углу. При смне направления в углу, начинайте строчить, оттянув концы нитей  наметочного шва назад от лапки.
1. 5 mm (3/16 дюймов)
Закругленная строчка
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Медленно строчите ткань, следя за тем, чтобы строчка оставалась параллельной краю ткани.
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Шитье плотных/толстых тканей
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Машина может строчить ткани толщиной до 6 mm(1/4 дюйма). Если толщина ткани не позволяет машине шить, слегка подтолкните ткань руками или шейте под уклоном.
ВНИМАНИЕ
Не подталкивайте под лапку ткань толще, чем 6 мм (1/4 дюйма).
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Если сама  находится в крайнем верхнем положении, и Вы собираетесь шить толстую ткань или несколько слоев ткани, поднимите регулятор лапки в крайнее верхнее положение. Таким образом, лапка окажется в самом высоком положении, что позволит Вам подложить под не ткань без помех.

[image: image1.png]S

Scra;zm. stitch





Для обеспечения равномерного уровня расположения лапки в начале строчки, подложите к ткани бумагу, другую ткань и т.д. (как показано на рисунке) такой же толщины. Это позволит машине шить качественно.


1. Ткань 
2. Бумага

Шитье тонких тканей
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Для облегчения шитья, подложите под тонкую ткань бумагу. После завершения строчки, аккуратно вытяните бумагу или ткань-стабилизатор для вышивания из-под строчки.

1. Тонкая бумага

2 - 4
Использование режима двойной иглы

Режм двойной иглы можете использоваться только для строчек, после выбора которых загорается символ двойной иглы на дисплее.

ВНИМАНИЕ
•   Используйте только иглы, предназначенные для этой машины( код X59296-001).  Другие иглы могут ломаться и стать причиной травм.
•  Убедитесь, что при выборе режима двойной иглы, двойная игла установлена.
•   Не используйте гнутые иглы.
•   Для шитья в режиме двойной иглы используйте только лапку “J”. Проверьте правильность соответствия лапки на стр. 3-1 – 3-8.
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1. Выключите машину и установите двойную иглу (см. стр. 1-43 «смена иглы»)
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2.  Заправьте верхнюю нить. Следуйте инструкциям по заправке первой верхней нити на стр. 1-32.
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3.  Перекиньте нить через переднее ушко иглы и протяните ее влево.

ВНИМАНИЕ

Не используйте уровень заправки нити. Заправьте двойную иглу вручную.

2 - 5
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-4. Установите дополнительный штифт для катушки.
5.  Разместите катушку на дополнительном штифте так, чтобы намотка нити начиналась справа. Затем оденьте диск катушкодержателя.
1. Штифт катушки

2. Диск катушкодержателя

3. Дополнительная катушка ниток
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6. Держа нить обеими руками, перекиньте нить через нитенаправитель.
*    Не перекидывайте нить через нитенаправитель для шпульки.
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7. Протяните нить через площадку нитенаправителя и заправьте ее, следуя последовательностей номеров операций на машине.
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8. Не заправляйте нить через ушко-нитеводитель над иглой. Заправьте нить с правой стороны.
ВНИМАНИЕ

Не используйте уровень заправки нити. Заправьте двойную иглу вручную.

.
[image: image21.png]iy
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9. Выберите тип строчки. Пользуйтесь таблицей на стр. 3-1 – 3-8 (для лапки “J”)
ВНИМАНИЕ

Если символ режима двойной иглы высветился светло-серым цветом, значит для выбранного типа строчки данный режим использоваться не может.

9. Нажмите символ режима двойной иглы.

1. Символ высветится в соседнем с экраном шпульки экраном.

11. Начинайте шить.

10101

Пример строчки двойной иглой
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УСТАНОВКА ТИПА СТРОЧКИ
Установка ширины стежка для строчки зигзаг

Вы можете менять ширину стежка строчки зигзаг. Обычно машина автоматически подбирает соответствующую ширину стежка строчки зигзаг при выборе типа строчки. Если же Вы хотите изменить параметры, следуйте инструкциям, приведенным ниже.
Примечание

Ширину стежка некоторых строчек изменять невозможно (см. стр. 2-10)
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Нажмите “-“ , чтобы сузить ширину стежка. Стежок на экране станет меньше.
[image: image24.png]NVVWVWWAY

MWWWY




Нажмите “+“ , чтобы сделать стежок шире. Стежок на экране станет больше.
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Примечание

 Альтернативным методом изменения ширины стежка является использование рычага управления скоростью шитья.

2 - 8
Установка длины стежка

Машина устанавливает длину стежка при выборе строчке.
Примечание

 Длину некоторых стежков невозможно (см. стр. 2-10)

Нажмите «-» , чтобы уменьшить длину стежка.
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Нажмите «+» , чтобы увеличить длину стежка.

[image: image28.png]



ВНИМАНИЕ
Если стежки накладываются друг друга, сделайте длину стежка больше и продолжайте шить. Не продолжайте строчку, не увеличив длину стежка, так как игла может сломаться.
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