Жидкокристаллический дисплей
При включении машины, на экране высветится название Вашей швейной машины. Дотроньтесь до экрана “”utility stitch” для вывода меню типов строчки. При этом автоматически выбирается наиболее часто используемая простая строчки слева (1 -01).
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простая строчка слева
1. Указатель остатка нити в шпульке во время шитья
Примечание

 Символ остатка нити на шпульке не активен, если машина не шьет.
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2. Указатель режима двойной или простой иглы и положения иглы при остановке.
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3.   Код прижимной лапки. Установите лапку, показанную на дисплее, перед началом шитья.
4. Указатель названия и кода выбранной строчки.
5. Предварительный просмотр выбранной строчки.

6. Для выбора, нажмите на нужную Вам строчку.
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