Если во время шитья  рвется нить
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1.  Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы остановить машину.

2.  Нажмите клавишу «Положение иглы», чтобы поднять иглу и поднимите уровень лапки.
3. Если порвалась верхняя нить, заправьте нить снова. Если порвалась нить шпульки, следуйте инструкциям на стр. 5-35, чтобы перезаправитьшпульку.
[image: image3.png]



4.  Нажмите клавишу
ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы не задеть каретку устройства для вышивания или лапку во время установки или снятия пялец. Это может сбить настройки вышивания.
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