ВАПОРЕТТО ЭКОАСПИРА 700

1. Кнопка включения

2. Кнопка включения котла

3. Индикатор нехватки воды 

4. Индикатор давления

5. Индикаторы увеличения мощности всасывания

6. Ручка для переноски

7. Крышка безопасности

8. Ручка регулирования пара

9. Крышка разъема

10. Встроенный разъем

11. Решетка выхода воздуха

12. Колесики

13.  Электрический шнур

14. Канал для электрического шнура

15. Отсек для хранения электрического шнура

16.  Держатель для аксессуаров

17.  Фильтр выхода воздуха

18.  Рычаг открывания решетка выхода воздуха

19.  Держатели решетки выхода воздуха

20.  Контейнер для воды

21. Максимальный уровень (рис. 5)

22.  Ручка для переноски

23. «Экоактивный» водный фильтр в сборе

24.  Крышка «Экоактивного! Фильтра

25. Губчатый фильтр

26. Корпус фильтра из мелкой сетки

27. Изогнутая трубка

АКСЕССУАРЫ

А1. Муфта для присоединения аксессуаров

А2. Ручка

А3. Кнопка безопасности

А4. Кнопка включения всасывания

А5. Кнопка включения выхода пара

В1. Гибкий шланг для пара + трубка для всасывания

В2. Штепсель

В3. Кнопка для присоединения штепселя

С. Кнопка для закрепления аксессуаров

D. Удлинительные трубки

Е. Универсальная щетка

Е1. Защелки для насадок

Е2. Насадка со щетиной

Е3. Насадка для всасывания жидкостей

Е4. Насадка для ковра 

E5. Хлопчатобумажные салфетки

J. Насадка для окон

К. Насадка 120 градусов

L. Цветные щетки для насадки 120 градусов

М. Насадка 120 градусов

N. Маленькая насадка

О. Насадка для мытья окон для маленькой насадки

Р. Насадка из щетины для маленькой насадки

Q. Насадка

R. Узкая насадка

Q. Насадка

S. Щетка для радиатора

Т. Щетка

U. Бутылка для залива

V. Запасные прокладки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

F. Щетка Джокер

G. Щетка для паркета

W. Утюг

W1. Кнопка постоянной подачи пара

Х. Кнопка подачи пара

Y. Регулятор температуры

Z. Подставка под утюг

Уважаемый покупатель! Мы хотели бы поблагодарить Вас за оказанное нам доверие и покупку продукции фирмы Полти. Приобретая Вапоретто Экоаспира, Вы думали о гигиене Вашего дома и здоровье Вашей семьи, потому что Вапоретто Экоаспира 700 позволит Вам очистить паром любые виды поверхностей . Он растворяет и собирает грязь и пыль, а также аллергены и пылевых клещей и задерживает их в воде.

Благодаря особому «Экоактивному» водному фильтру после завершения уборки Вы просто выливаете всю грязь вместе с водой, а пыль не попадает обратно в воздух, как это часто бывает при смене бумажных мешков. Благодаря системе фильтрации и фильтру типа Хепа, который задерживает даже мельчайшие частицы, воздух на выходе становится абсолютно чистым. 

Благодаря полному набору аксессуаров Вы можете эффективно решить любые проблемы, связанные с уборкой, экономя при этом силы и время.

Пульт управления расположен очень удобно – прямо на ручке, так что Вам не нужно будет каждый раз наклоняться, чтобы переключить кнопку.

Вапоретто Экоаспира позволит Вам пользоваться одновременно и как отпариванием, так и всасыванием, а также каждой операцией в отдельности.

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкциями прежде, чем воспользоваться Вапоретто Экоаспира.

ЧТО ТАКОЕ «ЭКОАКТИВНЫЙ» ФИЛЬТР?

«Экоактивный» фильтр – это революционный водный фильтр. «Экоактивный» фильтр использует природное свойство воды задерживать грязь, позволяя избежать неприятного контакта с пылью и ее вредное распространение. Постоянный поток воды в фильтре и ее бурление делают процесс очистки таким эффективным.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Данное изделие предназначено для использования в качестве парогенератора и пылесоса для сбора жидких и твердых частиц в соответствии с ниже приведенными инструкциями.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

· Открутите крышку безопасности (7) (Рис.1) и залейте в генератор 1.3 л обычной водопроводной воды, пользуясь специальной бутылкой (U) для залива.

-  Тщательно закрутите крышку (7).

· Потяните вверх крышку от контейнера для воды (20) (рис. 2) и достаньте контейнер (20) (рис.3).

· Поверните ручку (22) как показано на рис. 4, чтобы извлечь «Экоактивный» фильтр в сборе (23).

· Залейте в контейнер (20) 1,2 литра обычной водопроводной воды до максимального уровня (21). Рис. 5.

· Поместите фильтр в сборе (23) на его место в контейнер для воды (20)

· Поместите на место контейнер для воды (20)

· Закройте ручку (22) пока она не защелкнется. 

ОПЕРАЦИИ С ОТПАРИВАНИЕМ И ВСАСЫВАНИЕМ

Вставьте вилку в подходящую розетку (240 В, 50 Гц).

· Нажмите кнопку включения (1) под контрольной панелью. Первый индикатор мощности всасывания (5) начнет моргать.

· Нажмите кнопку включения парогенератора (2).

· Подождите, пока индикатор давления (4) загорится. Теперь Экоаспира готов к работе с паром.

· Откройте крышку встроенного разъема (9); присоедините штепсель (В2), нажимая на кнопку (В3). Рис. 6.

Внимание: Ручка (А2) имеет кнопку безопасности (А3), которая предотвращает случайное включение подачи пара детьми или людьми, незнакомыми с правилами эксплуатации изделия. Если включенное изделие временно остается без присмотра, не забывайте установить кнопку безопасности (А3) в закрывающее положение. Для возобновления работы верните кнопку в исходное положение.

· Нажмите кнопку (А4) на ручке (А2). Начнется всасывание на минимальной скорости и первый индикатор (5) перестанет моргать, а загорится постоянным светом.  Для правильного осуществления всасывания прочтите раздел «Регулирование всасывания/отключение».

· Подать пар можно, нажав на кнопку подачи пара (А5) на ручке. В тоже время регулировать всасывание можно с помощью кнопки (А4).

ОПЕРАЦИИ ТОЛЬКО С ВСАСЫВАНИЕМ

· Если Вы хотите воспользоваться только всасывание, нажмите кнопку (1), расположенную под контрольной панелью. Начнет моргать первый индикатор (5).

· Откройте крышку встроенного разъема (9), вставьте в него штекер (В2), нажав кнопку (В3). Рис. 6.

· Включить всасывание можно нажав кнопку (А4) на ручке (А2).

 Начнется всасывание на минимальной скорости и первый индикатор (5) перестанет моргать, а загорится постоянным светом.  Для правильного осуществления всасывания прочтите раздел «Регулирование всасывания/отключение».

ОПЕРАЦИИ ТОЛЬКО С ОТПАРИВАНИЕМ

· Нажмите кнопку (1) под контрольной панелью. Первый индикатор (5) начнет моргать.

· Нажмите кнопку включения котла (2).  

-  Подождите, пока индикатор давления (4) загорится. Теперь Вапоретто готов к работе с паром.

· Откройте крышку встроенного разъема (9); вставьте в него штепсель(В2), нажав кнопку (В3). Рис. 6.

· Теперь можно подать пар нажав кнопку (А5) на ручке.

· Если Вы решите больше не пользоваться паром, котел можно выключить, нажав кнопку (2).

ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ В КОТЛЕ

Когда в котле заканчивается вода, загорается лампочка-индикатор (3), а также раздается акустический сигнал. Одновременно прекращается подача пара. Для продолжения работы необходимо проделать те же операции, которые описаны в разделе «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КРЫШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Все изделия фирмы POLTI имеют запатентованную крышку безопасности, которая не позволяет открыть ее до тех пор, пока в котле сохраняется давление. Это очень важная и незаменимая часть, обеспечивающая безопасность использования  изделия. При этом необходимо выполнять ряд определенных операций для нового заполнения котла водой.

· Отключить изделие от сети при помощи кнопки включения/выключения генератора (2).

· Нажимать на кнопку подачи пара (А5) на пистолете или кнопку (Х) на ручке утюга (W), если Вы пользуетесь утюгом до тех пора, пока подача пара не прекратится совсем.

· Отключить электрический шнур (13) от сети.

· Отвернуть крышку безопасности (7) по направлению против часовой стрелки.

· Подождать 3-4  минуты, пока генератор остынет.

· После этого залить в генератор воду, как описано в разделе «ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ». Если Вы заливаете воду в момент, когда генератор остыл не до конца, рекомендуем делать это очень небольшими количествами для избежания испарения воды и попадания горячего пара на кожу.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ПАРА

Благодаря ручке регулирования пара (8) рис. 7 мощность подачи пара можно контролировать. Для увеличения мощности поверните ручку по часовой стрелке. Для уменьшения мощности подачи пара – поверните ручку против часовой стрелки.

Большая мощность пара рекомендуется для чистки: застарелых загрязнений, пятен, сантехники, жира;

Средняя мощность подачи пара рекомендуется для чистки: ковров, окон, полов.

Низкая мощность пара рекомендуется для чистки: комнатных растений, деликатных тканей, обоев, мягкой мебели и т.д.

ВНИМАНИЕ: не чистите паром мебель из бархата и кожи.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЕ

В зависимости от типа поверхности можно регулировать мощность всасывания. На контрольной панели расположены 4 индикатора.

1. Для занавесок

2. Для мягкой мебели

3. Для ковров

4. Для полов и сбора жидкостей

Нажимая кнопку (А4), включается всасывание. Продолжая нажимать на кнопку (А4) можно выбрать необходимую мощность в зависимости от типа поверхности. При увеличении мощности всасывания, загораются соответствующие индикаторы (5) на контрольной панели. А при уменьшении соответственно гаснут.

Чтобы выключить прибор, достаточно нажать на кнопку (А4).

Внимание: При включения изделия всасывание начинайте с той мощности, на которой оно было выключено.

ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШНУРА

Перед тем как убрать Вапоретто Экоаспира, сложите электрический шнур (13) в отсек для его хранения (15) следующим образом:

Вытащите контейнер (20) как описано в параграфе «Подготовка к работе».

В ручную смотайте шнур и положите его в отсек (15) через канал (14). Рис.8.

Поместите контейнер (20) на место.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Держатель для аксессуаров (16) позволяет зафиксировать удлинительную трубку с насадкой на корпусе изделия. Для этого совместите штырь на рубку с пазом держателя, как показано на рисунке 9.

ВСАСЫВАНИЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И ЖИДКОСТЕЙ

Аппарат может всасывать пыль, также жидкости. Однако, если вода в фильтре сильно загрязнена, ее необходимо заменить, выполнив операции, описанные в разделе «Опорожнение и чистка контейнера для воды». Когда  загрязнение воды  в контейнере (20) достигнет максимального уровня, всасывание автоматически прекратится благодаря специальному поплавку. (Вы заметите, что обороты мотора возрастут).

Через 10 секунд аппарат автоматически остановится, и 4 индикатора начнут моргать. Перед тем как возобновить уборку, выполните операции, описанные в разделе «Опорожнение и чистка контейнера для воды», а затем залейте новую воду в контейнер.

«БИОЭКОЛОДЖИКО»

Продуктом «Биоэколоджико»  можно пользоваться для санитарной обработки при выполнении всасывания. Это специальный антибактериальный продукт на основе натуральных антиаллергических компонентов. Его необходимо регулярно добавлять в воду, заливаемую в контейнер для воды (20). Он 

предотвращает размножение бактерий и микроорганизмов и нейтрализует действие аллергенов. Кроме санитарного эффекта «Биоэколоджико» удаляет неприятные запахи от присутствия пыли в воде, оставляя приятный аромат свежести в помещении.

Применение: 10 мл при каждом заливе воды в водный фильтр.

«Биоэколоджико» продается отдельно официальным дилером Полти.

ОПОРОЖНЕНИЕ И ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОДЫ

Выключите изделие из сети кнопкой (1) и отсоедините шнур от розетки.

Достаньте контейнер (20) из отсека за ручку (22). (Рис. 3).

Поверните ручку (Рис. 4) и извлеките водный фильтр в сборе (23). Вылейте из контейнера его содержимое. Рис. 10.  

Вытащите изогнутую трубку (27), из корпуса мелко сетчатого фильтра (26) (Рис. 11а).

Достаньте все компоненты и прополощите их в проточной воде. (Если на губчатом фильтре имеются разрывы, его необходимо заменить. Обратитесь к авторизированному дилеру Полти). Если Вы хотите продолжить уборку, залейте снова воду. Установите «Экоактивный фильтр» (23) назад в контейнер для воды (20).

Внимание: Поставьте на место изогнутую трубку (27) в мелкосетчатый корпус фильтра (26), так чтобы отметки на трубку и на корпусе совпали. (Рис. 11а). Установите на место отсек для воды (20) как описано в параграфе «Подготовка к работе».

Внимание: Убедитесь, что контейнер для воды (20) пустой перед тем, как убирать Вапоретто Экоаспира.  Одно из больших преимуществ Вапоретто Экоаспира заключается как раз в том, что его можно хранить абсолютно чистым.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКСЕССУАРОВ

Перед тем, как обработать паром кожу, бархат, другие деликатные материала или деревянные поверхности, ознакомьтесь внимательно с инструкциями производителя и проведите тест маленьком скрытом участке. Дайте ему просохнуть и посмотрите не изменился ли цвет материала, не произошла ли его деформация. Перед последующей обработкой паром убедитесь, что сохранена та же дистанция и мощность пара, как и при тесте. 

При обработке паром деревянных поверхностей (мебель, двери и т.д.), всегда делайте это осторожно, после излишнее количество пара может повредить воск и полировку. Поэтому рекомендуется обрабатывать паром такие поверхности в течение непродолжительного времени или протирать их салфеткой, предварительно обработанной паром.

При чистке особо деликатных материалов (синтетические материалы, эмалированные поверхности), мощность пара должна быть минимальной. 

При чистке стекол, особенно если погода прохладная, рекомендуется предварительно разогреть стекло, подавая на него пар с расстояния 50 см.

Для обработки комнатных растений рекомендуется подавать на пар с расстояния 50 см.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА (Е)

Этой щеткой рекомендуется пользоваться при чистке больших поверхностей таких, как мраморный пол, деревянный пол, ковры и 

т.д.

Насадкой со щетиной (Е2) пользуются, когда требуется только всасывание.

Насадка для всасывания жидкостей (Е3) предназначена для уборки влаги, подходит также для гладких поверхностей.

Насадка для ковра (Е4) подходит для настенных и напольных ковров.

К универсальной щетке можно присоединить удлинительные трубки (D). Ее также можно присоединить к ручке.

Сборка универсальной щетки:

Для присоединения насадок к щетке, передвиньте две защелки (Е1) к краю щетки, присоедините необходимую насадку. Закрепите насадку, передвинув защелки назад.

НАСАДКА ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН (J) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАРОМ И ВСАСЫВАНИЯ

Используется для мытья больших окон, зеркал и гладких поверхностей. Насадка (J) предназначена как для обработки паром, так и для всасывания. Она может быть подсоединена к удлинительной трубке (D) или непосредственно к ручке (А2). Для использования насадки необходимо:

· Равномерно обработать паром поверхность, чтобы растворить грязь;

· Нажимая на резиновый скребок, провести им сверху вниз, включив при это всасывание.

Внимание: Когда на улице холодно,  предварительно разогрейте паром с расстояния 50 см окна.

НАСАДКА 120 ГРАДУСОВ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ПАРОМ (К)

Используется для чистки труднодоступных участков таких, как:

· пятна на ковре;

· стальные поверхности, окна, зеркала;

· углы, оконные рамы, дверные косяки, алюминиевый профиль;

· краны;

· радиаторы, салон автомобиля;

· обработка комнатных растений с расстояния;

· устранение запахов и складок с одежды.

Насадку 120сградусов также можно подсоединить на ручку (А2) или к удлинительной трубке (D).

Насадку 120 градусов можно комбинировать в другими аксессуарами:

· Маленькая цветная щетка 120 градусов (L), которая подходит для устранения засохшей грязи с узких участков таких как, решетки, жалюзи, стыки между плитками, сантехника и т.д. Разный цвет щеток позволяет выделить отдельную щетку для чистки определенного участка.

· Насадка 120 градусов (М) подходит для чистки узких поверхностей таких, как стыки между плитками, дверные косяки, жалюзи и т.д.

· Насадка (Q)  подходит для чистки поверхностей из ткани таких, как мягкая мебель, матрасы, автомобильные сидения  т.д. Не пользоваться для чистки вельвета.

· Щетка (Т) предназначена для чистки таких деликатных поверхностей, как картинные рамы, книги и т.д.

· Узкая насадка (R) используется для чистки посредством всасывания грязи с таких труднодоступных поверхностей, как плинтуса, складки на мягкой мебели, автомобильные сидения и т.д. Присоединив щетку для радиаторов (S) к насадке (R), можно легко чистить радиаторы. 

МАЛЕНЬКАЯ НАСАДКА (N) ДЛЯ ЧИСТКИ ПАРОМ И ВСАСЫВАНИЯ

Рекомендуется для чистки средних по размерам поверхностей, а также для поверхностей из ткани таких, как мягкая мебель, матрасы. Можно использовать со следующими насадками:

· Насадка для мытья окон (О), которая рекомендуется для чистки маленьких зеркал, окон, стеклянных перегородок и т.д.

· Насадка из щетины (Р), которая рекомендуется для ковров, лестниц, салона автомобиля, поверхностей из ткани. Очень хорошо собирает шерсть животных с этих поверхностей.

ЩЕТКА ДЖОКЕР (F) (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

Этой щеткой можно собирать как жидкости, так и твердую грязь и чистить любые поверхности.

ЩЕТКА ДЛЯ ПАРКЕТА (G) (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

Используется только вместе со щеткой Джокер. Соедините обе щетки, как показано на рисунке 13, нажимая сверху вниз, пока они не совпадут и не защелкнутся. Чтобы разъединить щетки, потяните за два рычага в стороны. Рис. 14.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТЮГА (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

· Подсоедините утюг (В2) к встроенному разъему.

· Для глажения паром установите регулятор температуры подошвы утюга (Y) на «лен-хлопок».

· Подождите 3-4 минуты, пока лампа (Х) погаснет. Теперь температура подошвы утюга достигла нужного уровня.

· Нажмите кнопку подачи пара (Х). При отпускании кнопки подача пара прекращается. Перед началом глажения, выпустите первый пар не на изделие, а на ненужную салфетку. Поскольку температура не до конца стабилизировалась, возможен выход нескольких капель влаги.

· Для беспрерывной подачи пара, нажмите передвиньте переключатель (W1). Для прекращения постоянной подачи пара верните переключатель (W1) на прежнее место.

Важное замечание:

Не оставляйте включенный утюг без присмотра.

Гладьте только на термостойких поверхностях свободно пропускающих пар (как, например, гладильная доска с сетчатой поверхностью).

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перед выполнением любых операций по уходу, убедитесь, что изделие выключено из сети.

После чистки паром с помощью щеток, дайте им остыть в естественном положении, чтобы щетина не деформировалась.

Проверяйте периодически состояние прокладок, расположенных внутри штепселя (2). Если это необходимо, замените их на запасные. Проверяйте также прокладки, расположенные на удлинительных трубках (D) и на ручке (А2).

Для чистки изделия снаружи используйте влажную салфетку. Не пользуйтесь для этого растворителями и моющими средствами, которые могут повредить пластик.

ЧИСТКА «ЭКОАКТИВНОГО» ВОДНОГО ФИЛЬТРА

Настоятельно рекомендуется чистить «Экоактивный» водный фильтр каждый раз после использования. Достаньте контейнер для воды (20) за ручку (22) (рис. 3). Поверните ручку (22) (Рис. 4)и достаньте «Экоактивный» водный фильтр в сборе (23). Опорожните контейнер  Рис. 10).

Достаньте изогнутую трубку (27) (Рис. 11а) из корпуса фильтра с мелкой сеткой (26). Разберите все компоненты и прополощите в проточной воде. Поместите водный фильтр в сборе на место выполнив все операции в обратном порядке.

ЧИСТКА И ЗАМЕНА ГУБЧАТОГО ФИЛЬТРА

Достаньте изогнутую трубку (27) (Рис. 11а) из корпуса фильтра с мелкой сеткой (26). Отсоедините все компоненты и промойте в проточной воде. Если на губчатом фильтре имеются разрывы, замените его. Для этого свяжитесь с авторизированным дилером Полти.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА ВЫХОДА ВОЗДУХА

Откройте ручку контейнера (22) и достаньте контейнер (20) как описано в параграфе «Подготовка к работе».

Откройте рычаг решетки выхода воздуха (18) и вытащите фильтр (Рис. 14). Замените его на оригинальный фильтр Полти.

Внимание: Фильтр работает 100 часов (примерно 6 месяцев) при нормальном использовании в домашних условиях. Если мощность всасывания заметно снизилась, замените фильтр до истечения 100 часов работы.

Для правильной установки фильтра (17) поместите его в держатели (19) и закройте рычаг (18). (Рис. 14).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблема                       Причина                         Что делать

Всасывание не               Нет электричества          Проверить эл.шнур, вилку 

включается                                                              розетку

Падает мощность          Засорились насадки,       Прочистить фильтр и устранить

всасывания                    гибкий шланг или            засор в насадках и трубках

                                        удлинительная трубка

                                        Истек срок службы          Заменить фильтр

                                        фильтра выхода

                                         воздуха

Утечка воды во             Засорился                         Промыть «Экоактивный»    

время всасывания         поплавок                          водный фильтр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Не пользуйтесь изделием, пока не прочтете эти инструкции.

· В случае неисправностей или повреждений не разбирайте изделие сами, а обратитесь к авторизированному дилеру Полти.

· Не позволяйте детям или другим людям, не знакомым с правилами эксплуатации, пользоваться пылесосом.

· Чтобы не снижать степень надежности и безопасности изделия используйте только оригинальные запасные части и аксессуары Полти. 

· Не пользуйтесь изделием, если электрический шнур или другие важные составные части повреждены.

· Не берите вилку влажными руками.

· Не используйте изделие для всасывания  кислот или растворителей, которые могут серьезно повредить его. Никогда не убирайте пылесосом взрывоопасные  вещества или жидкости, что может привести к взрыву при контакте с внутренними частями аппарата.

· Не пользуйтесь пылесосом в среде, где существует опасность взрыва.

· Не всасывайте пылесосом горящие или раскаленные предметы (пепел, головешки и т.д.). 

· Не добавляйте никаких моющих или химических средств в резервуар для автоматического подлива воды. Если водопроводная вода очень жесткая, добавьте специальную жидкость от накипи на природной основе КАЛСТОП ТР 2000 на натуральной основе. Ее можно приобрести у авторизированного дилера Полти.

· Не пользуйтесь дистиллированной водой.

· В нижней части изделия расположена специальная крышка для опорожнения котла, которая облегчается операции по его промывке, которые необходимо регулярно проводить в сервисном центре Полти.
ГАРАНТИЯ

На Вапоретто Экоаспира 700 предоставляется гарантия 24 месяца с момента покупки. Гарантия распространяется на дефекты производителя или материалов. Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с неправильным использованием изделия. Неавторизированные устранения неполадок автоматически аннулируют гарантию. 

Полти не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи, связанные с каким-либо использованием изделия не в соответствии с настоящими инструкциями. 
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