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9. Заправьте нить в желобок диска 7 . Убедитесь в том, что нить проходит через угловой нитенаправитель.


1. Угловой нитенаправитель
10. Обрежте нить обрезателем с левой стороны машины.
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11. Опустите уровень лапки.
ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что уровень лапки опущен.  Неправильное положение лапки может привести к повреждению машины.
[image: image3.png]



12. Опустите уровень заправки нити как можно ниже. Крючок повернется, захватив ушко иглы. Следите за тем, чтобы крючок не захватил ткань или другие посторонние предметы около лапки.
1. Крючок.
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