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4. Установите лапку “J” . Установите иглу так, чтобы она опускалась сразу за краем ткани (см. рисунок) и начинайте шить.
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1. Положение иглы
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5.  Разложите складку и загладьте раковины в одну сторону.

Примечание

Для отделки воротника или горловины, следуйте инструкциям для выбора необходимого типа строчки, и, выбрав строчку, завершите отделуку.

3 - 40 

Фестонная строчка    
Волнообразная бегущая строчка называется фестонной строчкой. Вы можете использовать ее для декоративной отделки рукавов блузы,  носовых платков, а также для обработка краев изделия.
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Для шить легких тканей может понадобится смываемый уплотняющий спрей. Перед тем, как начинать отделку изделия, сделайте пробную строчку.
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2. Установите лапку “N” и шейте фестонную строчку вдоль края ткани. Не строчите по самому краю.

1. Нажмите клавишу
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3. Отрежьте ткань по шву, не задевая строчку.

Примечание:

Используйте уплотнитель ткани для достижения наилучших результатов.

3 - 41

Лоскутная строчка (Пэтчворк)
и установите лапку “J”.

Для выполнения декоративной лоскутной техники, предусматривающей строчку сверху шва, соединяющего фрагменты ткани, следуйте инструкциям, приведенным ниже.
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1. Нажмите клавишу иустановите 
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2.  Соедините два фрагмента ткани лицевой стороной внутрь. Сшейте фрагменты и разгладьте шов с изнанки.
1. Прямая строчка

2. Припуски на швы

3.    6,5 мм (1/4 дюйма)

      4.    Изнаночная сторона
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3. Выберите строчку
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4.Подложите ткань швом по центру лапки машины.

1. Лицевая сторона ткани

3 - 43
Присбаривание
Используйте функцию присбаривания для декоративной отделки одежды  и т.д.
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1. Используйте простую прямую строчку и лапку “ J”.
2. Установите длину стежка равную 4,0, при этом натяжение нити должно быть слабым. Начинайте шить строчки на расстоянии 10 мм друг от друга.

  .
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      1. Примерное расстояние между строчками (10 мм)
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3. Присбаривайте строчки, подтягивая нижнюю нить, а затем рапределите сборку по всей длине и прогладьте

3 - 44
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4. Выберите строчки
или
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5. Прошейте промежутки между прямыми строчками

6. Вытащите нити прямых строчек.

3 - 45
Стачивание

 Под стачиванием подразумевается соединение двух частей ткани строчкой, оставляющей пространство между частями. Эту строчку можно использовать при шитье блуз, а также детской одежды.
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1.Приметайте обе части ткани к тонкой бумаге на расстоянии 4 mm (3/16 дюйма) друг от друга.
        1. 4 mm (3/16 iдюйма)

        2. Тонкая бумага

2. Выберите строчку 2- 11 или 2-12

        3. Наметка
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3. Установите лапку “J”. Совместите центр лапки с серединой промежутка между сшиваемыми частями ткани  и начинайте шить. Используйте толстую нить.

     1. Наметка
     .

   4. После того, как Вы закончили строчку, осторожно уберите бумагу из-под шва.
3 - 46
Эластичное пристрачивание
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1. Выберите прямую строчку и установите лапку “J”.
Установите длину стежка равную 4,0, а натяжение нити – 2,0
Примечание

Убедитесь в том, что на дисплее не выбраны символы автоматического закрепления шва или обрезания нити.

2. Прострочите 2 ряда простой строчки с лицевой стороны ткани, а затем присоберите ткань, вытягивая нижнюю ткань.

Примечание

Перед началом шитья, вытащите шпулечную нить из челнока, повернув рукоятку свободного хода маховика.

Убедитесь в том, что лапка поднята.

3. Приложите ленту к сосборенной ткани и приколите ее наметочными булавками.

          1. Лента
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4. Выберите строчки

или
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5. Прострочите по ленте
ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы игла не попадала на наметочные булавки или другие предметы. Это может погнуть или сломать иглу, а также стать причиной травм.
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6. Вытащите нити прямой строчки.
3 - 48
Узоры
· Строчка (1) (маргаритки)
Используйте эту строчку при шитье скатертей, декоративной отделке края, отделке сорочек.
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1.  Используйте легкий или средний, не слишком жесткий домотканый материал.

2.  Используйте иглу № 130/705H, или № 100/16 («крылатую» иглу)

ВНИМАНИЕ
•   Не используйте функцию автоматической заправки нити . Заправляйте нить вручную. Использование функции автоматической заправки нити может привести к повреждениям машины.

•   Для достижения наилучшего результата, используйте иглу № 130/705H «крылатую». При использовании указанной иглы и ручной установке ширины стежка, убедитесь в том, что игла не касается прижимной лапки, повернув рукоятку свободного хода маховика.

3. Выберите тип строчки,  установите лапку "J “ и начинайте шить.

•   Вы можете выбрать любую строчку от 3-01 до 3-22.

3 - 49
· Строчка (2) (подхват)
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1. Вытащите из ткани несколько нитей (5-6 нитей, чтобы освободить пространство в 3 мм (1/8 дюйма).

Примечание

Note
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Для этого наиболее подходит слабо тканый материал
2. Установите лапку "N”. Начинайте шить по одному из краев открытого пространства с лицевой стороны.

3 - 50
    2. Выберите строчку
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для зеркального отображения строчки

4.  Нажмите клавишу
5. Начинайте шить с изнаночной стороны изделия, чтобы обеспечить симметричность.

6. Иллюстрация законченной строчки.
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· Строчка (3)
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1. Вытащите несколько нитей в двух местах, оставляя пространство размером 4мм (3/16 дюйма). (Вытащите 4 нити, пропустите 5 нитей и снова вытащите 4 нити)

1. Расстояние 4 мм(3/16 дюйма) ли меньше
2. 4 нити вытащено

3. 5 нитей пропущено

[image: image37.png]3-10




2. Выберите строчку
3. Прострочите декоративную строчку между дорожками из вытащенных нитей.
*    Возможно использование «крылатой» иглы.
4. Иллюстрация готовой строчки.

3 - 52
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Петли

Петли шьются сверху вниз лапки для пришивания петель. Для достижения наилучшего результата при шитье горизонтальных пуговиц, строчите от центра к краю изделия.

1. Select a stitch pattern, and attach buttonhole foot "A". Narrow rounded buttonhole on light to medium weight
* Для использования на  декоративных  мягких тканях
* Для использования тканях средней жесткости
* Для использования на жестких тканях
1. Выберите тип строчки и установите лапку для петель «А»
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Узкая закругленная петля для легкой и средней ткани *2
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Широкая закругленная петля для средних и тяжелых тканей для больших пуговиц *2
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Закругленная петля-свечка для средних и тяжелых тканей *3
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Закругленная усиленная петля для пуговиц на ножке (тяжелая ткань)*3
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Закругленная усиленная петля для пуговиц на ножке (тяжелая ткань)*3
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Закругленная усиленная петля для пуговиц на ножке (тяжелая ткань)*1
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Узкая прямоугольная петля для легких и средних тканей *1
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Широкая прямоугольная петля для легких и средних тканей  для больших декоративных пуговиц*1
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Прямоугольная закрепленная петля для средних - тяжелых тканей*3
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Усиленная петля для легкой – средней ткани стрейч, среднего -тяжелого тканого материала, комбинированной тяжелой ткани стрейч.*2
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Пунктирная петля для легкой – тяжелой ткани стрейч. Стабилизирует и не дает ткани растягиваться.*3
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Обвязанная петля (первый этап)
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Петля-скважина для тяжелой ткани для больших плоских пуговиц*2
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Петля свечка-скважина для средне – тяжелой ткани для больших плоских пуговиц*2
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Усиленная петля-скважина для тяжелой ткани для больших плоских пуговиц *3
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2. Обозначьте на ткани место для петли и ее длину.
Примечание

Максимальная длина петли – 30 mm (1-3/16 дюйма) (Длина +толщина пуговицы)
3. Установите лапку для обметывания петель "A". Откройте держатель для пуговицы в подошве лапки и вложите в нее пуговицу, которую Вы собираетесь использовать, а затем зажмите ее держателем..

* Размер петли будет соответствовать размеру вложенной в держатель пуговицы

1.  Держатель пуговицы
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4. Совместите лапку  с меткой на ткани и опустите лапку.

1. Метка на ткани

2. Метка на лапке

ВНИМАНИЕ

•   Оттяните рамку лапки для обметывания петель как можно дальше назад как показано на рисунке. Убедитесь,  что за частью лапки, обозначенной как "A", нет свободного пространства. Неправильная установка лапки может привести  к  обметыванию ошибочного размера петли.
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•   Пропустите нить под лапкой.
3 - 54
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5. Опустите рычаг для петель и слегка подвиньте его назад так, чтобы он   располагался за металлическим брекетом лапки
1. Металлический брекет
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6. Начинайте шить, придерживая при этом верхнюю нить. Осторожно направляйте ткань рукой во время шитья. Когда обметка петли будет завершена, машина автоматически сделает закрепляющие стежки и остановится.

Примечание: Если функция автоматического обрезания нити включена, машина обрежет нити после строчки закрепляющих стежков. Если ткань не прошивается должным образом (например, толстая ткань,) увеличьте длину стежка.
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7. Заколите верхний поперечный столбик петли булавкой, вставьте распарыватель шва и разрежьте ткань по направлению к булавке.
1. Булавка
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при использовании распарывателя. Следите за тем, чтобы не порезать пальцы.
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Обработка петель-скважин:
Для прорези закругленного конца петли используйте распарыватель для петелек. Заколите верхний поперечный столбик петли булавкой, вставьте распарыватель  для петелек, а затем, разрежьте ткань распарывателем швов по направлению к булавке, начиная с отверстия, сделанного распарывателем для петелек.
1.Распарыватель для петелек

2. Распарыватель швов   

3 - 55   
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Ткани типа «стрейч»
При использовании строчек на тканях типа  «стрейч», строчите петли поверх крученой нити.

1. Зацепите крученую нить за лапку «А» сзади и вставьте ее концы в прорези в передней части лапки.

[image: image64.png]



2. Опустите лапку и начинайте шить.
Примечание

Установите ширину стежка, соответствующую толщине крученой нити.

ii
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3. Аккуратно подтяните крученую нить  за концы.

Примечание

Разрезав ткань внутри петли, отрежьте оставшиеся концы крученой нити.

· Нестандартные пуговицы / пуговицы, неподходящие для держателя.

· [image: image66.png]



                  Для установки размера пуговицы, используйте 

         Шкалу с делениями на   лапке для обметывания петель. 

         Одно деление равно  5 мм (3/16 дюйма).

                    Сложите диаметр и толщину пуговицы и установите 

                    держатель  на соответствующее деление.                            

                         1. Шкала с делениями

                         2. Держатель пуговицы

                         3. Расстояние, равное сумме диаметра и толщины    

                          пуговицы

                         4. 5 мм (3/16 дюйма).

1. 10 мм

2. 15 мм 

3 - 56
Пример: Для пуговицы диаметром 15 мм и толщиной 10 мм, нужно установить шкалу на 25 мм.
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Штопка
Используйте строчку штопки для ремонта одежды и т.д.

[image: image68.png]



1. Выберите тип строчки

[image: image69.png]



Для средней ткани

Для тяжелой ткани

2. Установите лапку "A" и шкалу  с делениями   в соответствии с нужной Вам длиной штопки.
Примечание

 Максимальная длина штопки – 30 мм.

    1. Шкала на лапке
    2. Посчитанная длина

    3. Ширина 7 мм

    4. 5 мм

;
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3. Убедитесь в том, что игла опускается в нужном положении на ткани и опустите лапку. Проследите за тем, чтобы нить была пропущена под лапкой.

ВНИМАНИЕ
· Убедитесь,  что за частью лапки, обозначенной как "A", нет свободного пространства. Неправильная установка лапки может привести  к  штопанию ошибочного размера.
[image: image71.png]



•   Пропустите нить под лапкой.                                 3 - 57     
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4. Опустите рычаг для петель и слегка подвиньте его назад так, чтобы он   располагался за металлическим брекетом лапки
1. Металлический брекет
[image: image74.png]



5. Начинайте шить, придерживая при этом верхнюю нить. Осторожно направляйте ткань рукой во время шитья. Когда штопка будет завершена, машина автоматически сделает закрепляющие стежки и остановится.

Примечание: Если функция автоматического обрезания нити включена, машина обрежет нити после строчки закрепляющих стежков. Если ткань не прошивается должным образом (например, толстая ткань,) увеличьте длину стежка.
Цикл стежков штопки
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1. Цикл закрепляющих стежков

3 - 58
Усиленная строчка
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Используйте усиленную строчку для закрепления швов, например швов кармана.

1. Выберите строчку 4-19.
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2. Установите лапку «А», а также шкалу  с делениями   в соответствии с нужной Вам длиной области закрепления

Примечание

Усиленная строчка может быть длиной 5  - 30 mm. Обычно область усиления равна 5 – 10 mm .

1. Шкала  на лапке

2. Подсчитанная длина

3. 5mm
ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что нить проходит под лапкой
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3. Подложите ткань так, чтобы при шитье карман двигался на Вас.

ВНИМАНИЕ
[image: image79.png]



•   Оттяните рамку лапки для обметывания петель как можно дальше назад как показано на рисунке. Убедитесь,  что за частью лапки, обозначенной как "A", нет свободного пространства. Неправильная установка лапки может привести  к  обработке области закрепления ошибочного размера .
•   Пропустите нить под лапкой.
3 - 59
