1.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	М
	Н
	В

	Макс. скорость (spm – стежков в мин)
	5000
	3500
	3000

	Длина стежка
	5 мм
	7 мм

	высота подъема прижимной лапки
	вручную
	5 мм

	
	автомат.
	13 мм

	ИГЛА
	DB x 1

11 # - 18 #
	DP x 5 18 # - 22 #

	механизм обратного хода
	Да

	смазка
	Автоматическая


2. Обкатка машины (рис. 1)

Прежде чем ввести новую машину в эксплуатацию, необходимо ее разработать. Для это удалите красные заглушки (А), расположенные сверху на рукаве машины и залейте в отверстия необходимое количество масла, затем поднимите прижимную лапку и запустите машину на небольшой скорости, 2000 spm. Посмотрите в контрольном окошке, как распределяется масло. Если машина смазана правильно, то продолжайте обкатку машину на скорости 2000 – 2500 spm в течение 30 минут, затем постепенно увеличивайте скорость. После месяца разработки можно на чинать работать на более высокой скорости, до 5000 spm.

2. заправка масла (рИс. 2)

Необходимое количество масла в картере определяется показанными на рис. 2 контрольными отметками А и В. Отметка А соответствует максимальному уровню масла, а отметка В – минимальному. Если уровень масла ниже отметки В, незамедлительно заправьте масло в картер соедующим образом:

1) Прежде чем залить масло, ослабьте маслоспускной винт (С), полностью слейте остатки масла из картера, очистите его и затяните маслоспускной винт (С), затем залейте в картер свежее машинное масло.

3. регулировка количества масла во вращающемся челноке (рис. 3)

Отрегулируйте количество масла во вращающемся челноке винтом регулировки количества масла (А). Для увеличения количества масла, подоваемого на челнок, поверните винт (А) по часовой стрелке (в направлении «+»); для уменьшения –против часовой стрелки ( в направлении « - »).

4. регулировка масляного насоса (рис. 4)




При нормальных условиях работы регулировать масляный насос не нужно. Однако если при работе машины на малой скорости (около 2000 spm) масло в контрольном окне не бурлит, перекройте зазор обводного отверстия.

5. установка иглы (рис. 5)

Поворотом махового колеса поднимите иглодержатель в крайнее верхнее положение. Ослабьте прижимной винт иглы, вставьте колбу иглы в гнездо для иглы до упора так, чтобы длинный желоб иглы находился слева, затем затяните прижимной винт иглы.

6. соединение рычага выключения сцепления с педалью (рис. 6)

1) Оптимальный угол наклона педали – около 15 градусов.

2) Отрегулируйте сцепление таким образом, чтобы рычаг выключения сцепления (С) находился на одной линии с цепью (В), как показано на рис. 6.

3) Шкив машины должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него с внешней стороны. Направление вращения шкива мотора меняется на противоположное, если перевернуть штепсельную розетку мотора на 180 градусов и таким образом вставить ее в соответствующее гнездо.

4) Отрегулируйте натяжение ремня (F), перемещая двигатель вверх и вниз. Ремень натянут правильно, если при нажатии на его середину пальцем образуется провис 10 – 20 мм.

7. установка крышки для ремня (рис. 7)

В целях безопасности установите крышку для ремня.

8. регулировка времени освобождения нити (рис. 8)

Время освобождения нити регулируется следующим образом (при этом прижимная лапка должна быть поднята на 2 - 7 мм,:

1) Удалите резиновую заглушку, расположенную на задней части плеча машины, и ослабьте винт (А), расположенный на изгибе подъемного рычага (слева).

2) Отодвиньте кулачок (D) влево для более раннего освобождения нити или вправо для более позднего освобождения нити.

Надпись на рисунке:

Налево (Left)
направо (Right)

заправка нити (Рис. 9)

Для того чтобы заправить игольную нить, поднимите иглодержатель в верхнее положение, возьмите конец катушечной нити и заправьте нить, как показано на рис. 9. Для того чтобы вытянуть шпульную нить, возьмите конец игольной нити и поверните маховое колесо так, чтобы иглодержатель опустился, затем поднимите его в самое верхнее положение. Протяните концы игольной и шпульной нити под прижимную лапку.

9. Регулировка намотки шпульной нити (рис. 10)

Шкив моталки должен находиться на одной линии с клиновым ремнем. Между ними должен быть небольшой зазор. Для того чтобы при нажатии рычага ограничителя намотки шпульки клиновой ремень приводил в движение маховик, клиновой ремень должен соприкасаться с маховиком.

Нить должна быть намотана на шпульку равномерно и плотно. Если она наматывается не плотно, отрегулируйте плотность намотки регулятором (А), расположенным на крепежной скобе механизма намотки нити на шпульку. Если намотанная на шпульку нить не имеет цилиндрическую форму, как показано на рис. 10 (а), ослабьте установочный винт (В) крепежной скобы механизма намотки нити на шпульку и передвиньте крепежную скобу (С) соответственно влево или вправо. Если нить намотана, как показано на рис. (b), необходимо отодвинуть крепежную скобу вправо, а если нить намотана, как показано на рис. (с), – влево. После установки скобы в соответствующее положение затяните установочный винт (В).

Не следует наматывать на шпульку слишком большое количество нити. Оптимальная длина намотанной нити соответствует заполнению шпульки на 80%. Количество наматываемой нити регулируется винтом (Е) на ограничителе намотки шпульки.

регулировка давления прижимной лапки (Рис. 11)

Давление прижимной лапки регулируется в зависимости от толщины стачиваемого материала.

Сначала ослабьте стопорную гайку (А), затем для увеличения давления лапки при стачивании тяжелых материалов поверните винт регулировки давления с накаткой, как показано на рис. 11 (а), а для уменьшения давления при стачивании легких материалов поверните винт регулировки давления с накаткой, как показано на рис. 11 (b), затем затяните стопорную гайку (А).

Лучше начинать регулировку давления прижимной лапки, установив наименьшее давление, изменяя его затем, пока материал не будет подаваться соответствующим образом.

10. регулировка натяжения нити (Рис. 12, 13, 14)

Рис. 12







Правильность натяжения определяется по форме стежков, выполняемых после регулировки натяжения игольной и шпульной нитей (Рис. 12).

Натяжение шпульной нити: регулируется винтом пластинчатой пружины шпульного колпачка. После установки соответствующего натяжения вставьте шпульку в шпульный колпачок и достаньте конец нити из шпульного колпачка. Подвесьте на ней шпульный колпачок. Если шпульный колпачок движется медленно и равномерно, необходимое натяжение шпульной нити установлено.

Натяжение игольной нити: регулируется гайкой с накаткой.

Длина хода нитепритягательной пружины составляет 8 - 10 мм. Если стачиваются тонкие ткани, уменьшите натяжение нитепритягательной пружины и увеличьте ее ход. При стачивании толстых тканей необходимо увеличить натяжение нитепритягательной пружины и уменьшить ее ход.

Регулировка натяжения нитепритягательной пружины: (рис. 13): сначала ослабьте установочный винт (А), затем поверните натяжной винт (В) по часовой стрелке для уменьшения натяжения нитепритягательной пружины (С) до нуля, затем поворачивайте натяжной винт (В) по часовой стрелке, пока пружина (С) не дойдет до паза регулирующей натяжение втулки, и снова поверните натяжной винт (В) на полхода назад (против часовой стрелки). По окончании регулировки затяните установочный винт (А).

Регулировка хода нитепритягательной пружины: (рис. 14) ослабьте установочный винт (В), поверните винт (С) по часовой стрелке для увеличения хода или против часовой стрелки для уменьшения хода. По окончании регулировки затяните установочный винт (В).

11. Синхронизация иглы и вращающегося челнока (Рис. 15,16)

При подъеме иглодержателя из крайнего нижнего положения до точки А, точка шпульки D должна оказаться на одной линии с осевой линией иглы, на 1,0 – 1,5 мм выше верхнего конца ушка иглы (рис. 15).

Зазор между нижней точкой паза иглы и точкой D должен составлять 0,05 мм (рис. 16).

	Модель
	М
	Н
	В

	А
	2,2 мм
	2 мм
	2,4 мм


12. регулировка длины стежка и включение механизма обратного перемещения материала (Рис. 17)

Длина стежка регулируется диском (А). Цифры на передней поверхности (В) диска показывают длину стежка в мм.

Обратный ход отключается нажатием рычага обратного хода (С). Машина сразу начинает перемещать материал вперед, как только рычаг обратного хода отжимается.

13. синхронизация движения иглы и механизма перемещения материала (Рис. 18, 19)

Для того чтобы отрегулировать положение механизма перемещения материала (G): освободите два установочных винта (F) и проверните рукой маховое колесо. Когда точка иглы (А) достигнет поверхности игольной пластины (В), вершина зубчатой рейки (С) должна находиться на одном уровне с ее поверхностью.

14. регулировка длины стежка (Рис. 20)

Для того чтобы отрегулировать эксцентрик (В), задающий длину стежка, ослабьте винт (А). Поверните эксцентрик направо для уменьшения длины стежка при продвижении материала вперед и для увеличения длины стежка при обратном ходе; поверните эксцентрик налево для увеличения длины стежка при перемещении материала вперед и для уменьшения длины стежка при обратном ходе.

15. регулировка зубчатой рейки (Рис. 21)

Зубчатая рейка, как правило, расположена горизонтально и возвышается на 0,8 мм над игольной пластиной. При необходимости установить зубчатую рейку в наклонное положение. Ее положение регулируется следующим образом:

1) Ослабьте крепежный винт подающего коленчатого вала (А).

2) Установите отвертку в паз коленчатого вала и нажмите на него, чтобы вал свободно вращался влево и вправо, и установите зубчатую рейку в соответствующее положение.

3) Затяните винт (А).

При поднятии передней части зубчатой рейки материал не скользит, а шпульная нить предохраняется от обрыва.

Рис. 18





16. регулировка подачи масла на нитепритягательный рычаг

На заводе регулирующий подачу масла на нитепритягательный рычаг болт регулируется соответствующим образом, поэтому пользователю не нужно его регулировать дополнительно. Этот болт необходимо отрегулировать, если на нитепритягательный рычаг подается избыточное или недостаточное количество масла.

Регулировка осуществляется следующим образом:

Если метка регулировочного болта находится сверху, то на рычаг подается максимальное количество масла. (Рис. а).

Если метка на регулировочном болте находится в нижнем положении, то на рычаг подается минимальное количество масла. (Рис. b).

С помощью отвертки поверните регулировочный болт на несколько градусов так, чтобы он установился в соответствующее положение (рис. с).

Рис. 22
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