[image: image14.png]



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС DELVIR BRISK
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Инструкция по эксплуатации
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Благодарим Вас за приобретение вертикального пылесоса DELVIR BRISK (далее – «Аппарат»). Отличительными чертами данного аппарата являются высокое качество, безопасность, элегантный дизайн. Данный аппарат  представляет собой результат многолетней работы итальянского производителя по совершенствованию уборки в помещениях. 

Соблюдение правил, указанных в настоящей инструкции гарантирует максимально эффективную, продолжительную и безопасную эксплуатацию аппарата DELVIR BRISK. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

	Мощность мотора всасывания
	890 Вт

	Разряжение 
	1860 мм водного столба

	Воздушный поток
	41 литр/секунда

	Уровень шума
	51 дБ

	Объем мешка для сбора пыли
	6,5 л

	Длина кабеля электропитания
	10 метров

	Корпус аппарата
	ABS/ нейлон

	Масса
	4,5 кг

	Напряжение
	230-120 В~50-60 Гц



	Защита от теле-радио помех
	+


Аксессуар электрощетка.

	Мощность мотора щетки
	130 Вт

	Ширина уборки
	35 см

	Привод вращения щетки
	Ременная передача

	Вращение щетки
	4000 об/мин 

	Поверхность трения
	Нейлон

	Масса
	 2 кг

	Напряжение
	230-120 В~50-60 Гц

	Защита от теле-радио помех
	+
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Стандартная комплектация.
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Эксплуатация аппарата.
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СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

· Компоненты, используемые при упаковке  (например, пластиковые мешки) могут представлять опасность. Держите их в недоступном месте от детей и животных.

· Не используйте аппарат в целях, не предусмотренными данной инструкцией – это  может представлять опасность.
· Не приближайте всасывающую насадку близко к частям тела, особенно к глазам, ушам и рту.

· Оборудование должно быть правильно собрано перед использованием.

· Убедитесь, что штепсель электрокабеля правильно присоединен к розетке электросети.

· Убедитесь, что напряжение, указанное на маркировочной таблице пылесоса, соответствует напряжению в электросети.
· Данный аппарат не предназначен для сбора частиц опасных для здоровья (пепел в камине) или воспламеняющихся/взрывоопасных субстанций.

· Данный аппарат не предназначен для сбора жидкостей и не может использоваться на улице в дождливую погоду.

· Использование электрощетки разрешается только на ковровых покрытиях и мягкой мебели во избежание выхода устройства из строя.

· Запрещается использование электрощетки на влажных поверхностях во избежание поражения электрическим током и выхода устройства из строя. 

· Не рекомендуется использование электрощетки на деликатных поверхностях во избежание их повреждения.

· Никогда не выполняйте никаких операций по обслуживанию аппарата, предварительно не отключив его от электропитания. Если аппарат необходимо оставить без присмотра, его также необходимо отключить от электросети.

· Нельзя использовать электрический кабель для того, чтобы тянуть или поднимать аппарат.

· Держите аппарат вдали от источников тепла.

· Аппарат нельзя мыть, погружая его в воду или под струей воды.

· Периодически осматривайте электрический кабель и сам аппарат на предмет повреждений. Если Вы обнаружили какое-либо повреждение,  обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

· В случае если необходимо использовать удлинитель, убедитесь, что его характеристики подходят для использования с данным оборудованием. 

Не используйте перемотанный электрокабель, поскольку это может вызвать скачки напряжения или перегрев. Всегда держите электрокабель сухим.

· Никогда не оставляйте оборудование без внимания во время использования.

· Не используйте растворители или моющие средства для мытья аппарата, т.к. корпус аппарата и аксессуары выполнены из пластика и могут быть повреждены.

· Допускается использование только оригинальных насадок, фильтров и мешков для сбора пыли.

· Сервисное обслуживание и ремонт аппарата должны осуществляться только квалифицированным персоналом. При замене запчастей для машины должны использоваться только оригинальные комплектующие.

· Производитель не несет ответственности за любые повреждения/травмы, причиненные людям или имуществу из-за неправильного использования аппарата или из-за проведения процедур, не упоминаемых в данном руководстве.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, за исключением гибкого шланга и аксессуаров, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик вправе отказать покупателю в гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 


При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости и вида ремонта.


Продавец  не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в течение времени ремонта.


Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в настоящем документе и должны строго выполняться.


Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные обязательства перед владельцем за последствия эксплуатации и применении не по назначению, а также в случае:

· самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;

· внесения в конструкцию изменений;

· если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в производственных или профессиональных целях; 

· невыполнения требований по монтажу, эксплуатации или техническому обслуживанию;

· возникновения дефекта по вине потребителя;

Гарантия не распространяется на;

· механические повреждения;

· повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и насекомых;

· повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

· повреждения, вызванные несоответствием требований данной инструкции параметрам: питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

· повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и запчастей;

· естественный износ оборудования.


Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу.


Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу. 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН. 


Покупатель _____________________________________


Заводской  номер изделия________________________________


Дата продажи "____"______________200__ г.

            Продавец_____________________________________________________
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