TYPICAL

GC203

Высокоскоростная швейная машина прямого

челночного стежка

GC203-3

Левый двигатель ткани, небольшой челнок, для легких тканей

GC203-5

Левый двигатель ткани, небольшой челнок, для средних и тяжелых тканей

НАЗНАЧЕНИЕ:

· Для шитья легких и средних материалов таких, как текстиль, кожа, синтетические и джинсовые ткани и т.п.

· GC203-3 предназначена для шитья мужской одежды, женской одежды, детской одежды и т.п.

GC203-5 предназначена для шитья кожи, синтетических и джинсовых тканей и т.п.

GC203-3/GC203-5
ОСОБЕННОСТИ:

· Левый механизм двигателя ткани обеспечивает равномерную подачу ткани и длительный срок эксплуатации

· Нитепритягатель с игольчатым подшипником левого типа, автоматически смазываемый челнок

· Механизм регулировки угла зубчатой рейки уменьшает стягивание материала.

· Длина стежка вперед и назад регулируется легко и сохраняется постоянной, что обеспечивает красивую стручку.

· Количества масла, подаваемого на челнок, регулируется легко; машина шьет равномерно даже на высокой скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	Макс. скорость шитья (s.p.m.)
	Макс. длина стежка (мм)
	Зазор под прижимной лапкой (мм)
	Ход игловодителя (мм)
	Игла (стандартная)

	GC203-3
	4200
	4,2
	13 (коленом)

6 (вручную)
	31
	DB x 1 14#

	GC203-5
	3500
	5
	
	35
	DB x 1 21#


	Модель
	Высота подъема альтернативной прижимной лапки
	Размер платформы

(мм)
	Размер рабочего стола

(мм)

	GC203-3
	Автоматический
	476 х 178
	260 х 118

	GC203-5
	
	
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Скорость шитья зависит от нити, материала и выполняемой операции

(2) Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

