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1. Компоненты механизма Зажима для пуговиц

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Зажим для плоских пуговиц, компл.
	 1

	2
	 
	 Винт 15/64-28 L = 8
	 1

	3
	 
	 Подъемный стержень для плоских пуговиц
	 1

	4
	 
	 Винт 15/64-28 L = 8
	 1

	5
	 
	 Винт 3/16-32 L = 13.5
	 2

	6
	 
	 Шайба 5 х 10.5 х 1
	 2

	7
	 
	 Держатель зажима для пуговиц
	 1

	8
	 
	 Натяжная гайка
	 2

	9
	 
	 Защитное приспособление
	 1

	10
	 
	 Держатель кулачкового рычага, компл.
	 1

	11
	 
	 Винт  подвески D=5.5 H=1.8
	 1

	12
	 
	 Винт А зажима
	 1

	13
	 
	 Стопорный рычаг защелкивающего соединяющего зажима
	 1

	14
	 
	 Винт  подвески D=5.5 H=3
	 1

	15
	 
	 Держатель кулачкового рычага
	 1

	16
	 
	 Блокировщик рычага зажима для пуговицы, левый, компл.
	 1

	17
	 
	 Кулачок рычага зажима для пуговицы (левый)
	 1

	18
	 
	 Захватная пружина для пуговицы, левая
	 1

	19
	 
	 Установочный штифт зажима для пуговицы
	 1

	20
	 
	 Винт 9/64-40 L=3.5
	 1

	21
	 
	 Рычаг зажима для пуговицы, правый
	 1

	22
	 
	 Рычаг зажима для пуговицы, правый
	 1

	23
	 
	 Захватная пружина для пуговицы, правая
	 1

	24
	 
	 Установочный штифт зажима для пуговицы
	 1

	25
	 
	 Винт 9/64-40 L=3.5
	 1

	26
	 
	 Стопорный штифт зажима для пуговицы
	 2

	27
	 
	 Винт подвески D=6.35 H=3.9
	 2

	28
	 
	 Пружина зажима для пуговицы
	 1

	29
	 
	 Ползунок зажима для пуговицы
	 1

	30
	 
	 Гайка
	 1

	31
	 
	 Подвесной штифт
	 1

	32
	 
	 Стопорное кольцо
	 1

	33
	 
	 Гайка ¼-24
	 1

	34
	 
	 Стопорный штифт зажима для пуговицы
	 1

	35
	 
	 Регулятор давления зажима для пуговиц
	 1

	36
	 
	 Регулирующая давление пружина
	 1


2. КОМПОНЕНТЫ ПЛЕЧА И РАЗЛИЧНЫЕ КРЫШКИ

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Передняя крышка, компл.
	 1

	2
	 
	 Винт 11/64-40 L = 8
	 3

	3
	 
	 Натяжная пружина
	 1

	4
	 
	 Ослабляющий штифт устройства обрезки
	 1

	5
	 
	 Натяжной нитенаправитель №3, компл.
	 1

	6
	 
	 Натяжной диск
	 2

	7
	 
	 Натяжная пружина
	 1

	8
	 
	 Е-образное стопорное кольцо (3 мм)
	 1

	9
	 
	 Винт 11/64-40 L=3.2
	 1

	10
	 
	 Нитенаправитель №4
	 1

	11
	 
	 Нитенаправитель №3
	 1

	12
	 
	 Винт 11/64-40 L = 8
	 1

	13
	 
	 Стопорное кольцо
	 1

	14
	 
	 Защитная пластина, компл.
	 1

	15
	 
	 Защитная пластина
	 1

	16
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 2

	17
	 
	 Шайба 4.5 х 10.0 х 0.8
	 2

	18
	 
	 Установочная пластина защитной пластины
	 1

	19
	 
	 Винт подвески D=6 H=4
	 1

	20
	 
	 Тарельчатая пружина
	 1

	21
	 
	 Шайба 6.5 х 13 х 0.8
	 1

	22
	 
	 Основание защитной пластины
	 1

	23
	 
	 Пружинный штифт 2 х 6
	 1

	24
	 
	 Винт 11/64-40 L = 8
	 8

	25
	 
	 Боковая крышка, левая
	 1

	26
	 
	 Боковая крышка, правая
	 1

	27
	 
	 Пластина с торговым знаком
	 1

	28
	 
	 Заклепка 2 х 5
	 4

	29
	 
	 Винт М8 L=30
	 2

	30
	 
	 Винт М8 L=35
	 2

	31
	 
	 Направляющий палец
	 2

	32
	 
	 Установочный винт, компл.
	 1

	33
	 
	 Фетровая прокладка для масла, компл., большая
	 1

	34
	 
	 Смазочный фитиль
	 1

	35
	 
	 Фетровая прокладка для масла, компл., малая
	 1

	36
	 
	 Смазочный фитиль
	 1

	37
	 
	 Винт 11/64-40 L=7.8
	 1

	38
	 
	 Подающая фетровая прокладка для масла
	 1

	39
	 
	 Пружина боковой крышки
	 2

	40
	 
	 Винт 9/64-40 L= 4.5
	 2

	41
	 
	 Винтовой штифт
	 2

	42
	 
	 Фетровая маслоспускная прокладка
	 1

	43
	 
	 Боковая крышка, правая
	 1

	44
	 
	 Основание машины
	 1

	45
	 
	 Подвесной вал боковой крышки
	 2

	46
	 
	 Винт 15/64-28 L=4
	 1

	47
	 
	 Крышка, левая
	 1

	48
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 1

	49
	 
	 Основание масляного экрана
	 1

	50
	 
	 Винт 11/64-40 L=7.8
	 2

	51
	 
	 Крышка петлителя
	 1

	52
	 
	 Штифт кулачкового указателя
	 2

	53
	 
	 Пружинная шайба 6.5 х 14.0 х 17
	 1

	54
	 
	 Подвесной винт D=6 H=2.7
	 1

	55
	 
	 Винт 15/64-28 L=7
	 2

	56
	 
	 Поддон для пуговиц, компл.
	 1


3. компоненты механизма вала петлителя

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Шарикоподшипник
	 1

	2
	 
	 Втулка вала петлителя, задняя
	 1

	3
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 1

	4
	 
	 Ведомый шнек, компл.
	 1

	5
	 
	 Винт 1/4-40 L=7.0
	 2

	6
	 
	 Ведомое зубчатое колесо вала кулачка, компл.
	 1

	7
	 
	 Винт 1/4-40 L=6.0
	 2

	8
	 
	 Винт 11/64-40 L=7
	 1

	9
	 
	 Винт 11/64-40 L=7
	 2

	10
	 
	 Пальцевый рычаг установки петли
	 1

	11
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=2.4
	 1

	12
	 
	 Пальцевый рычаг установки петли
	 1

	13
	 
	 Винт 11/64-40 L=8.5
	 3

	14
	 
	 Игольная пластина
	 1

	15
	 
	 Подвижный нож, компл.
	 1

	16
	 
	 Подвесной винт D=6 H=0.85
	 1

	17
	 
	 Противоположный нож
	 1

	18
	 
	 Винт 1/8-44 L=3.0
	 2

	19
	 
	 Предохранитель иглы
	 1

	20
	 
	 Ползун скобы
	 1

	21
	 
	 Установочный пальцевый ползун скобы
	 1

	22
	 
	 Вставка ползуна скобы
	 1

	23
	 
	 Линейка
	 1

	24
	 
	 Вал петлителя
	 1

	25
	 
	 Петлитель
	 1

	26
	 
	 Упорная втулка, компл.
	 1

	27
	 
	 Винт 9/64-40 L=6.1
	 1

	28
	 
	 Пальцевый кулачок позиционирования петли
	 1

	29
	 
	 Винт 11/64-40 L=3.5
	 2

	30
	 
	 Петлитель & муфта кулачка
	 1

	31
	 
	 Винт 15/64-28 L=4.0
	 2

	32
	 
	 Штифт установки петли, компл.
	 1

	33
	 
	 Винт 11/64-40 L=2.8
	 2

	34
	 
	 Втулка вала петлителя, передняя
	 1

	35
	 
	 Винт 15/64-28 L=410.5
	 2

	36
	 
	 Упорная втулка, компл. D=11.11 W=10
	 1

	37
	 
	 Винт 1/4-40 L=5
	 1

	38
	 
	 Винт 1/4-40 L=3.0
	 1

	39
	 
	 Ведомое зубчатое колесо вала петлителя, компл.
	 1

	40
	 
	 Винт 1/4-40 L=6.0
	 2


4. устройство обрезки & компоненты механизма натяжения нити

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Винт 15/64-28 L=12
	 1

	2
	 
	 Нитенаправитель №2
	 1

	3
	 
	 Подвесной винт D=7.94 H=12.7
	 1

	4
	 
	 Гайка 1/8-44
	 2

	5
	 
	 Гайка
	 1

	6
	 
	 Устройство обрезки нити, компл.
	 1

	7
	 
	 Винтовой штифт ослабления нити
	 1

	8
	 
	 Пружина блока держателя устройства обрезки нити
	 1

	9
	 
	 Пружинный винт держателя устройства обрезки нити
	 1

	10
	 
	 Винт D=4 H=20
	 1

	11
	 
	 Пружина блока обрезки нити
	 1

	12
	 
	 Блок обрезки нити
	 1

	13
	 
	 Подвесной винт D=7.94 H=15.0
	 1

	14
	 
	 Фиксирующий нить рычаг, компл.
	 1

	15
	 
	 Нитенаправитель
	 1

	16
	 
	 Винт 9/64-40 L=4.6
	 1

	17
	 
	 Направитель
	 2

	18
	 
	 Гайка 1/4-24
	 1

	19
	 
	 Фиксирующий нить рычаг
	 1

	20
	 
	 Шайба 5 х 10.5 х 1
	 2

	21
	 
	 Блок держателя устройства обрезки нити
	 1

	22
	 
	 Блок держателя устройства обрезки нити, задний
	 1

	23
	 
	 Держатель устройства обрезки нити
	 1

	24
	 
	 Пружинный штифт блока держателя устройства обрезки нити
	 1

	25
	 
	 Натяжной штифт
	 1

	26
	 
	 Натяжная гайка
	 1

	27
	 
	 Вращающийся стопор
	 

	28
	 
	 Натяжная пружина 
	 1

	29
	 
	 Держатель регулятора натяжения
	 1

	30
	 
	 Регулятор натяжения
	 2

	31
	 
	 Натяжной штифт №2
	 1

	32
	 
	 Штифт ослабления натяжения
	 1

	33
	 
	 Гайка 1/4-24
	 1

	34
	 
	 Пружинный штифт
	 1

	35
	 
	 Винт 3/16-28 L=9.0
	 3

	36
	 
	 Шайба 5 х 10.5 х 1
	 1

	37
	 
	 Рычаг ослабления натяжения нити
	 1

	38
	 
	 Регулятор натяжения, компл.
	 1

	39
	 
	 Натяжная гайка
	 1

	40
	 
	 Натяжная пружина №1
	 1

	41
	 
	 Регулятор натяжения
	 2

	42
	 
	 Натяжная рейка №1
	 1

	43
	 
	 Нитенаправитель
	 1

	44
	 
	 Предохранитель иглодержателя
	 1

	45
	 
	 Нитенаправитель №1
	 1

	46
	 
	 Винт 15/64-28 L=12
	 1

	47
	 
	 Регулировочный винт
	 1

	48
	 
	 Шайба 4.8 х 8.4 0.8
	 2

	49
	 
	 Винт 3/16-28 L=9.5
	 1

	50
	 
	 Блок подшипника держателя устройства обрезки нити 
	 1

	51
	 
	 Винт 3/16-28 L=15.5
	 1

	52
	 
	 Болт 15/64-28 L=14
	 1

	53
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	54
	 
	 Шайба 3.7 х 8 х 1
	 1

	55
	 
	 Гайка 1/8-44
	 1

	56
	 
	 Подвесной винт D=7.94 H=8.0
	 1

	57
	 
	 Пусковой рычаг держателя устройства обрезки нити, компл.
	 1

	58
	 
	 Натяжная пружина
	 1

	59
	 
	 Пружинный винт держателя устройства обрезки нити
	 1


5. компоненты игольной пластины

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Игольная пластина, малая пуговица
	 1

	2
	 
	 Шайба 5 х 10.5 х 1
	 2

	3
	 
	 Винт 3/16-28 L=6
	 2

	4
	 
	 Подвесной винт для крестообразной подачи пуговицы
	 1

	5
	 
	 Блок подшипника штифта указателя
	 1

	6
	 
	 Указатель крестообразной подачи
	 1

	7
	 
	 Штифт указателя крестообразной подачи
	 1

	8
	 
	 Гайка 1/4-24
	 1

	9
	 
	 Соединительное звено выдвижной пластины
	 1

	10
	 
	 Шайба 5 х 10.5 х 1
	 1

	11
	 
	 Штифт
	 1

	12
	 
	 Промежуточное соединительное звено
	 1

	13
	 
	 Шайба 5 х 10.5 х 1
	 1

	14
	 
	 Гайка 3/16-28
	 1

	15
	 
	 Соединительное звено пружины указателя
	 1

	16
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=9.6
	 1

	17
	 
	 Рукоятка & пружина указателя
	 1


	18
	 
	 Винт 9/64-40 L=6
	 2

	19
	 
	 Кулачковый ролик
	 2

	20
	 
	 Продольный подающий рычаг
	 1

	21
	 
	 Выдвижной блок продольного подающего рычага
	 1

	22
	 
	 Винтовой штифт кулачкового ролика
	 2

	23
	 
	 Продольный подающий штифт
	 1

	24
	 
	 Шкала продольной подачи, компл.
	 1

	25
	 
	 Градуированная пластина продольной подачи
	 1

	26
	 
	 Основание пластины
	 1

	27
	 
	 Стопор регулирующего подачу рычага
	 1

	28
	 
	 Винт 3/16-28 L=6
	 2

	29
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=4.8
	 2

	30
	 
	 Промежуточное соединительное звено
	 1

	31
	 
	 Игольная пластина
	 1

	32
	 
	 Градуированная пластина крестообразной подачи
	 1

	33
	 
	 Штифт крестообразной подачи
	 1

	34
	 
	 Рычаг крестообразной подачи
	 1

	35
	 
	 Кулачковый вал
	 1

	36
	 
	 Кулачковая втулка
	 2

	37
	 
	 Винт 9/32-28 L=8.0
	 4

	38
	 
	 Втулка кулачкового вала, правая
	 1

	39
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 1

	40
	 
	 Кулачок крестообразной подачи
	 1

	41
	 
	 Кулачок продольной подачи
	 1

	42
	 
	 Винт 9/32-28 L=13.5
	 5

	43
	 
	 Втулка кулачкового вала, левая
	 1

	44
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 1

	45
	 
	 Градуированная пластина крестообразной подачи
	 2

	46
	 
	 Винт 3/32-56 L=10
	 2


6. компоненты подъемного механизма зажима для пуговиц

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Винт 15/64-28 L=11
	 1

	2
	 
	 Подъемный рычаг зажима для пуговиц
	 1

	3
	 
	 Шайба 7.5 х 19 х 1.5
	 4

	4
	 
	 Шайба 7 х 20 х (3.5; 4; 4.5)
	 1

	5
	 
	 Втулка
	 2

	6
	 
	 Шайба 8.5 х 22.0 х 1.8
	 1

	7
	 
	 Защитный магнит
	 1

	8
	 
	 Подъемный стержень зажима для пуговиц, компл.
	 1

	9
	 
	 Подъемное звено зажима для пуговиц
	 1

	10
	 
	 Направляющий ролик
	 1

	11
	 
	 Винт 1/4-40 L=6.0
	 1

	12
	 
	 Эксцентриковый кулачок, компл.
	 1

	13
	 
	 Винт 1/4-40 L=6.0
	 2

	14
	 
	 Подъемное звено зажима для пуговиц, компл.
	 1

	15
	 
	 Упорная втулка, компл., D=9.5 W=8
	 2

	16
	 
	 Винт 11/64-40 L=3.5
	 4

	17
	 
	 Рычажный вал
	 1

	18
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 2

	19
	 
	 Соединительное звено подъемного звена
	 1

	20
	 
	 Рычаг подъемного звена, компл.
	 1

	21
	 
	 Винт 3/16-28 L=15.5
	 1

	22
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=4.7
	 1

	23
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=2.1
	 1

	24
	 
	 Гайка 9/64-40
	 1

	25
	 
	 Шайба 3.7 х 7 х 1
	 1

	26
	 
	 Валок подъемного стержня зажима для пуговиц
	 1

	27
	 
	 Втулка
	 1

	28
	 
	 Подъемный рычажный вал зажима для пуговиц
	 1

	29
	 
	 Соединительное звено, переднее
	 1

	30
	 
	 Стыковой штифт
	 1

	31
	 
	 Регулирующий подачу шарнир
	 1

	32
	 
	 Шайба 5.1 х 7.5 х 0.5
	 1

	33
	 
	 Гайка М5
	 2

	34
	 
	 Соединительный винт
	 1

	35
	 
	 Гайка 9/32-28
	 2

	36
	 
	 Соединительное звено, заднее
	 1

	37
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=3.2
	 1

	38
	 
	 Подвесной винт D=7.94 H=4
	 1

	39
	 
	 Гайка 3/16-32
	 1

	40
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	41
	 
	 Рычаг устройства обрезки нити
	 1

	42
	 
	 Подвесной винт D=7.94 H=3.1
	 1

	43
	 
	 Гайка 11/64-40
	 1

	44
	 
	 Основание рычага балансировки нити
	 1

	45
	 
	 Винт 11/64-40 L=14
	 2

	46
	 
	 Соединительное звено устройства обрезки нити
	 1

	47
	 
	 Подвесной винт D=6.35 H=13.2
	 1

	48
	 
	 Пружина пускового рычага держателя устройства обрезки нити
	 1

	49
	 
	 Шайба
	 1


7. компоненты вала управляющего иглой шкива

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Шар, большой
	 1

	2
	 
	 Вставка шкива
	 1

	3
	 
	 Шар, малый
	 1

	4
	 
	 Пружина
	 1

	5
	 
	 Управляющий иглой шкив
	 1

	6
	 
	 Винт 11/64-40 L=6.5
	 1

	7
	 
	 Винт 15/64-28 L=4
	 1

	8
	 
	 Игольный подшипник
	 2

	9
	 
	 Сохраняющий смазку фитиль
	 1

	10
	 
	 Стопорная шайба
	 1

	11
	 
	 Винт 15/64-28 L=23.5
	 2

	12
	 
	 Шайба 6.2 х 9.5 х 1
	 2

	13
	 
	 Захватывающий диск управляющего иглой шкива
	 1

	14
	 
	 Диск механизма останова
	 1

	15
	 
	 Защелка диска механизма останова А
	 1

	16
	 
	 Защелка диска механизма останова В
	 1

	17
	 
	 Винт
	 2

	18
	 
	 Гайка 15/64-28
	 2

	19
	 
	 Винт 5/16-24 L=10.0
	 3

	20
	 
	 Винт 5/16-24 L=17.0
	 1

	21
	 
	 Эксцентриковая шайба
	 1

	22
	 
	 Гайка 15/64-28
	 2

	23
	 
	 Упорный шарикоподшипник
	 1

	24
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 2

	25
	 
	 Втулка вала шкива, правая
	 1

	26
	 
	 Втулка вала шкива, левая
	 1

	27
	 
	 Управляющее зубчатое колесо, компл.
	 1

	28
	 
	 Винт ¼-40 L=6
	 2

	29
	 
	 Вал управляющего иглой шкива
	 1


8. компоненты механизма управления иглодержателем

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Игла TQ x 7 #20
	 1

	2
	 
	 Эксцентриковый шаровой шарнир
	 1

	3
	 
	 Винт 1/8-44 L=4.5
	 1

	4
	 
	 Иглодержатель
	 1

	5
	 
	 Втулка иглодержателя, нижняя
	 1

	6
	 
	 Баланс иглодержателя
	 1

	7
	 
	 Скоба иглодержателя
	 1

	8
	 
	 Винт 9/64-40 L=10
	 1

	9
	 
	 Втулка иглодержателя, верхняя
	 1

	10
	 
	 Блок подшипника иглодержателя
	 1

	11
	 
	 Рычаг иглодержателя
	 1

	12
	 
	 Винт 15/64-28 L=15.5
	 2

	13
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	14
	 
	 Шайба
	 1

	15
	 
	 Шариковый шарнир, верхний, компл.
	 1

	16
	 
	 Гайка 9/32-28
	 1

	17
	 
	 Гайка 9/32-28
	 1

	18
	 
	 Соединительный стержень
	 1

	19
	 
	 Смазочный фитиль
	 1

	20
	 
	 Винт 1/4-40 L=6
	 1

	21
	 
	 Винт 1/4-40 L=8.5
	 1


9. компоненты механизма останова

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Плунжерный стержень механизма останова
	 1

	2
	 
	 Шплинт 1.8 х 10
	 1

	3
	 
	 Стержень механизма останова
	 1

	4
	 
	 Винт 15/64-28 L=10
	 1

	5
	 
	 Плунжерный рычаг механизма останова
	 1

	6
	 
	 Тарельчатая пружина механизма останова
	 30

	7
	 
	 Резиновая прокладка
	 4

	8
	 
	 Шайба
	 1

	9
	 
	 Гайка 9/32-28
	 2

	10
	 
	 Рычажный вал механизма останова
	 1

	11
	 
	 Дисковый прижимной рычаг механизма останова
	 1

	12
	 
	 Винт
	 1

	13
	 
	 Винт
	 1

	14
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	15
	 
	 Подвесной винт D=6.80 H=2.7
	 1

	16
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	17
	 
	 Стопорный винт
	 1

	18
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	19
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 1

	20
	 
	 Расцепляющий рычаг механизма останова
	 1

	21
	 
	 Держатель расцепляющего рычага механизма останова
	 1

	22
	 
	 Винт 15/64-28 L=8
	 2

	23
	 
	 Пружина
	 1

	24
	 
	 S-образный крючок
	 1

	25
	 
	 Пружинный штифт рычага механизма останова
	 1

	26
	 
	 Рычажная пружина механизма останова
	 1

	27
	 
	 Винтовой штифт
	 1

	28
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1


10. компоненты механизма выбора стежка

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Подвесной винт D=12.27 H=3.2
	 1

	2
	 
	 Пружина фрикционного диска
	 1

	3
	 
	 Вращающийся штифт фрикционной пластины
	 1

	4
	 
	 Выдвижной блок
	 1

	5
	 
	 Рычаг замедления скорости
	 1

	6
	 
	 Подвесной винт D=7.94 H=13.3
	 1

	7
	 
	 Держатель фрикционной пластины, компл.
	 1

	8
	 
	 Держатель фрикционной пластины
	 1

	9
	 
	 Фрикционная пластина замедления скорости
	 1

	10
	 
	 Установочный штифт
	 2

	11
	 
	 Гайка 11/64-40
	 1

	12
	 
	 Рычажный кулачок устройства обрезки механизма останова
	 1

	13
	 
	 Рычаг кулачка устройства обрезки механизма останова
	 1

	14
	 
	 Винт 5/16-18 L=22
	 1

	15
	 
	 Кулачок механизма останова, компл.
	 1

	16
	 
	 Кулачок механизма останова, компл.
	 1

	17
	 
	 Кулачковая колодка механизма останова
	 1

	18
	 
	 Винт кулачковой колодки механизма останова
	 1

	19
	 
	 Ручка кулачка механизма останова
	 1

	20
	 
	 Пружина
	 1

	21
	 
	 Подвесной винт D=4.80 H=14.5
	 1

	22
	 
	 Цилиндрическое прямозубое колесо выбора стежка, малое
	 1

	23
	 
	 Цилиндрическое прямозубое колесо выбора стежка, среднее
	 1

	24
	 
	 Винтовой штифт
	 1

	25
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 2

	26
	 
	 Зубчатое колесо, большое
	 1

	27
	 
	 Винт
	 1

	28
	 
	 Ролик
	 1

	29
	 
	 Защелка выбора стежка
	 1

	30
	 
	 Подвесной винт D=6 H=3.7
	 1

	31
	 
	 Фрикционное колесо замедления скорости
	 1

	32
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 2

	33
	 
	 Винт 15/64-28 L=10.5
	 











