• Информация об игле

Игла – это, пожалуй, самая важная часть швейной машины. От выбора иглы зависит качество и результат шитья. Ниже приведены несколько аспектов, которые нужно помнить об игле:
· Больший номер иглы означает больший ее размер.
· Используйте тонкие иглы для шитья легких тканей, толстые – для плотных.
· Чтобы избежать появление пропущенных стежков при шитье знаковыми или деклративными строчками без устройства для вышивания, используйте иглу с закругленным концом (окрашенным золотой краской) № 90/14.
· •Чтобы избежать появление пропущенных стежков при шитье ткани типа «стрейч», используйте иглу с закругленным концом (окрашенным золотой краской) №90/14.
•   Для вышивания используйте иглу №75/11. Игла с закругленным концом (окрашенным золотой краской) размером 90/14 не рекомендуется для вышивания, так как это может погнуть иглу и стать причиной травм.
•   Рекомендуется использовать иглу № 90/14 при вышивании или шитье плотной ткани, а также стабилизирующих прокладочных материалов (типа «деним», одутловатых материалов и т.д.). Игла № 75/11 может погнуться или сломаться.
•   В машину вставлена иглы для бытовых швейных машин №75/11.

Сочетание ткани/иглы/нити

Ткань

Нить

Размер иглы



Тин

Размер



Ткань средней толщины

Хлопок

Хлопок

60-80

75/11 -90/14



Тафта

Синтетика, мерсеризированные

60-80




Фланель, габардин

Шелк или шелкообразные нити

50-80



Легкая ткань

Батист

Хлопок

60-80

65/9 - 75/1 1



Вуаль

Синтетика, мерсеризированные

60-80




Сатин

Шелк

50-80



Тяжелая, плотная ткань

Деним

Хлопок

30-50

90/1 4 - 1 00/1 6



Габардин

Синтетика, мерсеризированные

50




Твид

Шелк

50



Ткань типа «стрейч»

Джерси

Нить для вязания

50-60

Ball point needle (golden colored) 75/1 1 - 90/1 4



Трикотаж





Для наружных строчек

Синтетика, мерсеризированные

30

90/1 4 - 1 00/1 6



Шелк

30



Примечание
Для тонкой нейлоновой нити всегда используйте иглы № 90/14 - WO/16.
Для шпульки обычно используется тот же тип нити, что и для верхней нити.

ВНИМАНИЕ
    Соблюдайте сочетание использеумой ткани, нити и иглы. Использование неподходящей комбинации, особенно для тяжелой ткани (такой как деним) с тонкой иглой  (напр. № 65/9 - 75/11), может погнуть или сломать иглу, стать причиной травм. Также, результатом может быть непрострачивание швов,  заломы ткани или пропущенные стежки.
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