	Технические характеристики

	Давление, бар 
	Подаваемый объем, л/мин.
	Расход абразива, кг/час

	130-200
	15-40
	210-390


	Размер фракций (зернистость) абразива
	0-0,5
	0,5-0,9
	0,9-1,4

	Тип абразива
	кварц
	кварц
	смесь

	Использование
	Легкие работы
	Стандарт работы
	Тяжелые работы

	
	
	
	


СХЕМА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Используйте средства для защиты глаз и кожи.

2. Не направляйте струю на себя или других людей

3. Не подставляйте руки под струю абразива. 
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