Bravissimo 5

Cуdigo del aparato: 918221

Serie: DNP

Cуdigos

Caracteristicas

Canje

Nivel de validez: A
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	Cуdigo pieza
	Descripciуn
	Blister

	 
	 
	 

	633
	Conexiуn red
	1u.

	39260
	Conexiуn red
	1u.

	69011
	Interruptor Luminoso Bravissimo 3,5
	1u.

	80002
	C.plancha c/manguera Bravissimo
	1u.

	231533
	Pasacables-brida Bravis.
	5u.

	231786
	Cuerpo superior BRAV5
	1u.

	374491
	C.Tapa base Bravis.
	1u.

	374710
	C.alojamiento plancha Bravissimo 3,5
	1u.

	476102
	C.Tapуn seguridad Bravissimo 3,5
	1u.

	476226
	Caldera Inox Braviss 3,5
	1u.

	26042
	Junta hermetica tapon Bravissimo
	1u.

	69201
	Termico 145c+fusible
	1u.

	74201
	Electrovбlvula
	1u.

	28167
	C.Suela Bravis.
	1u.

	28168
	Termostato plancha Bravis.
	1u.

	28169
	C.Manguera plancha Bravis.
	1u.

	28170
	C.Micro c/diodo bravissimo
	1u.

	28171
	Lampara piloto Bravissimo
	1u.

	28172
	Tapa mandos termostato Bravis.
	1u.

	28354
	Junta tapуn Bravissimo
	1u.

	28618
	C.Mando + Alargador termostato Bravis.
	1u.

	28659
	Tubo metal. Uniуn plancha - caldera Bravis.
	1u.

	28619
	C.tapa c/pasacables
	1u.

	28620
	C.empuсadura bravissimo
	1u.
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