Клеевое ружье

Простота и быстрота

Соединяет  большинство материалов всего за 60 секунд, например, бумагу, стекло, ткани, дерево, гипс, кожу, керамику, метал, пластик и т.п.

Прочтите внимательно:

1. Включить в сеть. Вставить клеевой стержень в туннель на задней панели ружья.

2. Дать ружью нагреться в течение примерно 5 минут.

3. Когда ружье разогреется, нажать пусковой крючок, чтобы клей подавался через сопло, отпустить спусковой крючок для того, чтобы остановить подачу клея.

4. Прижать склеиваемые поверхности на 15 секунд. Очистить место склеивания.

5. Отключить ружье от сети по окончании работы или если ружье не будет использовать более 30 минут.

ОПАСНО:

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к соплу и расплавленному клею

Надписи под рисунками (слева направо и сверху вниз)

Ремонт игрушек

Приклеивание ножек стула

Ремонт обуви

Запечатывание контейнеров

Приклеивание коврового настила

Заклеивание коробок

Приклеивание украшений

Приклеивание декоративных цветов

