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Примечание:

 При шитье тонкой перекрестно намотанной нитью (см. иллюстрацию слева), используйте малый диск катушкодержателя и оставляйте небольшое пространоство между диском и катушкой.
1. Малый диск катушкодержателя

2. Перекрестно намотанная нить
3. Оставленное пространство
5. Держите нить обеими руками и перекиньте через площадку нитенаправителя наверху машины.

Перекидывайте нить через нитепротягиватель при помощи обеих рук.


1. Площадка нитепротягивателя. 

6. Вытяните нить, как показано на рисунке.   
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