ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОЧКИ
Изменение положения строчки
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Используя  клавиши                 , Вы можете перемещать строчку в направлениях, указанных стрелками. 
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Нажмите                      , чтобы выставить строчку по центру. 

ВНИМАНИЕ
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Пример :    Перемещение строчки влево вверх
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Нажмите 

ВНИМАНИЕ

Перемещение строчки может вынести ее за пределы пялец. Поэтому, вид пялец, которые могут использоваться для вышивания того или иного фрагмента может варьироваться.

Перед началом вышивания убедитесь в том, что вид пялец соответствует рекомендованному машиной виду, высветившемуся на дисплее.

При использовании  пялец  меньшего размера, существует вероятность попадания  иглы на обод пялец , что приведет к поломке иглы.

1. Показывает , насколько далеко строчка переместилась от центра.

5 - 26
Следите за тем, чтобы игла была поднята во время движения пялец. Опущенная игла может сломаться об обод пялец   и стать причиной травм.
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