1. ЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

· Повернуть против часовой стрелки соединение (а) (рис. G4).

· Окунуть распылитель (В) в стакан с раствором воды и уксуса или со специальной жидкостью для удаления накипи (рис. G5).

Внимание! не пользоваться твердыми металлическими предметами, такими как иголка, проволока и т.п., для чистки засора. 

· Снова установить распылитель (В) на место (рис. G7).

· Повернуть соединение (А) по часовой стрелке (рис. G8).
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2. ЗАМЕНА ШНУРА ПИТАНИЯ

· Если шнур питания поврежден, обратиться в ближайший центр технического обслуживания, т.к. для технического обслуживания приборов с двойной изоляцией требуется большая осторожность и точное знание их устройства и должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом. Запасные части приборов с двойной изоляцией должны точно соответствовать заменяемым заводским частям.

У ВАС ЕСТЬ ТРУДНОСТИ?

	Проблема 
	Причина
	Решение

	Аппарат не включается
	- Нет электричества в сети

- Шнур питания, выключатель или двигатель вышли из строя 
	- Проверьте розетку

- Обратитесь в центр технического обслуживания

	Аппарат стал хуже работать
	- Емкость для воды переполнена

- вращающийся сепаратор засорен

- насадки/трубки/шланг загрязнены
	- Вылейте воду из емкости

- Почистите вращающийся сепаратор

- Проверьте насадки/трубки/шланг

	Увеличилось количество оборотов двигателя
	- Емкость для воды переполнена

- вращающийся сепаратор засорен

- насадки/трубки загрязнены
	- Вылейте воду из емкости

- Почистите вращающийся сепаратор

- Проверьте насадки/трубки/шланг

	Из решеточных колпачков течет вода
	- Уровень воды в емкости превышает допустимый.

- При влажной уборке забыли вылить собранную грязную воду.
	- Вылейте часть воды до достижения уровня, указанного красной линией

- Вылейте полностью грязную воду из емкости

	Выделение воды / моющего раствора неоднородное
	-Засорен фильтр шланга

подачи моющего раствора.

-Засорен распылитель 

моющего раствора.
	- Промойте фильтр под проточной водой

- Почистите наконечник, как указано в п. 5


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗМЕНЕНИЙ АГРЕГАТОВ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ГАРАНТИЯ  ПРОДАВЦА

Просим Вас внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед 

началом работы с оборудованием.

Гарантийные обязательства.

Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, за исключением гибкого шланга и аксессуаров, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик вправе отказать покупателю в гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 


При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости и вида ремонта.


Продавец  не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в течение времени ремонта.


Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в настоящем документе и должны строго выполняться.


Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные обязательства перед владельцем за последствия эксплуатации и применении не по назначению, а также в случае:

· самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта               изделия в неуполномоченном сервисном центре;

· внесения в конструкцию изменений;

· если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в производственных или профессиональных целях; 

· невыполнения требований  по монтажу, эксплуатации или                                                                                                                              техническому обслуживанию;

· возникновения дефекта по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на:

· механические повреждения;

· повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и насекомых;

· повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

· повреждения, вызванные несоответствием требований данной инструкции параметрам питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

· повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и запчастей;

· естественный износ оборудования.


Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу.


Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу. 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН. 
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