	Подошва для глажения

MAGICAL
	Для бытовых утюгов всех марок


Профессиональное глажение

Вы все еще гладите брюки через мокрую тряпку? Невероятно!

Вам необходим профессиональный подход к глажению! Вам поможет MAGICAL.

Нет лоснящимся изделиям…

Долой влажную тряпку для глажения. Вы экономите время глажения.

Подошва Вашего утюга остается как новая.

MAGICAL подходит для всех типов утюгов.

Подошвы для глажения MAGICAL подходят для всех типов утюгов.

Прикрепить подошву к основанию утюга, как показано на рисунке. И все готово!

· Предотвращает образование лоснящихся тканей в результате глажения.

· Вам больше не потребуется мокрая тряпка для глажения. То есть Вы будете тратить на глажение меньше времени.

· Даже при самой высокой температуре утюг не повреждает самые тонкие ткани.

· Предотвращает подпаливание тканей из-за забывчивости или невнимательности.

· Распределяет пар по всей поверхности глажения и обеспечивает минимальные потери пара.

· Подошва утюга остается чистой и блестящей как у нового утюга, в результате чего вы экономите время, использовавшееся ранее на чистку утюга от загрязнения. На ткани также не остается никаких пятен и грязи.

· Благодаря скользящей поверхности, теперь Вы не будете испытывать трудности при глажении.

· Насадка легка как перо и не утяжеляет утюг.

Не тратьте свое драгоценное время на глажение

	Новинка

Специально для домохозяек
	Глажение больше не является ночным кошмаром…

Покончим с глажением традиционным способом.

Прекрасные результаты, благодаря непрерывному тяжелому пару.

Прекрасное качество глажения

Уменьшите время глажения с 3 часов до 1 часа, благодаря использованию профессионального утюга сильного пара

На максимальном уровне 4 различные системы контроля

2 часа глажения обеспечивает резервуар для воды на 1 литр

Профессиональный способ глажения для женщин от компании, которая многие годы поставляет паровые утюги на промышленные швейные фабрики…

	«Профессиональное глажение»
	От лидера промышленных паровых утюгов


Глажение как у профессионалов

	Новинка

Специально для домохозяек
	Для людей, которые не любят гладить…

Прекрасный результат…

Это не старый ударный пар, а непрерывная подача пара…

Вместо 3 часов глажения – 1 час…

Потребляемая мощность всего 1 кВт…

Вместимость резервуара для воды 1 и 2 литра…

Залей 2 л, гладь 3,5 часа…

Благодаря профессиональному утюгу, помятые и сложенная одежда становится как новой…

Больше не нужно использовать для глажения влажную тряпку. Дополнительная подошва из тефлона предотвращает нежелательный блеск и подпаливание тканей.



	«Профессиональное глажение»


Не усложняйте себе жизнь,

Чистите с помощью пара!..

	Если Вы не знаете стоимость и преимущества очистки паром, это означает, что у вас очень высокие производственные расходы, качество низкое, а производительность очень не высокая, а место работы не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Герметичный пар GASELLA GOLDENTAL все ваши проблемы испарятся. Все, что необходимо сделать – это приобрести GASELLA GOLDENTAL, залить воду, подождать 10 минут, и пар готов.


	

	Области применения многофункционального робота для очистки паром GASELLA GOLDENTAL в стоматологии:
	

	Gazella представляет собой аппарат, используемый на разных этапах, начиная от лаборатории зубного протезирования до поставки зубных протезов стоматологу. Gazella также применяется:

Для очистке направляемых дантистом в лабораторию зубопротезных материалов от крови и слюны.

Для удаления воска с заготовок, транспортируемых на артикулятор.

Для работы со съемными зубными протезами:

1) очистка воска, оставшегося на протезе после его установки;

2) удаление остатков воска с зубов в муфеле после установки зубных протезов в муфель и его последующего открытия;

3) удаление остатков гипса с зубных протезов, удаляемых из муфеля;

4) удаление остатков полировочной пасты после полировки по окончании протезирования.

Для работы на постоянных зубных протезах:
1) для очистки промежутков между зубами после выполнения модели;

2) при протезировании зубов;

a) для удаления остатков воска перед ретушированием;

b) для удаления остатков полировочной пасты после полировки;

3) при работе с фарфором, можно использовать агрегат для удаления остатков песка и масла на металле, прежде чем приступить к ретушированию;

4) для удаления следов от артикуляционной бумаги после проверки прикуса.

Для работы с современными зубными протезами:

1) после ретуширования, для удаления воска с модели

2) для удаления остатков полировочной пасты с отполированных и законченных заготовок.

При исправлении прикуса:

после акриловой полимеризации, для удаления лишнего воска, оставшегося на пружине, фиксируемой воском.

При лечении зубов:

Для предварительной очистки инструментов, а также лишних альгинов, гипса или силикона с мерной ложечки.
	GAZELLA GOLDENTAL
Многофункциональный автомат паровой очистки

· 1250 Вт / 220-230 В / 50 Гц / 4 бара

· Потребляемая мощность: 1250 Вт/час

· Не менее 5 часов паровой очистки

· 3,5 л вместимость резервуара для воды / 5700 г

· Опция:

· Резервуар для воды 1 и 2 литра


SUPER MINI 2001

Бытовой паровой утюг котельного типа

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕВРАЩАЕТ ГЛАЖЕНИЕ ИЗ НОЧНОГО КОШМАРА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Глажение больше не ночной кошмар. “Super Mini 2001”

отменяет традиционные способы глажения.

ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ГЛАЖЕНИЯ от “SILTER”

Представляет новый продукт, который превращает

Самые скучные моменты 

Вашей жизни

В одно сплошное удовольствие.

Настало время наслаждаться!!!

Благодаря современной технологии помятые и сложенные изделия становятся как новые.

Прекрасное качество глажения, благодаря непрерывному

герметичному плотному пару

	SUPER MINI

Professionel

SPR/MN 2001/P

Алюминиевая подошва
	SUPER MINI

SPR/MN 2001

Подошва INOX


	Вместимость

1 литр воды
	Не образуется известкового налета, благодаря отдельному резервуару для воды
	Профессиональное глажение, благодаря вертикальному отпариванию, даже для занавесок и одежды на плечиках
	Подошва INPOX


	За то же время можно погладить больше изделий с меньшими усилиями
	4 уровня обеспечения безопасности
	Непрерывный и плотный пар позволяет разгладить даже самые сильные складки


	Продвинутые системы глажения
	
	Уполномоченный дилер


	HARMONY
Надежный

Практичный

Бесшумный

Как для профессионального,

так и для бытового использования
	Складная гладильная доска

С нагревательным элементом,

Отсасывающим вентилятором и встроенным

Паровым котлом



	
	Портные * Бутики * Гостиницы

Домов отдыха * магазинов одежды

Ателье мод

Профессиональных училищ

Военных организаций

Химчисток

Прачечных

Для дома


Экономьте

свои деньги!

Система продвинутого глажения SILTER
ВСЁ В ОДНОМ!

Model SM/PSA 2101

	Резервуар для воды

Вместимость 1 л
	Непрерывная подача плотного пара позволяет разгладить даже самые плотные складки
	Не образуется известкового налета, благодаря отдельному резервуару для воды
	Четыре уровня защиты
	Алюминиевая подошва

	Прекрасное глажение занавесей и изделий на плечиках, благодаря системе вертикального отпаривания


	
	За меньшее время можно погладить больше изделий с минимальными усилиями

	Равномерное всасывание по всей поверхности
	Благодаря 3 уровням регулировки высоты легко гладить, даже стоя
	Специальное полиэстеровое покрытие облегчает глажение, слой фетра 3 мм под полиэстеревой тканью
	предотвращающий образование влаги нагревательный элемент 600 Вт и капиллярный термостат для регулировки нагревания
	Для хранения гладильной доски достаточно места 25 х 40 см

	Сетчатая пластина размером 120 х 39 см обеспечивает прекрасную теплопроводность и поток воздуха
	
	Бесшумный вентилятор всасывает 200 м3/час пара
	

	Корзина для белья
	
	Простота установки и сборки
	
	

	Резиновые прокладки, придают стабильность и  не царапают поверхность
	
	Толщина специальных овальных ножек, выполненных их листового железа и покрытых электростатической краской составляет 1,5 мм
	Ножная педаль отсасывающего вентилятора
	

	Продвинутые системы глажения
	
	Уполномоченный дилер


	
	HARMONY

	С нагревательным элементом и

Отсасывающим вентилятором
	Складная гладильная доска

	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, БЛАГОДАРЯ

ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЕ ВЛАГИ НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ

ЭЛЕМЕНТУ И ОТСАСЫВАЮЩЕМУ ВЕНТИЛЯТОРУ



	

	Надежный

Практичный

Бесшумный

Как для профессионального,

так и для бытового использования
	· Портные

· Бутики 

· Гостиницы

· Дома отдыха

· магазинов одежды


	· Ателье мод

· Профессиональные училища

· Военные организации

· Химчистки

· Прачечные

· Домашнее хозяйство


	Равномерное всасывание по всей поверхности
	Благодаря 3 уровням регулировки высоты легко гладить, даже стоя
	Специальное полиэстеровое покрытие облегчает глажение, слой фетра 3 мм под полиэстеревой тканью
	предотвращающий образование влаги нагревательный элемент 600 Вт и капиллярный термостат для регулировки нагревания
	Для хранения гладильной доски достаточно места 25 х 40 см

	Сетчатая пластина размером 120 х 39 см обеспечивает прекрасную теплопроводность и поток воздуха
	
	Бесшумный вентилятор всасывает 200 м3/час пара
	

	Корзина для белья
	
	Простота установки и сборки
	
	

	Резиновые прокладки, придают стабильность и  не царапают поверхность
	
	Толщина специальных овальных ножек, выполненных их листового железа и покрытых электростатической краской составляет 1,5 мм
	Ножная педаль отсасывающего вентилятора
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Электрические характеристики
	220/230 В, 50 гц

	Нагревательный элемент
	600 Вт @ 220 В

	Мощность мотора вентилятора
	70 Вт

	Производительность отсасывания
	Примерно 200 м3/час

	Размер гладильной поверхности
	12- х 39 см

	Диапазон регулировки высоты
	Три уровня 79 – 8 – 95 см

	Габаритные размеры в сложенном виде
	Примерно 27 х 40 х 153 см

	Вес
	20,1 кг


	Продвинутые системы глажения
	
	Уполномоченный дилер
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