Строчка зигзаг

Строчка зигзаг используется для обметывания, аппликации, пэтчворк и т. д.

Выберите строчку и установите лапку “J”.
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Если клавиша выбранной строчки отмечена символом “II”, значит использование функции 

закрепления шва возможно.

Если клавиша выбранной строчки отмечена символом “.”, значит использовать функцию 

закрепления шва нельзя.

1 – 09  Зигзаг

Для установки ширины стежка, нажмите клавишу  WIDTH. Размер стежка равен сумме расстояний от центрального положения иглы до краев лапки.

1 – 10 Зигзаг

Для установки ширины стежка, нажмите клавишу  WIDTH. Размер стежка равен сумме расстояний от центрального положения иглы до краев лапки.

1 - 11 Зигзаг

Для установки ширины стежка, нажмите клавишу  WIDTH. Правый край стежков стационарен. Ширина меняется справа налево

1 – 12 Зигзаг

Для установки ширины стежка, нажмите клавишу  WIDTH. Левый край стежков стационарен. Ширина меняется слева направо.
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1111.  Обратная строчка

2. Закрепляющие стежки

· Обметывание (строчка зигзаг)
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Во время шитья следите за тем, чтобы правое крайнее положение иглы приходилось за край ткани.
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